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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kadastiku tn.57a kahe toornahalao hoone püstitamine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn.57a  kahe toornahalao hoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.                     

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	AS Skivers Hides,  reg.kood 10339544
Kadastiku tn. 57a,  Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Kadastiku tn. 57a 
Projekteeritavate hoonete ehitisalused pindalad: ≈  2200,0 m2
Projekteeritavate hoonete arv: 2

Projekteeritava asfaltkatte pindala:  ≈ 2060 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv  2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.11.06.a avaldus nr.1644/1-11,  
         Šamil Valitov -juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kahe hoone püstitamine büroo ja toornaha ladustamise tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata.
2.2 Projekti koostamise eesmärgiks on juurdepääsu ja platsi rajamine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

3.8 Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.9 Esitada teeprojekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked jne.). Kasutada eraldi kausta.
3.10 Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
3.11 Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega.
3.12 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Uute hoonete arv krundil: 2.
4.2 Ühe hoone ehitusalune pindala: ≈  1100,0 m2
4.3 Uute hoonete ehitisalused pindalad: ≈  2200,0 m2
4.4 Hoone lubatud suurim kõrgus nullist: kuni 10,0 m. 
4.5 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistute ja hoonetega.
4.6 Katusekalle: 0÷15°
4.7 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.8 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. 
4.9 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.10 Siseviimistlus: vajadusel lahendada projekti osana.
4.11 Tehnosüsteemide projekteerimine.

4.12 Sissesõidu ja platsi kate: asfalt. 
4.13 Heakorrastus: lahendada projekti koosseisus.

4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.15 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine. 
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile, platsi tänavavalgustusele.
5.2 Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus ventilatsioonile ja küttele.
5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

6.3    Linnavara ja-Majandusameti keskkonnateenistuse ja kommunaalmajanduse osakonnad.
6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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