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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik:
Toomas Mägi, ehituse vanemspetsialist
telefon: (+372) 35 99 166
e-post: toomas.magi@narvaplan.ee 
1.3. Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
1.4. Riigihanke viitenumber:


1.5. Hankemenetluse liik:
Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära) 
1.6. Hankelepingu eeldatav 

maksumus:


  711115,25 (km-ta) / 853338,30 (km-ga)
1.7. Rahastamisallikad:
Narva linna eelarve.
1.8. Riigihanke jaotamine osadeks: Ei. 

1.9. Alternatiivsed lahendused ning osalised või tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud. 
1.10. Riigihanke objektiks on Hariduse tänava teeehitustööde teostamine hankedokumentides (edaspidi HD) määratletud tingimustel.

1.11. Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord) ja kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujatele saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele). HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.
1.12. Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse mittevastavaks tunnistamise.


1.13. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavaid andmeid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
2.1. Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

2.1.1. Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.
Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja (te)ga.

Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hankelepingu täitmise est solidaarselt.
2.1.2. Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega osaleda teistes pakkumustes ühispakkuja või alltöövõtjana.

2.1.3. Alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana on lubatud tingimusel, et see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.
2.1.4. Pakkumus on pakkuja siduv tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.
2.2. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.2.1. Pakkuja esitab HD lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjuta-miseks. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa I vorm 4 kohase volikirja.

2.2.2. Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkuja-tel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest RHS §-s 38 sätesta-tud juhtudel ja korras. RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja HD lisa 1 vorm 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele. Pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud asjaolude puudumist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmebaasist. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab kajastama pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, s.o hanketeate registris avaldamise kuupäeval.
2.2.3. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujal RHS § 38 lg-s 11 nimetatud asjaolude puudumist. 
2.2.4. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtu mahu kohta esitab pakkuja HD lisa I vormi 6 kohase kinnituse alltöövõtu kasutamise mahu kohta. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.
2.3. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.3.1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) summeeritud netokäive tee-ehitustöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) peab olema vähemalt 900 000 (üheksasada tuhat) eurot. 
Pakkuja esitab HD lisa I vormi 7 kohase õiendi viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ning väljavõtted 2010, 2011 ja 2012 majandusaasta aruannetest (bilanss, kasumiaruanne ja audiitori järeldusotsus selle olemasolul). Juhul, kui 2012. majandusaasta aruanne on pakkujal pakkumuste esitamise tähtpäevaks veel koostamata või auditeerimata, esitab pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjasta-tud bilansi ja kasumiaruande.
Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt HD lisa 1 vormi 7 ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2010, 2011 ja 2012 majandusaasta aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

2.3.2. Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks teeehitustööde valdkonnas kehtivat erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. 
Pakkuja esitab koopia erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu tõendavast kindlustuspoliisist või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku nõutava hüvitismääraga tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Esitatud dokumentidest peab nähtuma kindlustusandjapoolne maksimaalselt võimalik väljamaksusumma (kindlustussumma).
Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel erialast tsiviilvastutuskindlustust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise kohta, tuleb erialane tsiviilvastutuskindlustus sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale sellekohane kindlustuspoliisi koopia. 

Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi koopia esitamist edukaks tunnistatud pak-kumusele nõustumust. 
Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuspoliisi koopiat hankijale esitanud, ei sõlmi hankija pakkujaga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest.

2.4. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.4.1. Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2010-2012) peab olema vähemalt 20 töötajat ühes aastas. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse keskmine töötajate arv Pakkuja poolt tegutsetud aja töötajate arvu keskmisena.
Pakkuja esitab lisa 1 vormi 8 kohase õiendi. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi 8 ning tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.
2.4.2. Pakkujal peab olema hanke teostamiseks kaks kõrgema ehitusliku haridusega vastutavat spetsialisti (üks projektijuht, üks objektijuht), kellel on vähemalt viie aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel ja vähemalt ühe sarnase ehitusobjekti (objekt peab liigituma MKM 26. novembri 2002. a määruse nr 10 ehitise kasutamise otstarbe „21100 Maanteed, tänavad, teed“ alla, objekti kõvakattega katendi pindala peab olema vähemalt 25 000 m2) juhtimise kogemus.
Pakkuja esitab vastutavate spetsialistide CV-d lisa 1 vormi 9.a kohaselt, koopiad nende spetsialistide kõrgemat ehituslikku haridust tõendavast dokumendist ja lisa 1 vormi 9.b kohased vastutavate spetsialistide kinnitused.
2.4.3. Pakkuja peab hankelepingu esemeks olevate teehoiutööde teostamiseks omama TeeS 251 lg 2 p-s 3 nimetatud tegevusluba. 

Pakkuja esitab hankijale vastava tegevusloa koopia.
2.4.4. Pakkuja (ja kõik ühispakkujad) peab viimase kolme aasta jooksul (2010, 2011 ja 2012) olema nõuetekohaselt täitnud kõik teehoiutööde teostamiseks sõlmitud lepingud.  
Pakkuja esitab HD lisa I Vorm 10. kohase teostatud teehoiutööde loetelu olulisemate lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta (koos kontaktandmetega) ning omakäelise kinnituse selle kohta, et nimetatud tööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.

2.4.5. Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus.
Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavuse sertifikaadist või tõendusmaterjali samaväärse süsteemi olemasolu kohta. 
Ühispakkujad esitavad lisaks sellele lisa I. Vorm 11. kohase kinnituse kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta.
2.4.6. Pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab oma asukohamaa seaduste kohaselt peab olema registreeritud ehitusettevõttena või omama luba tegutsemiseks ehitusettevõtjana. Elektritöid teostav ettevõte peab omama luba elektritööde teostamiseks. Elektritööde teostajal peab olema A‑pädevusklass.

Eestist pärinev pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Täiendavalt peab kas Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral keegi ühispakkujatest olema MTR-s (või ettevõtte asukohamaa analoogses registris) registreeritud punktis „tegevusala täpne liigitus“ (või ettevõtte asukohamaa analoogse registri analoogses punktis) üldehitustööde ning vee- ja kanalisatsioonitööde teostamiseks. Elektritöid teostav ettevõte peab omama tegevusala „Elektritööd“ registreeringut. Vajalikud registreeringud punktis „tegevusala täpne liigitus“ võivad olla erinevatel ettevõtetel. Pakkuja esitab vajaliku väljatrükid registreeringutest või koopia loast tööde teostamiseks ning seda ka alltöövõtjate osas.
3. Tehniline kirjeldus
Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas II (Tehniline kirjeldus).
4. Hankelepingu tingimused

4.1. Hankelepingu tingimused on antud HD lisas III toodud hankelepingu projektis.
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 90 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.
5. Pakkumuse vormistamise keel

5.1.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

5.2.
Kõik võõrkeelsed originaaldokumendid ja koopiad tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

6. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro (€ - EUR).

6.2. Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD lisa I vorm 12 toodud pakkumuse maksumuse esildisena, mis täidetakse HD lisa I vorm 13 alusel.
6.3. Pakkumus esitatakse eurodes, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma. 
6.4. Pakkumuse hind on lõplik ning peab sisaldama kõiki võimalikke kulusid, mis tulenevad hankedokumentidest, tööde organiseerimise projektist (koostab pakkuja), töödega kaasnevatest maksudest (tänavate sulgemise maksud jne), keskkonnakaitsealastest nõuetest ja mistahes muudest võimalikest asjaoludest. 
7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
8. Pakkumuse tagatis

8.1. Pakkumuse tagatise suuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.
8.2. Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr 10220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).
8.3. Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.
8.4. Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagatise) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.
8.5. Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS sätestatule.
9.       Lepinguaegsed tagatised

9.1.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, hankelepingu sõlmimisest arvates, on pakkuja kohustatud andma ehitusaegse tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
9.1.1.
Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Ehitusaegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

9.1.2.
Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

9.2.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub pakkuja andma garantiiperioodi tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

9.1.1. Tagatise suuruseks on 5% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde üleandmise päevast arvates.

9.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt.
10. Hankedokumentide väljastamine ja selgitused
10.1. Hankedokumendid on elektrooniliselt kätte saadavad Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel, v.a. ehitusprojekt. 
10.2. Ehitusprojekt on kättesaadav serveriaadressil: ftp.narva.ee (kasutaja: ……….)

     Tehnilisede probleemide korral pöörduda infotehnoloogiateenistuse poole           
     [tehniline abi: Aarne Pärtels, tel. 35 99 200, aarne.partels@narva.ee]
10.3. Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu. 
10.4. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri kaudu küsimusi esitades.
10.5. Hankija vastab esitatud küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Vastused edastatakse e-posti teel, kusjuures hankija ei vastuta kasutatavate sidevahendite (sh faksi, e-posti) korrapärase toimimise eest.
11. Pakkumuse vormistamine ja esitamine

11.1. Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi. Alternatiivseid lahendusi ei aktsepteerita.
11.2. Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

11.3. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

11.4. Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning 2 (kahes) identses eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. 
11.5. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

· hankija nimi ja aadress;

· riigihanke nimetus ja viitenumber;
· kirje „Pakkumus Hariduse tänava ehitustööd“;

· kirje „Mitte avada enne 23.07.2013. a kella 13.30,
· pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid.
11.6. Hankija ei vastuta ümbriku nõuetekohaselt vormistamata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

11.7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

· tiitelleht HD lisa I vormi 1 kohaselt;
· pakkuja üldandmed HD lisa I vormi 2 kohaselt;
· vabas vormis sisukord;
· pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

· HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
· pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD lisa I vormile 12;
· pakkumuse maksumustabel vastavalt HD lisa I vormile 13;
· muud hankedokumentides ettenähtud andmed.
11.8. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt 23.07.2013.a. kell 12.00 Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).
11.9. HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagas-tatakse pakkujale avamata kujul.

11.10. Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.

11.11. Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10. nimetatud teateta kehtetuks.

11.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. Hankemenetluse nurjumise või kehtetuks tunnistamise korral vastavaid kulusid ei hüvitata.
11.13. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riisiko, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.
12. Pakkumuste avamine

12.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3.korrus, kabinet 301, 20308 Narva 23.07.2013.a. kell 13.30.
12.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

12.3. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

12.4. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.  
12.5. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg. 4 sätestatud korras.
12.6. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (avamis-jälgedega pakkumused), ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.
13. Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine

13.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele. 

13.2. Kvalifikatsioonidokumentide esitamine pärast HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva on keelatud ning hankija jätab need läbi vaatamata. Eelöeldu ei võta hankijalt õigust nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.
13.3. Hankija võib pakkuja kvalifitseerida, kui esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad.
13.4. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
14. Pakkumuste vastavuse kontroll

14.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

14.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumenti-des seatud tingimustega. Pakkumuse võib vastavaks tunnistada ka siis, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedoku-mentides sätestatud tingimustest.
14.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele. 

14.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

15. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

15.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatule ka siis, kui:
15.1.1. Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast (sh õigusaktide muutumine, haldusorganite haldusaktid või -toimingud);

15.2. Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

16. Pakkumuste hindamine

16.1. Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

16.2. Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).
16.3. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ei ületa oluliselt hanke eeldatavat maksumust jätab Hankija endale õiguse vähendada ühikuhindadest lähtudes teostatavate tööde mahtusid hanke eeldatava maksumuse ja pakkumuse maksumuse vahe võrra.

17. Hankelepingu sõlmimine

17.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD lisas III sätestatud tingimustel. Hankelepingu tingimused pole läbiräägitavad.
17.2. Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

17.3. Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuupäeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastatakse paberkandjal. Allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.

17.4. Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest kõrvale,  loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.

17.5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolene-vatel põhjustel, enne hankelepingu sõlmimist, oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS
RIIGIHANKE NIMETUS: 
HARIDUSE TÄNAVA EHITUSTÖÖD
RIIGIHANKE VIITENUMBER 
AVATUD HANKEMENETLUS

	Pakkuja täielik ametlik nimi:
	

	Pakkuja äriregistri registrikood:
	


Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „HARIDUSE TÄNAVA EHITUSTÖÖD“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA
Riigihanke viitenumber:

I.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Täielik ametlik nimi (ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood
	

	Käibemaksukohustuslase reg.nr:
	

	Juriidiline aadress:
	

	Postiaadress:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	


II.
INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

	Pakkumus on ühispakkumus:
	Jah:  FORMCHECKBOX 

	Ei:  FORMCHECKBOX 



III.
PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


Lisa I. Vorm 3. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:


Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkuja ühispakkumuse esitamiseks:

	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga. 

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest. 

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meil  puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalu-sed ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

5. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

6. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke esemeks olev töö.

7. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

8. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu esemeks oleva ehitustöö lõpliku vastuvõtmiseni.
9. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

11. Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2010-2012) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik teehoiutööde (teeremonditööde) teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teehoiutöö tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava teehoiutöö tellija poole.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:
 
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

	Alltöövõtja poolt teostatavad tööd
	Protsentuaalne osa kogutöödest

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.

Kõik alltöövõtjad on andnud Hankijale nõusoleku vajaduse korral järelpärimiste tegemiseks vastavatele ametiasutustele kontrollimaks alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduse § 38 lg 1 p-des 1-31 nimetatud tingimustele.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) 
netokäive teeremonditöödega seotud valdkonnas
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) neto-käive teede remonttöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) oli eurodes  ilma käibemaksuta:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Majandustegevuse netokäive

	
	2010
	2011
	2012
	2010, 2011, 2012 

kokku

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 8. Töötajate arv
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010-2012) töötajate arv
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010-2012) töötajate arv oli:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastava ühispakkuja nimi)
	Töötajate arv

	
	2010. a
	2011. a
	2012. a
	2010-2012 aasta keskmine

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa 1. Vorm 9.a. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


(lisada vastavalt vajadusele)

5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel
	Suuline
	Kirjalik

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:
	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress)
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


(lisada vastavalt vajadusele)

11. Referentsiobjektides osalemine:
	Projekti nimetus
	

	Projekti maksumus (Eesti kroonides)
	

	Kõvakattega katendite pindala (m2)
	

	Projekti asukoht
	

	Tellija nimi ja aadress
	

	Positsioon projektis
	

	Tegevused projektis
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 9.b. Vastutava spetsialisti kinnitus
Vastutava spetsialisti kinnitus
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina (vajalik allakriipsutatud) ______________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Rahu tänava ehitamine“ raames sõlmitava hankelepingu järgsete tegevuste läbiviimisel, juhul kui ______________ /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 10. Teostatud teehoiutööde loetelu
Viimase kolme aasta (2010, 2011, 2012) jooksul teostatud 
teehoiutööde loetelu 

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

	Teostaja
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud teehoiutöö 
	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus
(ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)
Kinnitame, et nimetatud teehoiutööd (teekatte remonttööd) on teostatud korrektselt, sõl-mitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 11. Kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimine

Kinnitus kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et kavatseme hankelepingu teostamisel järgida ühispakkuja _____________________________ /ettevõtte nimi/:

1. ISO 9001 standardil põhinevat kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
,

2. kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
.

(vastav ruut märgistada kaldristiga)

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 12. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele pädevusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hanke-lepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

1. Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot,
sõnadega
_______________________________________________________ eurot.

2. Käibemaks 20% on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

3. Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 13. Pakkumuse maksumustabel 
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

	Jrk nr.
	Töö nimetus
	Ühik
	Maht
	Maksumus



	    1
	                             2
	      3
	           4
	       5

	
	ÜLDISED
	
	
	

	1
	Proovivõtt ja katsetamine


	summa
	x
	

	2
	Load, kindlustused


	summa
	x
	

	3
	Infotahvlid


	summa
	x
	

	4
	Tööpiirkonna korrashoid


	summa
	x
	

	5
	Liikluskorraldus


	summa
	x
	

	6
	Tööohutus


	summa
	x
	

	7
	Keskkonnanõuded


	summa
	x
	

	8
	Tööprogramm


	summa
	x
	

	9
	Kvaliteedi tagamise plaan


	summa
	x
	

	10
	Ajutised tööd


	summa
	x
	

	11
	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd


	summa
	x
	

	12
	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga


	summa
	x
	

	
	EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
	
	
	

	13
	Tee maa-ala puhastamine


	summa
	x
	

	14
	Üksikpuude eemaldamine koos kändudega


	tk
	7
	

	15
	Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamendi jne)


	tk
	6
	

	16
	Ol. ol. äärekivide eemaldamine


	m
	984
	

	17
	Ol. ol. bet.kivi sillutise eemaldamine


	m²
	60
	

	
	MULLATÖÖD
	
	
	

	18
	Kasvupinnase eemaldamine


	m³
	140
	

	19
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine


	m³
	6028
	

	20
	Kaevamine karjäärist


	m³
	459
	

	21
	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest


	m³
	459
	

	22
	Dreenkiht                    Hkesk=23cm

	m²
	3082
	

	23
	Dreenkiht                    Hkesk=35cm

	m²
	6645
	

	24
	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine


	m²
	9171
	

	
	KATENDI EHITUS
	
	
	

	25
	Olemasoleva katendi freesimine  h=8cm


	m2

	5451


	

	26
	Olemasoleva katendi freesimine  h=5cm


	m2

	2805


	

	27
	Betoonäärekivid                                                                h 15 cm, b 30 cm l 100 cm

	jm


	1012


	

	28
	Betoonäärekivid                                                                h 8 cm, b 20 cm l 100 cm

	jm


	1148


	

	29
	Killustikalus  kivimaterjali segust 0/31,5                            h=15cm                                             


	m2

	3082


	

	30
	Killustikalus  kivimaterjali segust 0/31,5                            h=20cm                                             


	m2

	529


	

	31
	Killustikalus  III kl. fr.31,5/63 kiil.fr.8/16                                                         h=25cm                                             


	m2

	5560


	

	32
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=4cm                                                                       bituumeni sisaldus 6%

	m2

	5560


	

	33
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=6cm                                                                       bituumeni sisaldus 6%

	m2

	529


	

	
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=5cm                                                                       bituumeni sisaldus 6%

	m2

	258


	

	34
	Poorsest asfaltbetoonist AC 32 base kiht s.h.segu maksumus                                                      h=6cm                                                                       bituumeni sisaldus 3,4%

	m2

	5560


	

	35
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht)


	m


	870


	

	36
	Pikivuugi kruntimine bituumenemulsiooniga (alumine kiht)


	m


	870


	

	37
	Betoonkivi sillutis h=6cm


	m2

	3082


	

	38
	Betoonplaatidest katte taastamine


	m2

	57


	

	
	DRENAAZ JA TEHNOVÕRGUD
	
	
	

	39
	Sademevee PVC toru SN8  D200


	m


	30


	

	40
	Teleskoopiline restkaev De560/500, malmrestiga 40T                      


	tk


	6


	

	41
	Projekteeritud toru ühendamine olemasoleva kaevuga


	tk


	6


	

	
	LIIKLUSKORRALDUS-JA OHUTUSVAHENDID
	
	
	

	42
	Liiklusmärgid (1. tüüpsuurus)


	tk


	55


	

	43
	Teemärgistus termoplastikuga


	m2

	2


	

	
	TEHNOVÕRGUD
	
	
	

	44
	Olemasoleva elektrimaakaabli kaitmine lõhestatud torusse paigaldamisegs


	m


	85


	

	45
	Varutorud elektrikaablitele D110


	m


	96


	

	46
	Ol. ol. kaevuluukide paigaldamine proj. tasapinda, vajadusel remont


	tk


	25


	

	47
	Elioni järelevalve töötaja osalemine (liinirajatiste täpse asukoha selgitamisel ja mahamärkimisel looduses, rakendatud liinirajatise kaitsemeetmete ülevaatusel, liinirajatiste tehnoseisundi ülevaatamisel ja kaetud tööde aktide vormistamisel enne nende katmist)


	summa


	x


	

	48
	Olemasoleva sidekanalisatsiooni asbotorude asendamine lõhestatud PVC A-klassi torudega (lahtikaevamise korral)


	m


	250


	

	
	MAASTIKUJUNDUS
	
	
	

	49
	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine, h=15cm

	m2

	
	

	50
	Ootekoja paigaldamine


	tk


	
	

	51
	Prügikast


	tk


	
	

	52
	Istepink ootekojas


	tk


	
	

	
	VÄLISVALGUSTUSE SPETSIFIKATSIOON
	
	
	

	53
	Maakaabel AXPK 4G25 1kV


	m+4%
	1050
	

	54
	Kaablikaitsetoru 450N, Ø75mm, B klass

	m+4%
	800
	

	55
	Kaablikaitsetoru 750N, Ø75mm, A klass roheline


	m+4%
	115
	

	56
	Kaablihoiatuslint 


	m+4%
	915
	

	57
	Otsamuhv EPKT 0015 1kV, 4-35 mm²
	tk
	60


	

	58
	Jätkumuhv 1kV, 4-35 mm²
	tk
	1


	

	59
	Valgusti metallpost, konsoolita H=10m, d1=168mm


	tk
	9
	

	60
	Valgusti metallpost, topelt konsooliga

H=10m, V=2x0,3m, konsoolinurk 0°, masti diameeter d1=168mm


	tk
	6
	

	61
	Valgusti metallpost, konsoolita H=6m, d1=138mm


	tk
	10
	

	62
	Metallposti jaland RBJ-5B

H=1500m, Ava 150-224mm


	tk
	15
	

	63
	Metallposti jaland RBJ-3B

H=950m, Ava 100-143mm


	tk
	10
	

	64
	Kaitsekumm RBJ-5B jalandile 360/170K


	tk
	15
	

	65
	Kaitsekumm RBJ-3B jalandile 235/126K


	tk
	10
	

	66
	Posti klemmikomplekt SV15.06


	tk
	25
	

	67
	Kaitsmekomplekt SV19.25


	tk
	3
	

	68
	Sular klemmikomplektile SV15.06 gG 4A gG


	tk
	25
	

	69
	Sular kaitsmekomplektile SV19 16A gG


	tk
	3
	

	70
	Klemmikomplekt SV15 


	tk
	9
	

	71
	Valgusti, LED Siteco Streetlight 10 midi LED

IP 66, klass II, 113 W, 5000K


	tk
	15
	

	72
	Valgusti, LED Siteco Streetlight 10 midi LED

IP 65, klass II, 35W, 5000K


	tk
	6
	

	73
	Ülekäiguraja valgusti, LED parempoolne valgustusvihk 161W

Siteco Streetlight 10 midi LED, 5XA5822D2A08

Asümmeetrilise parempoolse valgus-vihuga, IP66, klass II 5000K, 161W


	tk
	10
	

	74
	Installatsiooni kaabel PPJ 3x1,5


	m+4%
	350
	

	75
	Masti lõpuklamber AMKA


	tk
	4
	

	76
	Masti distantskomplekt


	tk
	4
	

	77
	Tõmmits mastile (bet)


	kmpl
	3
	

	78
	Kaablikaitserenn kaablile AXPK 4G25 2,2m

	tk
	4
	

	79
	Vahepuuteklemm õhuliinile+klemmi kaitsekate

AI/AI 6-95mm2


	tk
	16
	

	80
	Vahepuuteklemm õhuliinile+klemmi kaitsekate

AI/Cu 6-95mm2


	tk
	4
	

	81
	Maandusklemm koos alusega

SE 15


	tk
	4
	

	82
	Maanduskomplekt (varras 2m+maandusklemm)

TV-005 2m


	kmpl
	38
	

	83
	Maandusjuht Rd8


	m
	50
	

	84
	Maandusjuht Rd10


	m
	120
	

	85
	Mineraalmuld


	m³
	3,5
	

	86
	Purustatud kruus (KT)


	m³
	2
	

	87
	Asfal aluskiht (ST) 


	m³
	2,4
	

	88
	Asfalt pealiskiht (ST)


	m³
	3
	

	89
	Purustatud killustik (ST)


	m³
	1
	

	90
	Sõelutud liiv


	m³
	185
	

	91
	Täitepinnas 


	m³
	90
	

	
	VÄLISVALGUSTUSE TÖÖDEMAHT
	
	
	

	92
	Valgustusliini demontaaz

Hariduse tn ol.olev liin vastavalt asendiplaanile

	tk
	1
	

	93
	Valgustusmasti demontaaz


	tk
	18
	

	94
	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse


	m
	781
	

	95
	1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile


	tk
	60
	

	96
	1 kV elektikaabli jätkumuhv


	tk
	1
	

	97
	Kordusmaanduse rajamine, R ≤ 100 Ω 


	tk
	19
	

	98
	Valgustuse metallmasti (h = 10m), jalandi ja valgusti montaaž 


	tk
	15
	

	99
	Valgustuse metallmasti (h = 6m), jalandi ja valgusti montaaž 


	tk
	10
	

	100
	Tõmmitsa montaaz


	tk
	3
	

	101
	Kontrolltoimingud


	objekt
	1
	

	102
	Mahamärkimine ja teostusmõõdistused


	m
	781
	

	
	
	
	KOKKU


	

	
	
	
	Ettenägemata kulud 5%


	

	
	
	
	KOKKU


	

	
	
	
	Käibemaks 20%


	

	
	
	
	KÕIK KOKKU


	


Pakkuja nimi: _____________________________
Kuupäev:  ________________________________
Allkiri: __________________________________

 Lisa I. Vorm 14. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Hariduse tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)
Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)
Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

Lisa II. Tehniline kirjeldus
Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.
1. Ehituspiirkonna klimaatiline, hüdroloogiline ja geoloogiline üldiseloomustus
Kliima põhijooned määrab ära Eesti asend Põhja-Atlandi naabruses, mis on tsüklonaalselt aktiivne ala. Piirkonnas on suved soojad ja talved mõõdukalt pehmed. Kohalikud kliimaerinevused johtuvad eelkõige Läänemere naabrusest ja siin tuntavad merelised mõjutused.
Aasta keskmine temperatuur on 5 kraadi, juulikuu keskmine +16,5 ja veebruarikuu keskmine temperatuur on -5,5 kraadi. Öökülmadeta periood on keskmiselt 170 päeva, mis on 30% pikem Kesk-Eesti näitajast. Sademete hulk (550-600mm) on Eesti keskmisest pisut väiksem. Lumekatte keskmine paksus on kuni 30 cm.
2. Olev olukord
2.1. Tänav
Olemasolev sõidutee on 7,2...7,5m laiune. Kaubandusettevõtete ja lasteaia juures on erineva laiusega laiendused parkimiseks ja peatumiseks. Parempoolne kõnnitee (pooli on käsitletud siin ja edaspidi vaadatuna Kangelaste prospekti poolt) on kogu lõigu ulatuses, eraldatud sõiduteest valdavalt äärekiviga, lõigu lõpus ka haljasribaga. Vasakpoolne kõnnitee algab ca 90m kaugusel algusest ja kulgeb äärekiviga eraldatuna kuni Hariduse 26. Edasi on kõnnitee eraldatud haljasribaga. Tänava ja kõnniteede katte seisukord on halb, välja arvatud kaubanduskeskuse ees olev kõnnitee, kus on uus betoonkividest kate.
Piki tänavat kulgevad vee-ja kanalisatsioonitrassid, sidekanalisatsioon ja elektrikaablid. Lõikumisi on kõigi eelnimetatud kommunikatsioonidega.
2.2.  Liiklus

2.2.1.  Prognoositav liiklussagedus
Ennustuslik liiklussagedus 2034.a. on 100... 150 autot hommikusel tipptunnil.
2.2.2 Koormussagedus
Ennuslik koormussagedus aastal 2028 on 80 arvutuslikku (100 kN) telge ööpäevas, mille vastab katendi vajalik elastsusmoodul 198 MPa.
3.Teeosa tehniline lahendus

3.1. Plaanilahendus
Plaaniliselt koosneb Hariduse tänava projekteeritav lõik 5-st sirgest ja 4-st kõverast raadiustega 150, 300 ja 2 korda lOOOm. pöördenurgad on väikesed. Lõigu pikkus on 600m.
Hariduse tänava sõidutee on projekteeritud sõiduradade laiustega 3...4m ja parkimislaiendustega 2,5m ja bussipeatuse taskuga 3m. Bussitasku pikkuseks on 18m, sissesõidu ja väljasõidu kiilude pikkused 12,5 ja 16m, raadiused nurkade ümardamisel 30 ja 40m. Ristmikele alguses ja lõpus on projekteeritud vastavalt parempöörde ja vasakpöörde lisarajad. Pöörderaadiused ristmikel on 8 ja 15m, mahasõitudel 5...7m.
3.2. Vertikaalplaneering
Vertikaalplaneeringuga on püütud võimalikult vähe muuta olemasolevat vertikaalplaneeringut ja samas viia see vastavusse projekteerimisnormidega. Pikikaldeid on suurendatud 0,5 %-ni. Suurim pikikalle on 3,2% ja selle pikkus 20m.
Sõiduteel on kahepoolne põikkalle on 2,5%. Äärekivi kõrgus katte pinnast 12cm.
Kõnnitee kalle on 2% tänava suunas. Ülekäiguradadel tuleb äärekivi paigaldada sõidutee katte pinnagavõi künnise pinnaga tasa. Projekteeritud on 2 künnist kõrge osa pikkusega 8m ja üleminekud lm, kõrgus lOcm.
3.3. Sademevete ärajuhtimine ja sadevete kanalisatsiooni ümberehitus
Sademeveed juhitakse varem projekteeritud ja käesolevas projektis lisatud restkaevude kaudu ühisvoolsesse kanalisatsiooni.
Kasutada teleskoopseid plastist sajuveekanalisatsiooni restkaeve ISO -SVK 800 PEH D=560/500, settepall 0,8m, settepesa maht 3001. Ühendustorustikuna kasutada PE/PP toru De200 SN8. Luugi kandevõime 40T.
Kanalisatsioonitorud ja fassongosad peavad vastama vähemalt ühele järgmistest standarditest:
· DS2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435, NKB 8, NS 3624:1990, SS 3396 või EN 1401-1:1998.

· EN 1852-1:1998; NS 3630, 1990; SFS:3453

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.
Plastist ühenduskaevud peavad vastama standarditele SFS 3468, DS 2379 või SS 3643. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi.
Kaevud peavad olema veetihedad.
Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen rynkotyöt).
Torustik tuleb paigaldada vastavalt standardile SFS 3111.
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega.
Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.
Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.
Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale.
Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ettenähtud kohta. Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.
Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 - 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.
Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile (koostab tööde teostaja enne tööde algust).
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.
Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani.
Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamine kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.
Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.
Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele.
Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.
Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.
Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.
Projekteeritud torustike ehitamisel tuleb tagada projekteeritavale alale jäävate kuivendusdreenide ja transiitkollektori toimimisvõime. Trasside ristumisel kuivendusdreenidega asendada savitoru plasttoruga. Asendatav plasttoru peab olema nii pikk, et toru ots ulatuks lm kaugusele kummalegi poole kaevikut. Transiitkollektori ristumisel trassidega teha kaevetööd käsitsi.
Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist paigaldada teise kohta või taastada. Kulud kannab tööde teostaja.
Ettevalmistust ööd
Tööde alustamine on võimalik pärast ehitus- ja kaevamisloa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil.
Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.
Kaevetööd
Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.
Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem.
Haljasaladel ja kruusakattega tänavatel on soovitav kasvupinnas ja kruus võimaluse korral eelnevalt välja kaevata ning paigutada eraldi reservi taaskasutamiseks. Samuti tuleb enne kaevetöid eemaldada ja taaskasutamiseks ladustada kivisillutise kivid.
Teekatte eemaldamise korral tuleb see taastada samas mahus.
Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise.
Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba ning lähemal kui 2 m märgitud kaablitest tuleb kaevetööd teostada käsitsi.
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.
Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.
Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid järgides. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 juhistest.
Töövõtjal tuleb kaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.
Veetõrie ehituskaevikust
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest konkreetsel kaevikulõigul.
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.
Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga.
Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel reovee- või sademeveekanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühj endata settest piisava sagedusega ning reovee- või sademeveekanalisatsiooni süsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama reovee- või sademeveekanalisatsiooni süsteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademeveekanalisatsiooni süsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul.
Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja.
Töövõtja peab vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude rajatiste nihkumist, vajumist ja varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine ilmneb, peab Töövõtja kahjustuse viivitamatult kõrvaldama.
Pinnase vedu
Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas. Materjali võib kasutada väljaspool liikluspiirkonda paikneva torustiku ehituskaeviku lõplikuks tagasitäiteks.
Materjal, mida tagasitäiteks ei kasutata, tuleb ära vedada ja ladustada. Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on välistatud.
Torude ia toruarmatuuri paigaldamine
Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjühendist RIL 77-1990 (originaali nimi RIL 77-1990 Suomen Rakkennusinsinöörinen Liito RIL r.y. Maahan ja veteen asenettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet).
Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja paigaldusj ühenditest.
Kaevu kaane ülemine pind peab liikluspiirkonnas jääma 0-3 mm teekattest madalamale, liikluspiirkonnast väljaspool 10-20 mm maapinnast kõrgemale. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega.
Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja j ühistele. Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus.
Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt.
Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei oleks sügavaid kriime (lubatud 0.1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset võõrmaterjali sattumist torusse. Vee-ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 0,5 m. Toruja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 15 cm. Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade sattumist torustikku.
Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vähemalt 40 mm ulatuses.
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on järgmised:
	Projekteeritud torulang 0/00
	Lubatud
kõrvalekaldumine projekteeritud langust
	Lubatud
kõrvalekaldumine kõrgusest (mm)

	>5
	1,5
	50

	3-5
	1,0
	30

	<3
	1,0
	20


Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist 10 mm lm. Lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem kui väljuva toru põhja kõrgus.
Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Olemasolevatele tarbijatele tuleb tagada ajutine veevarustus ja kanalisatsioon. Kanalisatsioonitoru tuleb soojustada paigaldamisel kõrgemale kui 1,2 m maapinnast. Soojustamiseks kasutada XPS plaate paksusega 50 mm.
Tööst väljajäävate torustike otsad tuleb veekindlalt sulgeda, näiteks need kinni betoneerides.
Kui uus torustik ehitatakse samale trassile lahtisel meetodil, tuleb kõrvaldada ja utiliseerida kõik vana torusiku osad.
Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, tuleb kaevu seinad eemaldada kuni torustikuni.
Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ja kaevudest demonteeritav torustikuarmatuur, samuti likvideeritavate torustike metalltorud kuuluvad Tellijale (tema äranägemisel) ning need tuleb transportida ja ladustada Tellija laoplatsile. Töövõtja on vastutav eelnimetatud materjalide säilimise eest kuni akti alusel üleandmiseni Tellijale.
Ehituskaeviku aluse rajamine
Torustiku alla tuleb panna liivast tasanduskiht, paksusega vähemalt 15 cm.
Ehituskaeviku tasasitäide ja tihendamine
Enne ehituskaeviku tagasitäitmist tuleb kontrollida, et ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud, kõikide tehnovõrkude omanike nõudeid on täidetud, mittetöötavad lahtiühendatud torud on kinni korgitud, torustiku ülevaatus ja katsetused on lõpetatud. Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega.
Teede all tuleb täide tihendada 98 % Proctortiheduseni (standard), haljasaladel 90%-ni. Täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 kriteeriumitest.
Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal 
Uued katted ehitatakse rekonstrueerimise projekti kohaselt.
Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms. taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.
Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud.
Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm. Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm.
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20 - 25 g/m2. Kasutatav muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks. Riskialade (näit. kõnniteede servad) ümbruses tuleb kasutada muruvaipa. Muruvaipa tuleb kasutada ka juhul, kui taastamine toimub peale 15. augustit. Alternatiiviks on taastamise edasilükkamise kokkulepe tellija ja töövõtja vahel kuni järgmise kasvuperioodi alguseni.
Teostusjooniste koostamine
Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.
Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.
Juhul, kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära näidata ning nõuetekohaselt tähistada.
Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad omavalitsuses kehtivast korrast ja tellija poolt esitatavatest nõuetest.
Ülevaatused
Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.
3.4. Mullatööd
Muldkeha moodustab täidend dreenkihi alumise pinnani. Mulde pinnase filtratsioonimoodul peab
olema vähemalt 0,5m/ööpäevas
3.5. Katend
Projekteeritud on kahekihiline asfaltbetoonkate killustikalusel.
Katend on arvutatud Maanteeameti katendi arvutamise programmiga KAP_1.0.01_MA.
Tänava katendi konstruktsioon (tüüp 1):
-tihe asfaltbetoon AC12Surf 70/100
4cm
-poome asfaltbetoon AC 32 Base 70/100
5cm
-lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiilutud fr.8/16 25kg/m2
25cm

-liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp
30cm 
-aluspinnas/ ol. ol. Täide
Mahasõitude katendi konstruktsioon (tüüp 2):
-tihe asfaltbetoon AC12Surf 70/100
6cm
-kivimaterjali segu 0/31,5
20cm (ehitada 2-s kihis 10+1 Ocm)

-liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 3Ocm 
-aluspinnas/ ol. ol. Täide
Kõnnitee katend (betoonkivi):
-betoonkivi
-paigalduskiht liivast või sõelmetest
-kivimaterjali segu 0/31,5

-liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 
-aluspinnas/ ol. ol. täide
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2009, EVS 901-3:2009 ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-1“ esitatud nõuetest.
AC 12 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid” kategooriatele:
	Terastikuline koostis
	Gc 90/15
	(tab.2)

	Peenosiste maksimaalne sisaldus
	f2
	(tab.5)

	Plaatsusteguri maksimaalne väärtus
	Fho
	(tab.7)

	Purustatud pindade osakaal
	C50/10
	(tab.9)

	Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
	LA25
	(tab.ll)

	Nordic-katse maksimaalne väärtus
	An19
	(tab. 16)

	Külmakindlus
	f2
	(tab.19)


AC 32 Base 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid” kategooriatele:
	Terastikuline koostis
	Gc 85/20
	(tab. 2)

	Peenosiste maksimaalne sisaldus
	U
	(tab.5)

	Plaatsusteguri maksimaalne väärtus
	FI20
	(tab. 7)

	Purustatud pindade osakaal
	C50/30
	(tab.9)

	Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
	LA30
	(tab.l 1)

	Nordic-katse maksimaalne väärtus
	AnNR
	(tab. 16)

	Külmakindlus
	f4
	(tab. 19)


Sideaine minimaalne sisaldus segus 3,6 %
AC 8 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid” kategooriatele:
	Terastikuline koostis
	Gc 85/20
	(tab. 2)

	Peenosiste maksimaalne sisaldus
	U
	(tab. 5)

	Plaatsusteguri maksimaalne väärtus
	FI20
	(tab. 7)

	Purustatud pindade osakaal
	C50/30
	(tab.9)

	Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
	LA30
	(tab.l 1)

	Nordic-katse maksimaalne väärtus
	AnNR
	(tab. 16)

	Külmakindlus
	f4
	(tab. 19)


Sideaine minimaalne sisaldus segus 5,8%
Kõnitee ja jalgratta-ja jalgtee alustes kasutatava EVS-EN 13285 kohase lubjakivikillustiksegu kategooriad EVS-EN 13242 järgi:
Terastikuline koostis
Gc
(tab. 2)
Plaatsusteguri maksimaalne väärtus
FI35
(tab. 5)
Purustatud pindade osakaal
Cso/io
(tab. 7)
Peenosiste maksimaalne sisaldus
U
(tab. 8)
Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
LA35
(tab. 9)
Külmakindlus
F4
(tab. 20)
-terakoostis „Maanteede projekteerimisnormid” T4.14 segu nr 4.
Dreenkihis kasutatakse liiva, mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 3m/ööpäevas.
Äärekivid paigaldada betoonile (Cl5/20) paksusega 10 cm, mille all on killustikalus 15cm
3.6. Liikluskorraldus ja liikluse rahustamise meetmed
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele 1 ja standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008.
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude minimaalne läbimõõt 60mm ja seinapaksus min 2mm. Kasutada I tüüpsuuruse märke, kaetud vastava klassi valguspeegeldava kilega.
Liikluse rahustamine saavutatakse künniste rajamisega kahele ülekäigurajale lasteaia lähedale. Ülekäiguradadele on projekteeritud ka eri valgustus (valgustust käsitletakse II osas).
3.7. Haljastus
Rekonstrueerimistööde käigus on ette nähtud likvideerida tänava alguses vasakul pool projekteeritud kõnniteele ettejäävad puud - 10 kaske, 1 vaher ja 1 tamm.
Kõnniteest või sõiduteest väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada tänava punase jooneni ja ka kaugemale, kui ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.
Kasvumullana kasutada mineraalmulda, mille pH 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeidja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks.
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 15 cm, millele külvata muruseemne spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis-ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%.
Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%.
3.8. Keskkonnakaitse
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud töövõtja tegevusega.
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”. (RT I 2004,23, 155).
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. Vähendamaks sotsiaalseid mõjusid, tuleb tagada, et tööriistad ja teenindusmasinad oleksid varustatud korras summutitega ja töid teostataks normaalsel tööajal päevavalgel ning kuival perioodil vähendatakse tolmusust vihmutamisega.
3.9. Tööd tehnovõrkudega

3.9.1. Vee- ja kanalisatsioonitrassid
Ehituse alale jäävad kaevud paigaldada projekteeritud katte või haljastuse tasapinda.
Vajadusel kaevud rekonstrueerida, arvestades trasside haldaja tehnilisi nõudeid.
3.9.2. Siderajatised
Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse ja Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord nõuetest. Liinirajatise kaitsevööndis on liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Kõik tööd tuleb teha kaabli valdaja juuresolekul ja heakskiidul.
Katte uuendamine ei nõua siderajatiste ümbertõstmist ega ka süvistamist, sest katte pind jääb olemasoleva katte pinnaga tasa või tõuseb pisut. Uuendatava kihi paksus on maksimaalselt 70cm, mis jätab veel varu 30 cm nõuetekohaselt paigaldatud siderajatiseni.
Siderajatiste asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Kui siderajatis paikneb normikohasest kõrgemal, tuleb katendi eemaldamisel liinirajatiste kohal lõpetada kaevetööd vähemalt 30 cm enne liinirajatist. Töötamisel liinirajatiste kohal kasutada masinaid ja tehnoloogiaid, mis ei kahjustaks neid. Kui siiski kaevatakse siderajatis välja, tuleb olemasolevad asbotorud asendada lõhestatud PVC A-klassi torudega DIOOmm.
Lahtikaevatud liinirajatise ehitusaegse säilimise tagamiseks ette näha kaablite täiendav mehhaaniline kaitsmine ja toestamine, tugikonstruktsioonide ehitamine lahtikaevatud kaablikanalisatsiooni säilimise tagamiseks jne. Peale tööde lõpetamist liinirajatiste kaitsevööndis teha kaeviku tagasitäide, pinnase ja kattekihtide tihendustööd, kontrollmõõtmised jms kaasnevad tööd vastavalt nõuetele.
Tihendamisel kaitsetsoonis ei tohi kasutada vibromehhanisme.
Lahtikaevatud kaablikanalisatsiooni avadele teha läbitavuse kontroll peale katmist ja pinnase tihendamist. Läbitavuse kontroll tellida Elioni võrgu hooldajalt, kui kokku lepitud ei ole teisiti
3.9.3. Elektrikaablid
Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal.
Kolmes kohas tänava alla ja ühes kohas mahasõidu alla olemasolevate kaablite kõrvale on projekteeritud kokku 8 varutoru läbimõõduga 1 lOmm A-klass.
Olemasolevad elektrikaablid, mis ristuvad sõiduteega, peab paigaldama uuest teekattest min. lm sügavusele ja ümbritsema lõhestatud kaitsetorudega Dl 10 A-klass. Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V - kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu-ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.
Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda.
PK 4+23-PK5+28 paigaldada koos tänavavalgustuse toitekaabliga ühisesse kaevikusse uus keskpingekaabli lõik, kuna autobussipeatuse tasku alla jäävat kaablit ei olevõimalik süvistada.
Kaabli mark AXLJ-RMF 3*150/25 pikkusega 105m. Kaabel ümbritseda kaitsekoorikuga, mahasõidu alt läbi koos kaitsetoruga Dl60 A-klass. Mõlemasse otsa tuleb jätkumuhv. Kaabli kohale paigaldada märkelint. Kaabli alla 10 cm liiva ja täide samuti liivaga kuni teekatendi konstruktsioonini. Haljasalal on liiva paksus peal vähemalt 30cm.
3.9.4. Gaasitrassid
Kui teekatte koorimise järgselt jääb gaasitorustikku katma vähemalt 0,7 m pinnast, siis täiendavaid ohutusnõudeid gaasitorustiku kaitse tagamiseks ei ole vaja rakendada, välja arvatud gaasiarmatuur, mis tuleb käsitsi lahti kaevata ning vastavalt uue teepinna kõrgusele reguleerida sulgeseadme spindli pikkust ning kaped tagasi paigaldada. Need tööd tuleb teha AS'i EG Võrguteenus esindaja juuresolekul.
Pinnast ei tohi ladustada gaasitorustiku kaitsevööndis - 1 m mõlemale poole torustiku kehast.
3.9.5. Kaugküttetrassid
Kaugküttetrasside kohal projekteeritud pind jääb valdavalt samaks.
Enne olemasoleva katendi ülesvõtmist kaugküttetrasside kohal teha kindlaks trassi valdaja juuresolekul nende sügavus.
Süvendi (max sügavus 64cm) kaevamine tuleb lõpetada, kui kaugus trassini jääb 20cm, et vältida võimalikku trassi kahjustamist.
Süvendi põhjas trasside kaitsetsoonis (2m toru läbimõõdu puhul kuni 200mm ja 3m suurema läbimõõduga torude korral) ei tohi töötada raskete ehitusmasinatega ega kasutada vibromehhanisme.
4. Tööde teostamine
4.1. Väljamärkimine
Tee väljamärkimiseks kasutada digitaalset plaani ja tahhümeetriga väljamärkimist.
4.2. Tööde teostamine
Tööde teostusel lähtuda Narva linna ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused) (http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088), Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele (MA peadirektori 30.12.2010.a käskkirjaga nr 383), Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264).
Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks pakkumisdokumentatsioonis toodu.
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal-ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.
Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega.
Ehitustehnoloogiaja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku Tehniliste Töökiijelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada.
Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrusest “Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.
4.3. Teetööde tehnoloogia
Töid tuleb alustada ettevalmistustööde teostusest:
a)Väljamärkimistööd.

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha vüljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi. Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud tänavad ja piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt.
b)Tee maa-ala puhastamine

Mõiste ilTeemaa-ala puhastamine “ tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maa-ala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.
Järgnevalt teha mullatööd.
Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas.
a)Kaevetööd
Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalus id üle koormata
Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks.
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja veekogumiskohad peavad olema ehitatudpüsiehitistest eemale.
Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette projekt. Või vastavalt inseneri juhistele.
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide püstitamisel.
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel".
b)Mulde ehitus.

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni.
Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas tuuakse karjäärist. Pinnase flltratsioonitegur peab olema vähemalt 0,5m/ööp.
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja ühendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu.
a)Ehitada dreenkiht
Kesk- jäme- või kruusliivast, mille flltratsioonitegur on vähemalt 3m/ööp. Dreenkiht planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse tihendustegurini 98%.
Katendi ehitus.
Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.12.2010.a. käskkirjaga nr.383 toodud nõuetega). Eelnevalt peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht Omanikujärelevalve ja Tellija poolt vastu võetud.
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu.
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt.
a)Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust.

Killustikalus tänaval ehitada kiilumismeetodil, põhifraktsioon 31,5/63 kiiluda fr.8/16 kulunormiga 25 kg/m2. Kasutada III klassi killustikku.
Kõnniteel ehitada alus lubjakivikillustiku segust. Nõuded lubjakivikillustiku segule p.5.5.
Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja ühendatakse.
INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 170MPa sõiduteel ja 120Mpa kõnniteel
b)Paigaldada äärekivid

Äärekivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C25/30 (B30);
ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte üle l,0kg/m2; paindetugevuse klass 3
Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja tõestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste
konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline,
mis võimaldaks ehitada projektijärgse katte nõutud paksuses.
c)Paigaldada kõnniteede betoonkivisillutis.

Kivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C20/25 (B25); lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6Mpa; veeimavus klass 2; vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3.
d)Ehitada asfaltbetoonkatte kihid.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide liite kohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse lcm kohta. Vana ja uue katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne.
Enne kattekihi AC 12 Surf segust paigaldamist krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2.
Tööd lõpetatakse haljastustöödega.
Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne).
5. Kasutamis-ja hooldusjuhend
Tänava sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN, ja jalgratturite liikluseks. Tänaval ei tohi liikuda terasroomikutega masinad.
Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Nimetatud sõidukid võivad tänavat ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tänava rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede-ja sideministri määrusega kinnitatud “Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas” kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed.
Kõnnitee on jalakäijate liikluseks.
Suvine hooldus seisneb tänava puhastamises tolmust ja prahist. Restkaeve kontrollida kord aastas ja vajadusel puhastada.
Värviga teekattemärgistust uuendada igal aastal, plastiku puhul uuendada märgistust, kui peegeldusvõime langeb alla lubatud normi.
Talvisel hooldusel kasutada elastsest materjalist teraga sahku.
Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee ja kõnnitee serva. Kõnnitee vaba ruum seejuures vähemalt l,0m.
Kõnniteel võib kasutada hoolduseks kergemaid mehhanisme.
Muru hooldamine:
Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...251/m2. Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.
6. Juhised ehitusjärelevalve korraldamiseks
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik. Ehitusjärelevalvet teostada vastavalt teede-ja sideministri määrusele nr. 66 15.06.2001.a. Ehitusjärelevalve kord (RTL 2001, 78, 1070). Omanikujärelevalve ülesanne on:
· tehnoloogiast kinnipidamise kontrollimine

· tee-ehitusmaterjalide kvaliteedi vastavusdeklaratsiooni ja -sertifikaadi kontrollimine;

· ehituslubade ja teehoiutööde teostajate tegevuslubade olemasolu ja kehtivusaja kontrollimine;

· ettekirjutuste tegemine teehoiutööde puuduste kõrvaldamiseks.

Teostatavad kontrollmõõtmised:
3. Aluse ehitusel kontrollida:

· kandevõimet elastsusmooduli testriga INSPECTOR ristprofiili kolmes punktis iga 1 OOm tagant.

põikkaldeid ja tasasust ja laiust iga 25 m tagant
4. Katte ehitusel kontrollida :

katte telje kõrguste vastavust projektile
katte laiust
põikkallet
paigaldatava segu temperatuuri tihendatud kihi paksust kihi tihendamist
kasutatavate materjalide terastikulist koostist ja materjalide tugevusomadusi
7. Jäätmekäitluskava
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib hinnanguliselt 6648 m3 ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad kategooriasse koodi7 - ehitus-ja lammutuspraht.
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada käitlusettevõttesse. Jäätmete edasine suunamine on esitatud allpool toodud tabelis.
	Jrk.
Nr.
	Jäätme liik
	Kogus
	Ühik
	Käitlus

	1
	Ülesvõetud asfaltkate
	576
	m3
	Taaskasutatakse
teedeehituses.

	2
	Ülesvõetud äärekivid
	984
	tk
	Viiakse
pinnasetäitekohta

	3
	Väljakaevatud pinnas
	6028
	m3
	Viiakse
pinnasetäitekohta


Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba.
Juhul, kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui eespool olevas tabelis esitatud, tuleb see täiendavalt kooskõlastada Narva Linnavalitsuse arhitektuuri-ja linnaplaneerimise ameti linnakeskkonna osakonnaga.
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend.
Tööde mahud
Tööde mahud on toodud HD Lisa I Vormis 11.
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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks avatud menetlusega riigihanke «Hariduse tänava ehitustööd» (riigihanke nr......) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

2. LEPINGU ESE

2.1. Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Hariduse tänava ehitustööd (edaspidi: Tööd).
2.2. Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.
2.3. Lisaks kuulub remonttööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
2.4. Käesoleva Lepingu täitmist rahastatakse Vabariigi Valitsuse 07.02.2013. a korralduse nr 46 „Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal“ alusel Narva linnale avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud sihtotstarbelise eraldise arvelt. Osas, mida riigieelarveline eraldis ei kata, kasutatakse Tööde eest tasumisel Narva linna omavahendeid.
3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, avatud menetlusega riigihanke „Rahu tänava ehitamine“ dokumentidele, Töövõtja __......2013 pakkumusele, võlaõigusseadusele, teeseadusele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2004. a määrus nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“, majandus- ja kommunikatsiooni-ministri 14. oktoobri 2008. a määrus nr 88 „Tee ehitus- ja remonditööde doku-menteerimise nõuded ja kord“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04. 2003. a määrusele nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, vastava valdkonna kvaliteedistandarditele (EVS 901-3:2008. Tee-ehitus) ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.

3.2. Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega.

3.3. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. 

3.4. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

3.4.1. Lisa 1 – Lepingu eelarve;

3.4.2. Lisa 2 – Tööde kirjeldus (HD Lisa II).

4. TÖÖD

4.1. Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.1.1. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;
4.1.2. Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.
4.2. Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid. 
4.3. Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija juhistele. Tellija määrab ühepoolselt teostamisele kuuluvad objektid ning Tööde detailse ajakava.

4.4. Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.
4.5. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist vajadusel ka puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad), suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.
5. TÄHTAEG JA LEPINGU HIND

5.1. Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Tööde tegemiseks. Töövõtja alustab Tööde teostamisega hiljemalt ühe nädala jooksul peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt ….2013.a. (70 kalendripäeva alates Lepingu sõlmimisest).
5.2. Käesoleva Lepingu hind on määratud Lepingu eelarve (Lisa 1) ja Tellija eelarveliste vahenditega ning moodustab koos käibemaksuga ……………………….. (………………………….) eurot …………….senti, millest  ………………….. (………………………….) eurot …………….senti kaetakse riigeelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt ning ………………...………….. (………………………….) eurot …………….senti Narva linna omavahenditest (edaspidi Lepingu hind).

5.3. Tellija ja Töövõtja peavad eraldi arvestust riigeelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt teostatavate Tööde ning Narva linna omavahendite arvelt teostavate Tööde kohta. 

5.4. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja.

5.5. Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri. 
5.6. Tasustamine toimub akordtasuna. Akordtasu maksmisel lähtutakse tegelikult teos-tatud Tööde mahust, võttes seejuures aluseks Tööde ühikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Tööde mahud määrab igakordselt Tellija ning Töövõtjal puudub õigus nõuda tasu tegelikult teostamata Tööde eest.

5.7. Tasustamine toimub igakuiselt, eelneval kalendrikuul Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest, Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. 

5.8. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.

5.9. Lepingu eelarves näidatud reservsummat käsutab Tellija vastavalt vajadusele. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt reservsumma kasutamist. 

5.10. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

6. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
6.1. Tööde eest tasumine toimub igakuiselt, vastavalt Lepingu eelarvele (Lisa 1) ning eelneval kalendrikuul tegelikult teostatud Tööde mahtudele. 

6.2. Eelneval kalendrikuul teostatud Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja Tööde teostamisele järgneva kalendrikuu esimesel töönädalal Tellijale allakirjutamiseks Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti kolmes eksemplaris, millest kaks jäävad Tellijale ja üks tagastatakse Töövõtjale.

6.3. Tellija on kohustatud vastava Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kättesaamisest, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Alla-kirjutamisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.

6.4. Töövõtja kohustub Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis kajastama Tellija poolt aruandeperioodil määratud ja tasaarvestatud leppetrahve, vähendades vastavalt üleantavate Tööde maksumust. Töövõtjal on kohustus kajastada Tööde üleandmi-se-vastuvõtmise aktis ning selle alusel koostatud arvetes Tellija poolt kohaldatud leppetrahve ka siis, kui ta nendele vastu vaidleb.

6.5. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti Tellija poolt allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve üleantud Tööde eest tasumiseks.

6.6. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

8. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
8.1. Töövõtja kohustused:

8.1.1. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;
8.1.2. Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
8.1.3. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
8.1.4. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;
8.1.5. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud taga-järgede eest; 
8.1.6. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele; 
8.1.7. Nõusoleku andmisel ja alltöövõtjate kooskõlastamisel lähtub Tellija eelkõige riigihangete seaduses sätestatud alltöövõtu kaasamise piirangutest. Alltöövõtjal ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise üldisi aluseid. Samuti ei tohi alltöövõtjaks olla isik, kes on käesoleva Lepingu sõlmimise aluseks olnud riigihankes osalenud ise pakkujana või esitanud ühispakkumuse koos teiste pakkujatega;

8.1.8. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
8.1.9. Järgima Tööde teostamisel remonttööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiu-tööde eeskirju;
8.1.10. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;
8.1.11. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvalitee-dinõuetele vastavuse üle;
8.1.12. Järgima Tellija poolt määratud Tööde teostamise tähtaegu;
8.1.13. Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;
8.1.14. Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid, Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks. 
8.1.15. Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt.
8.1.16. Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.
8.1.17. Jälgima, et Lepingu täitmise maksumus ei ületaks Lepingu hinda. Teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult Lepingu hinna ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus tagant-järgi nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist.

8.2. Töövõtja õigused:
8.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).
9. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
9.1. Tellija kohustused:

9.1.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

9.1.2. 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

9.2. Tellija õigused:

9.2.1. Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinnipidamist;

9.2.2. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

9.2.3. Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja ja Lepingu täitmisele kaasatud alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise ja/või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda mõistlik tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Antud tähtajaks mittevastavuse likvideerimata jätmisel on Tellijal õigus kohaldada leppetrahve, vastavalt Lepingu punktis 9.5. sätestatule.
9.2.4. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

9.2.5. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

9.2.6. Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

10. POOLTE VASTUTUS 

10.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

10.3. Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
10.4. Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.

10.5. Lepingulise kohustuse rikkumise, sh Hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise, eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:

10.5.1. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis seisneb kohustuse täitmisega viivitamises, 64 eurot kalendripäevas;

10.5.2. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne kohustuse täitmisega viivitamises, igakordselt 640 eurot;

10.5.3. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega ei kaasne Lepingu ülesütlemist õiguskaitsevahendina, 5 % Lepingu hinnast.

10.5.4. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina, 20 % Lepingu hinnast.

10.6. Ülaltoodud punktides sätestatud sanktsioone rakendatakse iga rikkumise eest eraldi, ja mitte rohkem, kui üks kord ööpäeva jooksul.
10.7. Tööde ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendav tähtaeg ei vabasta Tellijat leppetrahvi maksmise kohustusest.

10.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvisummad kinni Töövõtjale makstavast tasust.
10.9. Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijale. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei saa Töövõtja eelnimetatud asjaoludele tugineda.

10.10. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,1 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 20 % hilinenud makse summast.

11.      GARANTIID JA TAGATISED

11.1. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, Lepingu sõlmimisest arvates, on Töövõtja kohustatud andma tööde teostamise aegse tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.1.1. Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Tööde teostamise aegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

11.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

11.2. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub Töövõtja andma garantiiperioodi tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud raha-summa või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.2.1. Tagatise suuruseks on 5% ehitustööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde ülesandmise päevast arvates.
11.2.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt (nt töödes ilmnenud puuduste tähtaegse kõrvaldamise kohustus, garantii-kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus).

11.3. Töövõtja on vastutav tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik puudused ja vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul pärast tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.
11.4. Garantiiajal töödes ilmnenud puuduste korral, eeldatakse nende olemasolu tööde üleandmisel ning Töövõtja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui suudab tõen-dada, et mittevastavuse põhjuseks on ebakohane hooldus või Tellija tahtlik tegevus.

10.5.
Garantiiperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist Tellijalt. Tellija määrab garantiitööde teostamiseks tähtaja, mis on Töövõtjale siduv. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga kõrvaldab puudused, defektid, vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 

10.6.
Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms ise, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavalt punktile 10.5 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töödes esinenud puuduste parandamisel.
11. 
POOLTE ESINDAJAD

11.1. Tellija poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on (tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid küsimusi lahendab ALPA direktor):
· ALPA ehituse vanemspetsialist Toomas Mägi, tel 35 99 166, e-post toomas.magi@narvaplan.ee, kes kirjutab alla Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.
11.2. Töövõtja poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on:

…….
12. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
12.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.
12.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - sh terroriakt, sõda, üldstreik, panga moratoorium, kui sellega kaasneb Lepingu täitmise takistus. Tavapärasest raskemad ilmastikuolud pole reeglina käsitletavad vääramatu jõuna ning Töövõtja peab Lepingu täitmisel sellega arvestama.
12.3.     Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.
12.4.     Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
13. LEPINGU MUUTMINE 
13.1. Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes kooskõlas riigihangete seadusega Poolte vahel kirjalikult sõlmitava käesoleva Lepingu lisaga.
13.2. Tellija võib ühepoolselt suurendada Lepingu kehtivuse ajal remonttööde mahtusid üksnes Lepingu eelarves (Lisa 1) ette nähtud reservsumma ulatuses, vastavalt Töövõtja pakkumuses esitatud ühikuhindadele. Reservsumma arvelt Tööde mahtude suurendamist ei loeta Lepingu muutmiseks.
13.3.     Samuti ei loeta Lepingu muutmiseks Lepingu eelarves (Lisa 1) märgitud ühtede tööliikide asendamist teiste Lepingu eelarves sisalduvate töödega. Tellijal on õigus Lepingu täitmise käigus muuta Lepingu eelarve siseselt tööde liike (asendada ühed tööd teistega) ületamata seejuures Lepingu hinda. Tööde asendamisel toimub Tööde tasustamine vastava tööliigi ühikuhinnast lähtuvalt.
13.4.     Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.
13.5.     Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Hankija ei või hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. 

14. LEPINGU LÕPPEMINE
14.1. Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis oma sisu poolest on kõige enam kooskõlas varasema sätte mõttega.
14.2.     Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Töö tegemiseks ning kehtib kuni Poolte kohustuste mõlemapoolse ja täieliku täitmiseni.
14.3. Tellijal on õigus Lepingust igal ajal taganeda. Tellija ei pea Lepingust taganemist eraldi motiveerima, Lepingu lõpetamiseks piisab kirjalikus vormis taganemis-avalduse tegemisest Töövõtjale. 
14.4. Kui Tellija on Lepingust punkti 14.3. alusel taganenud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu lõpetamise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada. 
14.5. Kui Tellija on lepingust taganenud või selle üles öelnud seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, ei ole Töövõtjal Lepingu punktis 14.4. nimetatud tasunõuet Tellija vastu.
14.6. Töövõtjal puudub õigus nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, v.a. Lepingust taganemisel õiguskaitsevahendina.
14.7. Muudel juhtudel lõpetatakse Leping seaduses sätestatud alustel ja korras.
15. TEADETE EDASTAMINE

15.1. 
Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb otsesõnu Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
15.2.  Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.
15.3.   Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendri-päeva.
15.4.   Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema  

vormistatud kirjalikult.
16. LÕPPSÄTTED
16.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
16.2. Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.
16.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.
16.4. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmi-seks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.
16.5. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami-sele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
16.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.
16.7. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.
16.8. Leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.
17. POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:




 Töövõtja:
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