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Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Kadaka tn 14 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste ehitamine)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




23.09.2013. a taotles (taotlus nr 9092/1-14) Liidia Iljina Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kadaka tn 14 aiamaja ja majandushoone laiendamiseks ning rekonstrueerimiseks, rajatiste ehitamiseks. Rekonstrueeritavad ja laiendatavad hooned on aiamaja ja majandushoone. Uued rajatised on piire, katusealune, kasvuhoone ja veepaak. 
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

	3. OTSUS




Kinnitada projekteerimistingimused Kadaka tn 14 aiamaja ja majandushoone laiendamiseks ning rekonstrueerimiseks, rajatiste ehitamiseks järgnevalt:
	3.1. ÜLDANDMED



	3.1.1  Ehitisregistri olulised andmed: 

3.1.1.1 Aiamaja, ehitisregistri kood 118007885, korruste arv 1, ehitisealune pind 50 m2;

3.1.1.2 Majandushoone, ehitisregistri kood 118007886, korruste arv 1, ehitisealune pind 21 m2;

3.1.1.3 Kasvuhoone, ehitisregistri kood 220450896, ehitisealune pind 14 m2;

3.1.1.4 Kasvuhoone, ehitisregistri kood 220450897, ehitisealune pind 36 m2;

3.1.1.5 Kaev, ehitisregistri kood 220450898, ehitisealune pind 4 m2;

3.1.2  Kinnistusraamatu andmed: 
             Katastriüksuse tunnus 51106:011:0271, elamumaa pindala 668 m2.            

	

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste ehitamine. 
	3. 3 ÜLDNÕUDED


3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 

    „Nõuded ehitusprojektile“;

           - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

              tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;
  - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna 
    ehitusmäärus”; 

  - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;
  - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

    seletuskiri”;

  - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

  - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad
   tuleohutusnõuded”; 
3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

           kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18
           lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Kadaka tn 14 aiamaja ja

           majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine, rajatiste ehitamine“.
3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

           mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed
           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

            paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ehitusala: Kadaka tn 14 krundi piirides.
3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. 

3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil).
3.4.5    Lubatud suurim rekonstrueeritava ja laiendatava aiamaja kõrgus: kuni 7.5m

            planeeritavad maapinnast. 
3.4.6    Laiendatavate  aiamaja ja majandushoone korruste arv: kuni 2;.

3.4.7    Lubatud suurim rekonstrueeritava ja laiendatava majandushoone kõrgus: kuni 6m

            planeeritavad maapinnast. 
3.4.8    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti
            koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

           1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja

            uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

            värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.9    Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.10  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

3.4.11  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

            hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos
            kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

            näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Vaatele tuleb märkida piirde värvitoon
            ja värvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.
            Märkida ära EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil näidata piirdeaia ja
            selle postide asukohad, postide vahelised mõõtmed.
3.4.12  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

            nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis). 
3.4.13  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.
            Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

3.4.14  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

            Juurdepääs krundile: Kadaka tänavalt. 

3.4.15  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

            soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

            käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.
            Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

            kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25). 

3.4.16  Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.17  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
            mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

            „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

            Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

            kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

            lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 

            kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav

            hooneosa.  Anda parkimise lahendus. 
3.4.18  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.19  Projekti koosseisus esitada lisaks: 
    - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt, 

    - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

    - akende ja uste spetsifikatsioon.

	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

           tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

           Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

           materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele 

           taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED




3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskus.

3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui 

            need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

            tuleohutuskujad).

3.6.3    Kadaka 14 kinnistu omanik.

3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

	


4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.10.2015. a.
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär


