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Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Looga tn 34a paadigaraaži  laiendamine)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




08.07.2013. a taotles (taotlus nr 6785/1-14) Igor Zhigachev  (AÜ Malõi Primorski juhatuse liige) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Looga tn 34a garaažid laiendamiseks. Laiendatav hoone on paadigaraaž (12 boksi).
Projekteerimistingimuste taotlus esitati seoses sooviga laiendada boksi nr 1 0,5 meetrit kõrgusele ja 1,5 meetrit Narva veehoidla poole. Narva veehoidla on avalik veekogu ning vastavalt looduskaitseseaduse §35 on veehoidla kaldal piiranguvöönd (100 meetrit), ehituskeeluvöönd (50 meetrit) ja veekaitsevöönd (10 meetrit). Paadigaraažid aadressil Looga 34a on ehitatud Narva veehoidla kaldal- vähem, kui 2 meetri kaugusel veehoidla tavalisest veepiirist. 

21.08.2013 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet pöördus Keskkonnaministeeriumi poole selgitustaotlusega looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevate kitsenduste kohta (LISA 1). Oma 30.08.2013 vastuses Keskkonnaministeerium teatab, et looduskaitseseaduse §38 lõike 4 punkt 5 kohaselt ei laiene ehituskeeld paadikuuri juurdeehitisele, kuna tegemist on enne asjaõigusseaduse jõustumist olemas olnud ehitise esmakordse juurdeehitisega, mille maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist (LISA 2). Kuna looduskaitseseaduse §38 lõike 4 punkt 5 kohaselt on ehitise laiendamine Narva veehoidla tavalise piirini lubatud ja ehitise laiendamine ei ole vastuolus veeseaduse §29 lõikes 1 sätestatud eesmärkidega, ei loeta selle ehitise laiendamist majandustegevuseks veeseaduse §29 lõike 4 punkt 3 tähenduses. Narva veehoidla veekaitsevööndisse õiguspäraselt rajatud ehitise (paadikuuri ja selle laiendatud osa) on keelatud kasutada tulu saamise eesmärgil ehk majandustegevuseks.
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

	3. OTSUS




Kinnitada projekteerimistingimused Looga tn 34a paadigaraaži laiendamiseks järgnevalt:
	3.1. ÜLDANDMED



	3.1.1  Ehitisregistri olulised andmed: 

3.1.1.1 Garaažid, ehitisregistri kood 120678373, korruste arv 1, ehitisealune pind 339 m2;

3.1.2  Kinnistusraamatu andmed: 
             Katastriüksuse tunnus puudub reformimata riigimaa, elamumaa pindala 459 m2.            

	

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on garaaži laiendamine.

	3. 3 ÜLDNÕUDED


3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 

    „Nõuded ehitusprojektile“;

           - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

              tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;
  - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna 
    ehitusmäärus”; 

  - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;
  - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

    seletuskiri”;

  - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

  - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad
   tuleohutusnõuded”; 
3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

           kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18
           lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Looga tn 34a
           paadigaraaži  laiendamine“.
3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

           mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed
           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

            paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ehitusala: Looga tn 34a krundi piirides.
3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. 

3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4    Lubatud suurim laiendatava ja rekonstrueeritava garaažid kõrgus: olemasolev + 0.5m
            planeeritavad maapinnast. 
3.4.5    Laiendatava paadigaraažid korruste arv:  olemasolev.
3.4.6    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti
            koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

           1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja

            uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

            värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.7    Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.8    Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.
            Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

3.4.9    Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

            Juurdepääs krundile: olemasolev. 

3.4.10  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

            soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

            käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.
            Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

            kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25). 

3.4.11  Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.12  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
            mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

            „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

            Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

            kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

            lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 

            kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav

            hooneosa.  Anda parkimise lahendus. 
3.4.13  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.14  Projekti koosseisus esitada lisaks: 
    - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt, 

    - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

    - akende ja uste spetsifikatsioon.

	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

           tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

           Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

           materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele 

           taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	3.6 ERITINGIMUSED
Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia laiendatava hooneosa tarindite seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.          
3.7 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED




3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskus.

3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui 

            need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

            tuleohutuskujad).

3.6.3    Looga 34a kinnistu omanik (EESTI VABARIIK, IDA-VIRU MAAVALITSUS).

3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

	


4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.10.2015. a.
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

	[image: image1.png]



Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär


