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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	GÜ “ Sevrnõi-7”

Aadress:Rahu tn 47, Narva linn 

Tehnilised andmed: ehitusalune pindala 62 m², 
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rahu tn 47

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 06.07.2005.a. nr 673/1-11

        Nikolai Gurski
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on garaažibokside ehitamine olemasolevate garaažide juurde.

	3. ÜLDNÕUDED




Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”. Projekt peab olema vormistatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a kehtestatud määrusele nr 70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”;

3.1 Arvestamisele kuuluvad algatatud detailplaneeringud ja nende lähteülesanded ning Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonna arhiivis asuvad kehtivad planeeringud. Projekteerimisel arvestada järgmiste skeemide ja projektidega:

3.1.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

3.1.2 Rahu tn 47 detailplaneeringu projekt 13.12.2002;

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Garaažide asukoht: vastavalt lisale 7.2 ning arvestada p.3.2.2;

4.2 Suurim ehitusalune pindala: kuni 62 m² ;

4.3 Bokside arv: juurdeehitatavaid maks  3;
4.4 Lubatud suurim kõrgus: mitte ületada detailplaneeringus kavandatud kõrgust;

4.5 Arhitektuur: hoone projekt lahendada tervikuna;

4.6 Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga / vastavalt detailplaneeringule;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;

7.2 Asendiplaan;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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