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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

Aadress: Peetri 3, Narva linn

Maakasutuse sihtotstarve: Liiklusmaa

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rahu tn

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 28.06.2005.a. nr 723/1-11 

        NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Rahu tänava linnaliinibusside lõpp-peatuse ehitamine koos väikesemahulise bussijaama teenindava hoonega. 

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”. Projekt peab olema vormistatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a kehtestatud määrusele nr 70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”;

3.2 Arvestamisele kuuluvad algatatud detailplaneeringud ja nende lähteülesanded ning Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonna arhiivis asuvad kehtivad planeeringud. Projekteerimisel arvestada järgmiste skeemide ja projektidega:

3.2.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

3.2.2 Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu projekt, OÜ Hendrikson & Ko;

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Teha tööprojekti ekspertiis.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Projektiga lahendada bussiootepaviljonide paigaldamine, valgustus ja alused; projekteerida bussitaskud. Näidata ala liikluskorraldus sh ülekäikude normikohased asukohad;

4.2 Bussitasku ja bussiootepaviljonide projekteerimisel arvestada p.3.2.2 detailplaneeringus kavandatud asukohaga;

4.3 Bussitaskud: pikkus projekteerida vastavalt üheaegselt peatuvate busside arvule (info liikluskorralduse teenistusest), bussipeatusele sobilik kate, äärekivi kõrge;

4.4 Projekteerijal teha katete osas ettepanek projekti eskiisi tasandil. Analüüsida katte rajamise võimalusi ootealadel, hinnata selle vastupanu ilmastikutingimustele ja ehituslikku maksumust. Eskiis esitada ülevaatamiseks ja katete osas seisukohavõtuks linnamajanduse osakonnale ja Arhitektuuriametile;

4.5 Kõnniteed: anda katte konstruktsioon. Pikkus peab olema vähemalt tasku pikkus, vajadusel ümbritsetud äärekiviga;

4.6 Hoonete suurim ehitusalune pindala: vastavalt detailplaneeringule;

4.7 Hoonete arv: maks 2/ vastavalt detailplaneeringule;

4.8 Korruste arv:maks 2/ vastavalt detailplaneeringule;

4.9 Arhitektuur: kaasaegne, kõrgetasemeline, piirkonna elukvaliteeti parandav;

4.10 Välisviimistlus: kasutada kvaliteetmaterjale (puit, krohv vms); mitte kasutada imiteerivaid materjale (näit profiilplekk). Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus, eskiisprojekt kooskõlastada eelnevalt Arhitektuuriametiga;

4.11 Parkimine: min kuuele (6) bussile;

4.12 Servituudid ja muud piirangud: vastavalt detailplaneeringule;

4.13 Haljastus: likvideerida minimaalselt, rikutud murupinnad taastada. Põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne haljastuse planeering näidata asendiplaanil;

4.14 Vertikaalplaneerimine: lahendada sademetevee ärajuhtimine kõnniteedelt, paviljonide alt ja bussitaskutest. Vältida sademevee valgumist naaberkruntidele;

4.15 Välisvalgustus: projekteerida tänavavalgustus;

4.16 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid;

4.17 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega;
5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude valdajatelt;
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Maanteeameti Narva spetsialist;

6.5 Keskkonnateenistus;

6.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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