                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Võidu pr.2 hoone fassaadide rekonstrueerimine, I korruse ruumide renoveerimine, autoparkla ja hoovipoolse juurdeehituse ehitamine ning maa-ala heakorrastamine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Võidu pr.2 hoone fassaadide rekonstrueerimise, I korruse ruumide renoveerimise, autoparkla ja hoovipoolse juurdeehituse ehitamise ning maa-ala heakorrastamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	OÜ Geneva,  reg.kood 10338183
Võidu pr.2,  21006 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Võidu pr. 2
Hoone ehitisalune pindala: 2158,0 m2
Renoveeritavate siseruumide pindala: ≈ 1240,0 m2
Heakorrastamise maa-ala pindala: ≈ 4450,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 29.12.07.a avaldus nr.1876/1-11,

        Jevgeni Fjodorov - juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadide rekonstrueerimine koos dekoratiivvalgustuse paigaldamisega.
2.2 I korruse ruumide renoveerimine koos tehnosüsteemide vahetamise ja rekonstrueerimisega.
2.3 Hoovipoolse juurdeehituse ehitamine köögibloki tarbeks.
2.4 Autoparkla ehitamine ning maa-ala heakorrastamine (asfaltkatte, betoonplaatide, murupindade taastamine).
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;
- Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrus nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1, Teeseadus § 251).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1: 500.

3.8 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21, Narva linna ehitusmäärus § 23)
3.9 Autoparkla ehitamiseks ja maa-ala heakorrastamiseks esitada tee-ehitusprojekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked ). Kasutada eraldi kausta.
3.10 Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.
3.11 Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

3.12 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.13 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoovipoolse juurdeehituse ehitamine: mitte ületada 33% olemasolevast Võidu pr.2 maapealsest mahust.
4.2 Arhitektuur: juurdeehituse arhitektuurne lahendus peab moodustama olemasoleva hoonega arhitektuurse terviku.
4.3 Välisviimistlus: krohvitud pind. Mitte kasutada plekki ja plastikmaterjale. Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.4 Hoone dekoratiivne fassaadivalgustuse paigaldamine.

4.5 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Esitada disainprojekt koos 3-D joonistega.
4.6 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.7 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

4.8 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.9 Piirded: pole lubatud.
4.10 Autoparkla ehitamine. Parkimiskohad lahendada Võidu pr.2 krundi piires, vastavalt normatiivile.

4.11 Autoparkla platsi kate ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.
4.12 Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid. Soovitame kasutada kombineeritud värvilahendusi, harmoniseerida hoonega. 

4.13 Heakorrastus: lahendada projekti koosseisus. 
4.14 Tänavavalgustus: projekteerida maakaabliga tänavavalgustus. Esitada projekti koosseisus valgustite tüüpide eskiisid (vähemalt 3 varianti) heakskiidu saamiseks.

4.15 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
4.16 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad ehitised, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.17 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.18 Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- lammutatavate seinte plaan,

- ruumide planeerimislahendus,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile, küttele, tänavavalgustusele ning hoone fassaadivalgustusele.
5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2    Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
7.3    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet.
7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1.    Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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