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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kerese tn.40h tootmishoone rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Kerese tn.40h tootmishoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija, omanik                                           
	OÜ EESTI NITRO,  reg.kood 10772229
Kerese tn.40, 21003 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Kerese tn.40h
Krundi pind  2124,0 m2
Olemasoleva hoone ehitisalune pindala: 451,7 m2
Projekteeritava hoone ehitisalune pindala: ≈ 1000,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.01.07.a avaldus nr.29/1-11,

        Sergei Rudnitski – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on tootmishoone rekonstrueerimine koos ehitisaluse pinna laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus”;

         - Eesti Standard EVS 811:2002 „Lammutusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1: 500.

3.8 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21, Narva linna ehitusmäärus § 23)
3.9 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.10 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: ≈ 1000,0 m2.

4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega.
4.3 Hoone lubatud suurim kõrgus nullist: kuni 10,0 m. 
4.4 Arhitektuur:  kergehitis. 
4.5 Katusekalle: 0-15°
4.6 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.7 Välisviimistlus: sandwish-tüüpi seinapaneelid. Mitte kasutada põhivärvina halle toone. Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi. Värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.8 Tehnosüsteemide projekteerimine.

4.9 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lammutatavad tarindid, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.10 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine. Esitada lammutustööde järjekord ning lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa. Näidata lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad.

4.11 Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- põrandate plaan ja lõiked,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid, 

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon, 

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile.
5.2 Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus ventilatsioonile ja küttele.
5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED




7.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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