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NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Joala tn.19 hoone fassaadide rekonstrueerimine ning ruumide osaline ümberplaneerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Joala tn.19 hoone fassaadide rekonstrueerimise

ning ruumide osalise ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	Ida- Eesti Päästekeskus, reg.nr. 70007950

Lai tn.7, 30328 Kohtla-Järve

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Joala tn.19, ehitisregistrikood 118007678
Hoone suletud netopind: 830,9 m2
Hoone ehitisalune pindala: 543,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.              

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.01.07.a avaldus nr.55/1-11,

        Ailar Holzmann - Ida-Eesti Päästekeskuse direktor 
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus, Muinsuskaitseseadus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadide rekonstrueerimine

 ning ruumide osaline ümberplaneerimine.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.8 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Katusekalle ja kuju: olemasolev. 
4.2 Vajadusel katusekatte rekonstrueerimine: lehtmetall.
4.3 Fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

4.4 Aknad: puitaknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.5 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.6 Välisviimistlus: fassaadikrohv. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 
4.7 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada  projekti osana 

4.9 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.10 Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele ning arhitektuuriajaloolistele eritingimustele.
4.11 Projekti koosseisus esitada lisaks:   
- korruste inventeerimisplaanid,

- lammutatavate seinte plaan,

- ümberplaneeritavate ruumide põrandate plaan ja lõiked,

- uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.
5.2 Vajadusel esitada insener-tehniline projektlahendus veele ja kanalisatsioonile.

5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Arhitektuuriajaloolised eritingimused lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
6.2 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia tarindite seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2    Muinsuskaitseamet.

7.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1    Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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