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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Malle Kukka

Aadress: Kangelaste 27-23, Narva

Tehnilised andmed: krundi pind 1128 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Rakvere tn 10

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.07.2005.a. nr 792/1-11

        Olga Dementieva 
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja ehitamine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: maks 77 m²;

4.2 Hoonete arv krundil: max 2;

4.3 Korruste arv: 1-2;

4.4 Lubatud suurim kõrgus: kuni 7,5 m soklijoonest; katuseterrassi puhul max 3,10 m;

4.5 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 m planeeritud maapinnast;

4.6 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus, teise korruse täisehitusprotsent kuni 50% esimese korruse ehitusalusest pindalast. Katused lahendada rahustatult ja lihtsustatult;

4.7 Harjajoon: valdavalt pikki hoonet;

4.8 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav;

4.9 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale;

4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine;

4.11 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.12 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

4.13 Parkimine ja jäätmekäitlus: lahendada normikohaselt oma krundil;

4.14 Piirded: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks; 
4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.16 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.17 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.18 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, kaasaegne, piirkonna elukvaliteeti parandav. Sobitudes piirkonna miljöösse;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.3 Naaberkruntide omanikud;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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