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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

Aadress: Peetri 3, Narva linn

Maakasutuse sihtotstarve: Liiklusmaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kulgu tn

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.07.05.a avaldus nr.788/1-11
        NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Kulgu tänava rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele “Teeprojekti suhtes esitatavaal nõuded”.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

3.5.1 Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Projekteerida vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”.

3.9 Töö peab olema teostatud vastava litsentsiga organisatsiooni poolt.

3.10 Teeprojektile tuleb teostada ekspertiis selgitamaks, kuidas teehoiutöö mõjutab ümbritsevat keskkonda.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Teede katte: asfalt või moni keskkonda sobivam kattekonstruktsiooni;

4.2 Laius: sõidutee 7m, kõnnitee 3m;

4.3 Haljastus: lahendada projektis;

4.4 Katte konstruktsioon: näidata projekti mahus; 

4.5 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus koos sademetevee ärajuhtimisega. Tänavamaa sademetevesi ei tohi valguda naaberkruntidele;

4.6 Välisvalgustus: valgustuse kaablid paigaldada torudesse maa alla;

4.7 Kõnnitee rekonstueerimisel murupindade kõrgus taastada;

4.8 Projekti mahus esitada järgmised tööjoonised:

4.8.1 asendiplaan koos liikluskorralduse ja tehnovõrkudega;

4.8.2 tänava rist- ja põikprofiilid;

4.8.3 vertikaalplaneerimise joonis koos sademetevee ärajuhtimisega.

	5.  ERITINGIMUSED




5.1 Olemasolevat kõrghaljastust mitte likvideerida;
5.2 Projekti mahus näha ette teede rajamisest tulenevate tehnovõrkude rekonstrueerimine;

	6. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




6.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	7. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Maanteameti liiklusohutuse peaspetsialist;

7.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

7.4 Keskkonnateenitus;

7.5 Kruntide omanikud, kelle maast tee läbi läheb;

7.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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