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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Tatjana Filippova

Aadress: Partisani tn 6, Narva linn 21007

Tehnilised andmed: ehitisalune pind 915 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Partisani tn 6

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.07.05.a avaldus nr. 834/1-11
        Tatjana Filippova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega teeninduskeskuse tarbeks. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 915 m²;

4.2 Sissepääsuosa: tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt hoone otsaseinast;
4.3 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel;

4.4 Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega;

4.5 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, mitte kasutada aknamarkiise;

4.6 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandavate vaheseinte arvelt;

4.7 Välisviimistlus: plekk keelatud, krohv terve hoone ulatuses, mitte lahendada poolikult. Esitada Arhitektuuriametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks;

4.8 Siseviimistlus: vajadusel lahendada projekti koosseisus;

4.9 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: lahendada projekti koosseisus krundipiires;

4.10 Esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, koormusarvutused ning sõlmede joonised;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Kaasomanikud;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA



7.1 Asukohaskeem;
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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