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Projekteerimistingimused

  Võidu pr 5-63,64 koterite ümberplaneerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	OÜ Manni

Aadress: Gerassimovi tn 16-56, Narva linn

Tehnilised andmed: Ehituspind 86,6 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Võidu pr 5-63,64

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.06.05.a avaldus nr.617/1-11
        Natalja Feršel
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterite ümberplaneerimine lastekeskuse tarbeks. 

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev;

4.2 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, mitte kasutada aknamarkiise;
4.3 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: ümerplaneerimine võib toimuda mittekandavate vaheseinte arvelt. Korterite vahelisse ühendusseina ukseava tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, koormusarvutused ning sõlmede joonised;
4.4 Sissepääsuosa: hoone otsaseinast on keelatud eraldi sissepääsu rajamine. Tuulekoda teha ruumide sisemise mahu arvelt, õue poolt vastavalt lisale või kasutada olemasolevat trepikoda;

4.5 Välisviimistlus:  sobitada linnaehituslikku miljöösse;

4.6 Välisvalgustus: normikohane;

4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Kaasomanikud;

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISAD




7.1 Asukohaskeem;
7.2 Eskiis;

Koostas:

Arhitekt




Svetlana Maslova
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