                                                                                                             eelnõu
NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva







                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Kadastiku tn.10 töökoja laiendamine ja katusealuse püstitamine
 ilma detailplaneeringut koostamata )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
Linnavolikogu otsustab:


Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn.10 töökoja laiendamiseks ja katusealuse ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	OÜ Viirma, reg.kood 10045953
Kalda tn.41, 29022 Narva-Jõesuu

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Kadastiku tn.10, 

Olemasoleva töökoja ehitisalune pindala: 1129,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa/ transpordimaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  10.04.07.a avaldus nr.575/1-11 
Irina Fjodorova – juhatuse liege ja krundi omanik 
1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on töökoja laiendamine tootmis-ja administratiivhoone tarbeks ning katusealuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).
3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23). 
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Arhitektuur:  kergehitis. 
4.2 Projekteeritava hoone ehitisalune pind: ≈ 2300,0 m2.

4.3 Laiendatava hoone lubatud suurim kõrgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast. 
4.4 Korruselisus: kuni 2.

4.5 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.6 Välisviimistlus: seinapaneelid. Esitada vähemalt 2 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.7 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Vajadusel siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.8 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.9 Uksed: tuletõkkeuksed.
4.10 Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

4.11 Uute väikeehitiste arv krundil: 1 ( katusealune ).

4.12 Katusealuse lubatud suurim kõrgus: kuni 5,0 m planeeritud maapinnast. 
4.13 Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m – 2,0 m. Piirde tüüp: aiapaneelid, võrkpiire jne. Esitada piirde vaated ning tehnilised näitajad ( rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja ehitised, liiklusskeem, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.
4.15 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine. 
4.16 Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- situatsiooniskeem,
- olemasoleva hoone inventeerimisplaanid ja lõiked,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- vundamendi, karkassi ja katuse plaanid, 

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon, 

- põrandate plaan ja lõiked,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- avade täitmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem jne.

4.17 Parkimiskohad: lahendada Kadastiku tn.10 krundi piires.

4.18 Kinnistusisesed teed ja platsid: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon (materjalide nimekirjad ja mahud).
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.
5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades uue konstruktsiooni juurdeehitamise võimalused. Otsus lisada projekti kausta. 

6.2 Kandvas seinas asendatava ukseava tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega.  Projekti koosseisus esitada silluse lõige.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Krundi omanik.

7.3     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
8.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin
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