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                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine 
(Kreenholmi tn.39h territooriumile rajatavate lillekioskite projekteerimine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.39h territooriumile rajatavate lillekioskite ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:                       
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija, äripinna rentnik
1.2  Krundi omanik

	FIE Sahhodat Muratova
Mõisa tn.9-83, 21004 Narva

OÜ IDA-Velga,  reg.kood  10182195

Punane tn.14a-419, 13620 Tallinn

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Kreenholmi tn.39h
Kasutamiseks määratud krundi pindala: 50,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.4  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 06.06.07.a avaldus nr.916/1-11, Sahhodat Muratova
1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on väikeehitise projekteerimine lillede müügi tarbeks.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Maksimaalne väikeehitise ehitusalune pindala: 3.0 x 16,0 m. 
4.2 Lubatud kioskite kõrgus: kuni 3,5 m planeeritud maapinnast. 

4.3 Tagada jalakäijate ala läbilaskevõime: jalakäijate ala laius ( kioski väljaulatuvatest osadest kuni jalakäijate ala äärekivini) peab olema esitatud vähemalt 2,0 m.
4.4 Olemasoleva kaupluse ja projekteeritava väikeehitise arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.5 Katusekalle: lamekatus.

4.6 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.7 Esitada vähemalt 2 väikeehitise arhitektuurilahendust.
4.8 Esitada vähemalt 2 värvilahendust igale arhitektuurilahenduse variandile parima tulemuse saavutamiseks.
4.9 Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 
4.10 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.11 Tehnosüsteemide projekteerimine.
4.12 Asendiplaan esitada krundi geodeetilise mõõdistuse alusel, kandes sellele hoonestuse kohad ja näidates ära pinnakatted, ehitise mõõtmed, kauguse lähimate piiride ja ehitisteni.

4.13 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 

4.14 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- situatsiooniskeem,
- karkassi ja katuse plaanid,

- põrandate plaan ja lõiked,

- seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- avade täitmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- ruumide planeerimislahendus,

- värvivaated koos värvikoodidega,

- reklaami asukoht jne.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.
5.2 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Krundi omanik.
7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
	[image: image4.png]



 Linnasekretär
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