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Projekteerimistingimuste kinnitamine

(A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimine ja katuse rekonstrueerimine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK


27.05.2015. a. taotles (taotlus nr 5066/1-14) korteriühistu Puškini 14, registrikood 80180944, asukoht A. Puškini 14-12, 20308 Narva linn, mille esindajana tegutseb hr Aare Pihelgas, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimiseks ja katuse rekonstrueerimiseks. Vastavalt Narva linna üldplaneeringule A. Puškini 14 korterelamu asub miljööväärtuslikul hoonestusalal (Kesklinna miljööala).
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED


2.1
Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.2
Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.
2.3   Haldusmenetluse seaduse §5 lg 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid      menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.
	3. OTSUS


Kinnitada projekteerimistingimused A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimiseks ja katuse rekonstrueerimiseks järgnevalt:
3.1 ÜLDANDMED

3.1.1
Ehitisregistri andmed:
	Ehitisregistri
kood  
  
	Ehitis  
  
	Ehitise
nimetus  
  
	Korruste
arv  
  
	Ehitisealune
pind (m2)  
  

	118000111 
	Hoone 
	elamu 9 krt. 
	4 
	400 

	220599376 
	Rajatis 
	sideõhuliin 
	
	1,4 

	220534501 
	Rajatis 
	soojustrass 20073 
	0 
	0 


3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51101:001:0003, pindala 801 m².
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostamise eesmärgiks on A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimine ja katuse rekonstrueerimine.
ÜLDNÕUDED

3.3.1
Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavatest nõuetest, Eesti Standardist EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”, Eesti Standardist EVS 843:2003 “Linnatänavad”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneeringust, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta ning teistest asja puudutavatest õigusaktidest. 
3.3.2
Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.
3.3.3
Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr, mõõdistamise aeg). Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.

3.3.4
Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada, ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt, määratleda pinnakatted, näidata prügikonteineri(te) asukoht jne.

3.3.5
Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata sissepääsude detaillahendused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse ja värvilahenduse pass, viited koos välisviimistluse passi numbritega, vaadete tähistused jne. Välisviimistluse ja värvilahenduse passis esitada välisviimistluse materjalide nimetused ja värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi. 

3.3.6
Välisseinte soojustamine ei ole lubatud.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada lisaks rekonstrueeritavate tarindite spetsifikatsioonid koos nende lõigetega. 

3.3.8 Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt nõusolek ehitustööde läbiviimiseks (kanda asendiplaanile).

3.3.9 Puude likvideerimise puhul määrata likvideeritavate puittaimede liikide loetelu.

3.3.10 Liikluskorraldusvahendite paigaldamise puhul esitada projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt koostatud joonis „Liikluskorraldus”. 

3.3.11 Esitada ehitusplatsi plaan. Plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutine piire jne.

3.3.12
Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

3.3.13
Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
3.3.14 Esitada kinnisasja kaasomanike enamuse otsus, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanike häälteenamus ehitusprojektiga vaadeldavate ehitustööde läbiviimiseks.

3.3.15 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”. Eskiisis esitada vähemalt 2 hoone fassaadide värvilahenduse varianti parima tulemuse saavutamiseks. Võtta arvesse A. Puškini 10, A. Puškini 12, Malmi 6, Malmi 4, Peetri plats 1 korterelamute fassaadide ehitusprojektid. 
3.3.16
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks “ A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimise ja katuse rekonstrueerimise ehitusprojekt” vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	


3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1 Hoone gabariidid: olemasolevad.
3.4.2 Hoone värvilahendus: kasutada piirkonda sobivaid lahendusi.

3.4.3 Katuse kalle: olemasolev. 
3.4.4 Lubatud katusekate: värvitud klassik- või valtsprofiiliga terasplekk tumehalli või tumepruuni värvitooniga.

3.4.5 Vihmaveetorud soovitatavalt ühtlustada katusekatte värvitooniga.

3.4.6 Lubatud välisseinte välisviimistlus: dekoratiivkrohv. Hoone kõik fassaadid säilitada nende olemasolevas kujunduses. Säilitada kõik fassaadikaunistused.
3.4.7 Lubatud sokli välisviimistlus: dekoratiivkrohv. 
3.4.8 Varikatuste rekonstrueerimine: säilitada esialgne kujundus.
3.4.9 Korruste avade täitmine: esitada korruste avade täitmise plaanid, avatäidete spetsifikatsioon. 

3.4.10 Avade kinnimüürimine on lubatud vaid Päästeameti Ida Päästekeskuse loa alusel. 

3.4.11 Peasissepääsude esiste platside, varikatuste, välistreppide ja sillutisriba rekonstrueerimise ning prügikonteineri platsi projekteerimise puhul esitada konstruktiivsed lõiked ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. Prügimaja projekteerimise puhul esitada ehitise tehnilised näitajad, värvitoon ning näidis (nt pildid või vaated).

3.4.12 Transpordi juurdepääs avalikult kasutatavale teele: olemasolev.

3.4.13 Kinnistusiseste teede rekonstrueerimise puhul: 

3.4.13.1 Esitada konstruktiivsed ristprofiilid, vertikaalplaneerimise joonis (v.a murukivid) ning põhilised pinnakatete tööde mahud.

3.4.13.2 Soovitatav teekate: muruga kombineeritav kivisillutis (murukivid), teekattekivid, asfalt.

3.4.14 Krundi piirded: ei ole lubatud.

3.6 KOOSKÕLASTUSED
3.6.1
Päästeameti Ida Päästekeskus.
3.6.2
KÜ Narva Puškini tn 14 juhatus. 

3.6.3

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

3.6.4

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektor.
4. RAKENDUSSÄTTED

4.2
Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 14.07.2020. a.
4.3
Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.4
Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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