PAIGALDAMINE JA KONTROLLIMINE
· Enne atraktsiooni paigaldamist tuleb veenduda, et maapind oleks võimalikult sile ja seal ei tohiks olla puujuuri,kive ja muid esemeid.
· [bookmark: _GoBack]Turvabatuut peab olema täielikult õhuga täitunud, enne kui keegi batuudile läheb.
· Kui batuut on õhku täis ehk võtnud oma kuju, kinnitatakse vaiad.
· Batuut peab olema fikseeritud/kinnitatud igast kinnitusaasast enne kui seda kasutama hakatakse. Kinnitama peab vaiadega mis on batuudiga kaasas.
· Kontrolli visuaalselt batuudi,puhuri ja elektrikaabli seisukorda regulaarselt.
· Enne batuudi õhust tühjaks laskmist kontrolli, et keegi batuudil ei viibiks.
· Nüüd demonteeritakse atraktsioon ning eemaldatakse puhur ja vaiad.

