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22.07.2015 nr. 799-k
Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Oja tn 15 rajatiste püstitamine)
	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK


15.06.2015. a Tatjana Gulina taotles (taotlus nr 5797/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja

Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Oja tn 15 rajatiste püstitamiseks. Püstitatavateks

rajatisteks on lehtla ja piire.

	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1
Vastavalt ehitusseadustiku §28 annab projekteerimistingimused kohaliku omavalitsuse üksus. 

2.2
Narva linna ehitusmääruse §22 lg 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.
2.3  Haldusmenetluse seaduse §5 lg 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid      menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.

	3. OTSUS


Kinnitada projekteerimistingimused Oja tn 15 rajatiste püstitamiseks järgnevalt:
3.1 ÜLDANDMED

3.1.1
Ehitisregistri andmed:
	Ehitisregistrikood
	Ehitis
	Ehitise nimetus
	
	
	Korruste arv
	Ehitisealune pind (m2)

	

	120194987 
	Hoone 
	Kuur aü BALTIKA 
	
	
	1 
	14 

	220450476 
	Rajatis 
	kasvuhoone 
	
	
	
	30 

	220450475 
	Rajatis 
	kaev 
	
	
	
	1 

	118006562 
	Hoone 
	aiamaja 
	
	
	1 
	60 

	118006563 
	Hoone 
	majandushoone 
	
	
	1 
	37 


3.1.2
Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51107:004:0054, pindala 867 m2.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

Projekti koostamise eesmärgiks on Oja tn 15 rajatiste püstitamine.

3.3 ÜLDNÕUDED

3.3.1
Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda järgmistest õigusaktidest: Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nõuded, Eesti Standard EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneering, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta ning teised asja puudutavad õigusaktid. 
3.3.2
Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.
3.3.3
Projekti koosseisus esitada asendiplaan M 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa, ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus. Näidata prügikonteineri(te) asukoht.

3.3.5
Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne. 
3.3.6
Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

3.3.8
Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustööde korraldamise kirjeldus, lammutusjäätmete kava koos käitluskohtade määramisega.

3.3.9
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks “Oja tn 15 rajatiste püstitamise ehitusprojekt” vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	


3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
Ehitusala: Oja tn 15 krundi piirides, mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.
3.4.2
Püstitatavad rajatised: lehtla ja piire.
3.4.3
Krundi maksimaalne täisehitus: 20%.
3.4.4
Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav.
3.4.5
Abihooned:

- arhitektuur sobiv piirkonna miljöösse

- max korruste arv: 1;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: 5 m;

- katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.6
Piire: 
-  lubatud kõrgus: 1,5 m; 
- tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse;

- piirded peavad reeglina olema ažuursed, mittesoovitatav on kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki. 
3.4.7
Piirded ja parkimiskohad lahendada Oja tn 15 krundi piirides. 

3.4.8
Lubatud transpordi juurdepääs(ud): Oja tänavalt.

3.4.9
Haljastatud pinna osakaal krundi üldpinnast peab olema vähemalt 70%.
3.4.10
Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.
3.5 KOOSKÕLASTUSED
3.5.1
Päästeameti Ida Päästekeskus.
3.5.2
Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad). 

3.5.3

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
3.5.4

Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.
4. RAKENDUSSÄTTED

4.1
Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 21.07.2020 a.
4.2
Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3
Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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