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                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine 
 (Kadastiku tn.57a päästeteenistuse hoone rekonstrueerimine
 tööstuse lao- ja administratiivhoone tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn.57a päästeteenistuse hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks tööstuse lao- ja administratiivhoone tarbeks järgnevalt:                                 
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                          
	AS Skivers Hides,  reg.kood 10339544
Kadastiku tn. 57a,  Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Kadastiku tn.57a
Ehitisregistri kood 118005466

Ehitisalune pind 498,0 m2
Suletud netopind 760,9 m²

Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  12.09.07.a avaldus nr.1484/1-11, 

         Šamil Valitov -juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadide rekonstrueerimine koos soojustamisega.
2.2 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone siseruumide ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta tööstuse lao-, olme- ja administratiivruumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“,
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.
4.2 Välisviimistlus: vaba. Värvilahendus esitada piirkonda sobivana, kombineeritud värvitoonides. Esitada vähemalt 2 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.3 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

4.4 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.5 Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.
4.6 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.7 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

4.8 Hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
4.9 Parkimiskohad: lahendada Kadastiku tn.57a krundi piires.
4.10 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.
4.11 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. 

4.12 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- situatsiooniskeem,
- ruumide inventeerimisplaanid,

- lammutatavate seinte plaan,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- seadmete paigutuse plaan,

- põrandate plaan ja lõiked,

- avade täitmise plaan,

- akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- värvivaated koos värvikoodidega,

- evakuatsiooniskeem jne.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele ja kanalisatsioonile ja ventilatsioonile. 

5.2 Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus küttele.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
6.2    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1   Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär
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