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Projekteerimistingimuste määramine
(Raudtee tn.8 hoone rekonstrueerimine
autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Raudtee tn.8 hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks järgnevalt:                    

	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija

	OÜ Okkervill,  reg.kood 10485292
Kangelaste pr.25-41, 20603 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Raudtee tn.8
Ehitisregistri kood 118008371
Ehitisalune pindala: 263,0 m2
Korruste arv: 2
Maa, pindalaga 3300,0 m2, on erastamata

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.11.07.a avaldus nr.1845/1-11,  Vladimir Serjogin 
1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva otstarbega teemeistrite hoone rekonstrueerimine autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao-ja bürooruumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1, Teeseadus § 21 lõige 8 punkt 2).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.
3.7 Väljastatud projekteerimistingimused ja kooskõlastatud eskiisprojekt lisada ehitusprojekti kausta lisana.
3.8 Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).
3.9 Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 

3.10 Autoparkla ja uue juurdepääsutee ehitamiseks esitada tee-ehitusprojekt. Teeprojekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, põhilised pinnakatete tööde mahud, teemärkide spetsifikatsioon, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, teekatete põhimõttelõiked, tee piki- ja põikiprofiilid jne.) 
3.11 Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.
3.12 Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 punkt 6).

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.
4.2 Välisviimistlus: dekoratiivkrohv, dekoratiivfassaadipaneelid. Mitte kasutada plekki ja plastmaterjale. Esitada vähemalt 2 hoone värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.3 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
4.4 Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.5 Uksed: tuldtõkestavad.
4.6 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. 

4.7 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.8 Hoone tehnosüsteemide ja välisvõrkude rekonstrueerimine.

4.9 Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
4.10 Lubatud on Raudtee tänavapoolse uue juurdepääsutee ehitamine.

4.11 Parkimiskohad: lahendada Raudtee tn.8 krundi piires, vastavalt normatiivile.

4.12 Autoparkla ja juurdepääsutee kate: asfalt.

4.13 Jalgteede kate: teekattekivid, teekatteplaadid jne. Soovitame kasutada kombineeritud värvilahendusi, harmoniseerida hoonega. 

4.14 Ette näha autoparkla tänavavalgustus.

4.15 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.

4.16 Heakorrastus ja haljastus: lahendada projekti koosseisus. 
4.17 Likvideeritavad põõsad ja puud näidata asendiplaanil. Määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus. 

4.18 Piirded: hekk.
4.19 Asendiplaan: esitada mõõtkavas 1:500. Näidata tehnovõrgud, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt. 
4.20 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.21 Projekti koosseisus esitada lisaks:   
- situatsiooniskeem,
- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- korruste inventeerimisjoonised,

- lammutatavate seinte plaan,

- seadmete paigutuse plaan,

- põrandate plaan ja lõiked,

- avade täitmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- värvivaated,

- uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- evakuatsiooniskeem,

- katuse plaan,
- reklaami asukoht jne.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Hoone siseruumide tehnosüsteemide rekonstrueerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile. 
5.2 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.3 Hoone varustamine veega: esitada veevarustuse välistrassi tööprojekt. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) 

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

5.5 Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.
6.2 Kandvas seinas asendatava müüriava (või ukseava) tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Otsus lisada projekti kausta. Projekti koosseisus esitada silluse lõige.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Hoone omanik.
7.3     Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (uus juurdepääs, liiklusskeem, välisvõrgud, likvideeritavad puud).

7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1 Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär
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