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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

1.1. Riigihanke nimetus: NARVA LINNA ENERGIA TN REKONSTRUEERIMINE
Ostja nimi ja andmed: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, reg.nr. 75029837, Peetri pl.3, Narva linn, tel: 35 99140, faks: 35 99161, e-post: varamajandus@narva.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik: Arkadi Nikolajev, kommunaalmajandusosakonna juhataja, tel: 35 99141, faks: 35 99161, e-post: arkadi.nikolajev@narva.ee.
1.3. Lisa infot saab: kommunaalmajandusosakond,  teedeteenistuse peaspetsialist Vladimir Otsman, tel. 35 99134, e-post vladimir.otsman@narva.ee
1.4. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus.

1.5. Hanke dokumendid:

Juhised pakkujale

Lisa 1. Pakkumusvormid.

Lisa 2. Tehniline kirjeldus.

Lisa 3. Hankelepingu vorm.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; järgida standardvormi, Lisa 1 Vorm IV.

2.2. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas, esitades sealhulgas andmed enda poolt viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu või oma asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta ja andes kirjaliku nõusoleku vastava järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile; järgida standardvormi, Lisa 1, Vorm V.

2.3. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud; järgida standardvormi, Lisa 1, Vorm VI.

2.4. Pakkujale (igale ühises pakkumuses osalejale) esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid.

2.4.1. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registritunnistusest. 
2.4.2. Pakkujal või allhanketöö tegijal peab olema teehoiutööde tegevusluba Teeseaduse § 251 nõutud töödeks ning esitab kehtiva tegevusloa koopia.

2.4.3. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühise pakkumusega.
2.5. Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.5.1. Pakkuja viimase kolme (2005-2007) majandusaasta summaarne netokäive peab olema vähemalt  30 (kolmkümmend) miljonit krooni; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab väljavõtte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (kasumiaruande järgi);

2.5.2. Pakkuja omakapitali suurus peab olema vähemalt 5 (viis) miljonit krooni seisuga 31.12.2007; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab koopia 2007.a. majandusaasta bilansist;

2.6. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid. 

2.6.1. Pakkujal peab olema viimase kolme aasta jooksul (2005-2007) summaarselt teostanud teede ja tänavate remonttöid vähemalt 30 (kolmkümmend)  miljoni krooni ulatuses (ilma käibemaksuta); pakkuja esitab teostatud remonttööde loetelu koos andmetega maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta koos kontaktandmetega, ning tõenduse selle kohta, et kõik tööd teostati korrektselt; järgida lisatud lisa 1 vormi VII.

2.6.2. Pakkuja esitab omakäelise kinnituse äriühingu kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta. 
2.6.3. Pakkuja esitab kavandatava projekti eest vastutavate inimeste arvu, nimed, ametikohad ja CV-d (vastavalt Lisa 1 vormi III kohaselt). Vähemalt ühel projektijuhil peab olema 3 või enam aastane töökogemus analoogsete tööde korraldamisel. 
2.6.4. Pakkuja kinnitus äriühingus kvaliteedijuhtimisesüsteemi olemasolu või selle omandamise kohta akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt väljastatud kvaliteedisertifikaadina või omandamise korral lepingukoopia sertifitseerimisasutusega või ettevõttesisese kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldusena;
2.6.5. Pakkujal peavad olema, või tal on võimalus kasutada, hanke teostamiseks vajalikud mehhanismid, masinad ja töövahendid. Pakkuja tõendab nende olemasolu, esitades loetelu, kus näidatakse nende väljalaske aasta, põhifunktsioon, olulised parameetrid ja kasutamise alus: omand, liising, rent, alltöövõtja kasutamine ning pakkuja kinntuse, et loetletud mehhanismid, masinad ja töövahendid on piisavad käesoleva hanke osutamiseks täismahus; järgida lisa 1 vormi IX. 
2.6.6. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate allhankijate kohta esitab pakkuja allhankijate nimed, äriregistri registrikoodid, nende poolt teostatavate teenuste loetelu ja maht, kasutatavate mehhanismide ja masinate loetelu, alltöövõtjate vajalike kehtivate lubade ja litsentside koopiad. Samuti esitatakse allhankijate kinnitus viimase kolme aasta keskmise töötajate arvu kohta ja sotsiaalmaksu tasumise kohta (Lisa 1, vorm V kohaselt)

2.7. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri B-osa registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi  pakkumusele allakirjutamiseks; järgida vormi VIII Lisas1.

2.8. Ühise pakkumuse esitamise korral kvalifitseeritakse ühises pakkumuses osalejad käesolevas hanke dokumentides toodud summeerimatute näitajate osas eraldi. Numbrilised näitajad summeeritakse (p.2.5.1 ja p.2.6.1, kusjuures ei summeerita üksiku objekti maksumust), summeerimisel saadav näitaja peab vastama hanke dokumentides esitatud tingimustele.

2.9. Kui üks ühises pakkumuses osalejatest ei kvalifitseeru, jäetakse kvalifitseerimata kõik antud pakkumuses osalejad.
2.10. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui:

2.10.1. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus seesuguses seisukorras pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt; või

2.10.2. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu seesugune menetlus pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt; või

2.10.3. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei ole täitnud riiklike maksude tasumise kohustusi; või

2.10.4. jõustunud kohtuotsusega on tõendatud, et pakkuja või ühises pakkumuses osaleja on viimase kolme aasta jooksul jätnud nõuetekohaselt täitmata hankemenetluse tulemusena temaga sõlmitud hankelepingu; või 

2.10.5. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei ole esitanud andmeid või dokumente, mida hankija on riigihangete seaduse alusel nõudnud; või 

2.10.6. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei vasta tegutsemiseks vastavas valdkonnas õigusaktidega ettenähtud nõuetele või tema majanduslik seisund või tehniline kompetentsus oluliselt ei vasta hankija esitatud tingimustele; 

2.11. Pakkuja võib kaasata antud töövõtu täitmiseks personali teistest ettevõtetest. Sama isik tohib esineda mitmes pakkumuses.

3. Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik

3.1. Pakkumuse hinna rahaühikuks on eesti kroon. 

3.2. Pakkumuse hind tuleb väljendada kogumaksumusena ilma käibemaksuta ning koos käibemaksuga. Hinnapakkumuseks kasutada hanke dokumentide lisas 1 esitatud pakkumusvormi ja hinnatabeleid (Vorm I ja Vorm II).
3.3. Hinnatabelites tuleb hinnata kõik read, tuues ära käibemaksuta summad. 

4. Pakkumuse vormistamise keel

4.1. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

5. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

5.1. Pakkumus peab olema jõus 45 päeva jooksul  alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

6. Pakkumuse tagatis ja tasu hanke dokumentide eest

6.1. Pakkuja on kohustatud esitama pakkumuse tagatise summas 50 000 krooni, mis tuleb kanda Tellija arveldusarvele 10220034433015 Eesti Ühispangas või esitada krediidi- või finantseerimisasutuse garantiina.

6.2. Tasu hanke dokumentide eest on 500 krooni, mis tuleb tasuda enne hanke dokumentide väljastamist Hankija poolt.

6.3. Hanke dokumente on võimalik saada: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametist (Peetri plats 3, teedeteenistus)  kuni 30.05.2008.a kella 16.00. Lisainfo: teedeteenistuse peaspetsialist Vladimir Otsman, tel. 35 99134;
6.4. Hankija võimaldab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikul enda juures tasuta tutvuda hanke dokumentidega.  

7. Pakkumuse esitamine

7.1. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

7.2. Variantide esitamine ei ole lubatud. 

7.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

7.4. Pakkumuste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg: Narva Linnavalitsusse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, tuba 1, Narva linn, hiljemalt 02.06.2008.a.  kell 12.00; kohaletoomisel esitada sekretärile.
Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.

7.5. Pakkumuse vormistamine

7.5.1. Esitada tuleb 1 (üks) originaal ja 1 (üks) koopia paberkandjal ning hinnapakkumuse tabel elektrooniliselt  CD-l Excel formaadis.

7.5.2. Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis. Pakendil peab olema järgnev informatsioon: 
7.5.3. Pakkuja nimi ja registrikood;

7.5.4. Pakkumus riigihankele (Riigihanke nimetus ja registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris);

7.5.5. Tekst: “Mitte avada enne 02.06.2008.a. kell 13.00 ”. 

7.5.6. Kui pakend ei ole varustatud nõuetekohaselt andmetega, ei vastuta Ostja pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

7.5.7. Pakkumuse originaali kõik leheküljed peavad olema allkirjastatud pakkuja volitatud esindaja poolt.

7.5.8. Erinevuste puhul originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. 

7.6. Pakkumuse struktuur

Pakkumus tuleb koostada järjestuses:

1) Sisukord.
2) Pakkumus, vt. Lisa 1, Vorm I.

3) Pakkumuse hinnatabel, vt. Lisa 1, Vorm II.

4) Pakkumuse tagatis (pangaülekannet tõendav dokument või garantiikiri).

5) Asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registritunnistusest;
6) Kehtiva tegevusloa koopia.

7) Väljavõte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta.

8) Omakapitali suurust tõendav auditeeritud bilansi koopia.

9) Teostatud teede ja tänavate remonttööde loetelu vt Lisa 1 vorm VII

10) Tõend mehhanismide, tööriistade ja seadmete kohta.

11) Kinnitus äriühingu kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta. 

12) Teede remonttööde teostamiseks vastutavate inimeste  info ja nende CV-d  (kasutada CV vormi lisa 1 vorm III).

13) Likvideerimis- ja pankrotimenetluse vorm vt. Lisa 1 vorm IV.

14) Kinnitus maksude tasumise kohta vt. Lisa 1 vorm V.

15) Kinnitus riigihangete nõuetekohase teostamise kohta vt. Lisa 1 vorm VI.

16) Andmed hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta.

17) Volikiri (vajadusel) vt. Lisa 1 vorm VIII.

18) Olemasolu korral muu informatsioon.
8. Pakkumuste avamine

8.1. Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis 3. korrusel aadressil Peetri plats 5, Narva linn, 02.06.2008.a. kell 13.00. Pakkujate esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Esindajate volitused ei ole nõutavad, ühe pakkuja esindajate arv ei ole piiratud. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

8.2. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate poolt esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hanke dokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll. 

9. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

9.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt punktis 2 ja hankedokumentides toodud tingimustele. 

9.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente. 

9.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele. 

10. Pakkumuste vastavuse kontroll

10.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hanke dokumentides esitatud tingimustele, muuhulgas punktis 5 nõutud informatsiooni vastavust hanke dokumentides esitatud tingimustele.

10.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanke dokumentides esitatud tingimustega.

10.3. Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanke dokumentides esitatud tingimustest.

10.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanke dokumentides esitatud tingimustele. 

11. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

11.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

11.2. Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi  kõik pakkumused Riigihangete seaduse § 44 punkti 1 tingimustel enne hankelepingu sõlmimist. 

12. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine 

12.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel  kasutatakse ainult hanke dokumentides esitatud hindamiskriteeriume.

12.2. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on pakkumuse hind, s.o. vastavaks tunnistatud pakkumuste seast tunnistatakse edukaks odavaim pakkumus. 
12.3. Pakkumuste maksumuse väärtuspunktide määramisel saab maksimaalsed väärtuspunktid kõige madalama hinnaga pakkumus. Teised pakkumused saavad 100-st võimalikust punktist proportsionaalselt vähem punkte, mille võrra nende pakkumuse hinda kroonides tähistav arv on suurem kõige madalamast pakutud vastavast arvust (“punktimäär” =100 x “kõige väiksem pakutud maksumus” / “maksumus võrreldavas pakkumuses”).

13. Hankelepingu- ja maksetingimused

13.1. Hankelepingu tingimused on antud hanke dokumentide lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

13.2. Hankelepingu täitmise tähtpäeg on alates 19.06.2008 kuni 30.09.2008.
Lisa 1. Pakkumusvormid.  Vorm I. Pakkumus
PAKKUMUS
Hankija: __________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanke dokumentidega ning sellele väljastatud lisadega eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 

2. Kinnitame, et vastame täielikult hanke kutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

3. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud riigihanke ning kõrvaldama kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.

4. Meie pakkumuse hind eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks on 

______________________________ krooni, millele lisandub käibemaks ___________ krooni, kokku ____________________ krooni.

5. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa, k.a. pakkumuse esitamise aluseks olevad hanke dokumendid.

6. Kinnitame, et meie poolt pakkumusvormile lisatud pakkumuse hinnatabel on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse hinnatabeli mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hanke dokumendile mittevastav.

7. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumus aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

8. Käesolev pakkumus on jõus 45 päeva alates pakkumus tähtpaevast.

9. Meie pakkumuse aktsepteerimisel hangime määratud lepingu täitmise tagatise.

10. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust tagasi lükata kõik pakkumused hanke dokumendis kirjeldatud juhtudel.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)


(nimi)


(amet)

volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.






Lisa 1. Pakkumusvormid.  Vorm II. Pakkumuse hinnatabel

	 
	Tööde loetelu 
	 Ühik
	Maht 
	Maksumus

	
	
	
	
	Hind
	Summa

	
	I. ETTEVALMISTUSTÖÖD
	

	1
	Asfaltbetoonkatte lammutamine
	m2
	4150
	
	

	2
	Äärekivi lammutamine
	jm
	740
	
	

	3
	 Puude mahavõtmine
	tk
	9
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	II. SÕIDUTEE
	
	
	

	1
	Betoonäärekivi  BP 100.30.15 (s.h. laskumine kõnniteelt sõidutele)
	jm
	870
	
	

	2
	Uus asfaltbetoonkate (vaata joonist)
	m2
	3850
	
	

	
	III. KÕNNITEE
	
	
	

	1
	Betoonäärekivi  BP 100.20.8 
	jm
	700
	
	

	2
	Sillutiskivi UNIKIVI
	m2
	2375
	 
	

	3
	Sillutiskivi UNIKIVI
	m2
	345
	 
	

	4
	 Graniitkivist treppide remonttööd
	m2
	75
	
	

	5
	Tugiseina armeeritud betoonist ülakate
	m2
	160
	
	

	
	IV. TEHNOVÕRKUDE  KAITSE
	
	
	

	1
	Kaablikaitsetorud PIPELIFE  d160/140
	jm
	65
	 
	

	2
	Reservtorud d100
	jm
	88
	 
	

	3
	Mitteläbitavad kanalid
	tk
	8
	
	

	4
	Gaasitorukaitse
	jm
	60
	
	

	5
	Sidekaevude kaevuluukide väljavahetamine  
	tk
	4
	
	

	
	V. HEAKORRASTUS
	
	
	

	1
	Must  muld 
	m3
	100
	
	

	2
	Vääetis

· muru väetis

· kemira-universal            
	kg

kg
	5

50
	
	

	3
	Muruseemned 
	kg
	10
	
	

	4
	PUUKOOR   - h 200 mm                                         
	m3
	20
	
	

	5
	Tüüringi  pihlakas «Fastigiata»         

Sorbus  thuringiaca «Fastigiata»
	tk
	14
	
	

	6
	Kääbus-mägimänd                            

Pinus  mugo pumilio
	tk
	156
	
	

	7
	Värdenelas  «Golg Fountain»            

 Spirea vanhottei «Golg Fountain»               
	tk
	33
	
	

	8
	Rootsi tuhkpuu  «Coral Beauti»         Cotoneaster dammeri «Coral  Beauti»
	tk
	96
	
	

	9
	Alpisõstar  «Schmidt »                       

Ribes  alpinum  «Schmidt»                          
	tk
	345
	
	

	10
	Virginia kadakas  «Hetz»                    

Juniperus virginiana «Hetz»
	tk
	21
	
	

	11
	Thunbergi kukerpuu «Darts Red Lady»      Berberis thunbergii «Darts Red Lady»         
	tk
	15
	
	

	12
	Thunbergi kukerpuu «Atropurpurea Nana»    Berberis Thunbergi «Atropurpurea Nana»
	tk
	24
	
	

	13
	Harilik vaher «Emerald Queen»                        Acer platanoides «Emerald Queen»
	tk
	5
	
	


               VI. SADEMEVEEKANALISATSIOON  SK
	1.
	Plasttoru  dy 200/176 SN8
	 jm
	190,7
	
	

	2.
	Plasttoru   dy250/218 SN8
	jm
	137,5
	
	

	
	Plasttoru   dy315/276 SN8
	jm
	87,4
	
	

	3.
	Restkaev RK H=0,8  settepesa h=0.6 m, restkaas   40 t
	komplekt
	2
	
	

	4.
	Restkaev RK  H=1,0  settepesa h=0.6 m, restkaas   40 t
	komplekt
	8
	
	

	 5.
	KONTROLLKAEV  SK-   D560/500  - Ø315 h=kuni 2,0 m malmkaas 40 t
	tk
	6
	
	

	6.
	KONTROLLKAEV  SK  D560/500 – Ø 315  H=>2.0 m malmkaas 40 t
	tk
	5
	
	

	7.
	RESTKAEVUVESILUKK ø200 PUHASTUSTORUGA ø110
	tk
	10
	
	

	8.
	 II-KLASSI  ÕLIPÜÜDUR  E40LM   liiva-mudapüüduriga  Q=40 l/s
	komplekt
	1
	
	

	9.
	 Muru taastamine
	m2
	210
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	VII.TÄNAVAVALGUSTUS
	 
	 
	 
	 

	 

	
	1. Valgustus ja lambid
	
	
	
	

	1
	 Välisvalgusti  IP65, naatriumlambiga 50 W, 230 V
	5STARS1/SR 151-94-CR
	tk
	8
	 
	

	2
	Välisvalgusti  IP65, naatriumlambiga 250W, 230 V
	5STARS2/SR 252[94]CR
	tk
	8
	 
	

	3
	 Naatriumlamp 50 W,  230 V, Ra-20, 3,5 kLm,  sokkel E27
	NAV-E  50E
	tk
	8
	 
	

	4
	 Naatriumlamp 250 W,  230 V, Ra-20, 27 kLm,  sokkel E40
	NAV-T  250
	tk
	8
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. Postid
	
	
	
	

	1
	Koonusmast B112 12 m /h=11100 mm/
	U76 2940316
	tk
	8
	 
	

	2
	Koonusmast B106  6 m /60/138/3/6500 mm/
	2940304
	tk
	8
	 
	

	3
	Mastijalad
	RBJ-5B
	tk
	8
	 
	

	4
	Mastijalad
	RBJ-3B
	tk
	8
	 
	

	5
	Kaitsekumm 12 postile   176-192
	360/170 2940126
	tk
	8
	 
	

	6
	Kaitsekumm 6 postile   121-134
	235/1262940120
	tk
	8
	 
	

	7
	Jäätmekäitlustasu
	2899999
	tk
	16
	 
	

	8
	Posti vars P110B   1 m P-vars
	U60 2940400
	tk
	16
	 
	

	9
	Klemmarmatuur  5-soonelisele kaablile, ühendusklemm  5xCu2,5......50 mm2
	
	
	
	

	
	PE klemm Cu6.....25 mm²
	
	tk
	16
	 
	

	10
	 Valgusti postikaitsmepesa 25 A koos sulariga 10 A
	
	
	
	

	
	 ja PE, N  juhtamega  6 mm²
	
	tk
	16
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	 3. Kaablid
	
	
	
	

	1
	Vasksoontega  maakaabel 0,6/1 kV, 4x10/10 mm²
	MCMK 4x10/10
	m
	880
	 
	

	2
	Vasksoontega  3x1,5 mm²
	MMO 3x1,5
	m
	170
	 
	

	3
	Vasksoontega  kaabel kolla-rohelise  isolatsiooniga
	
	
	
	

	
	juhe,  450/750 V, ristlõkega  25 mm²
	MKEM 25 KEVI
	m
	36
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. Kaablitorud
	
	
	
	

	1
	Metalltoru läbimõõduga  100 mm;  L= 6000 mm
	TEL A
	tk
	12
	 
	

	2
	PVC-toru läbimõõduga  75 mm  75 x 2,2  x 6000 mm
	TEL B
	tk
	85
	 
	

	3
	Upotel gofreeritud  PE-toru  kollane  50/42
	TEL PE  50/42
	m
	80
	 
	

	4
	Liitemuhv gofr. torule
	50/42
	tk
	62
	 
	

	5
	Kaablikaitsetoru  6 kV, UVT -D 102/95 x 2000
	UVT-D 102/95
	tk
	1
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	 5. Maandusseadmed
	
	
	
	

	1
	Maandusseadmekomplekt
	FS3x1,0 m
	tk
	6
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	6. Lisamaterjalid
	 
	 
	 
	 

	1
	Kaablikaitselint  värv  kollane, jaikusklasse C
	
	
	
	

	
	 300 mm x 50 m
	
	tk
	10
	
	

	2
	Hoiatuslint
	LT-130-120
	m
	500
	
	

	3
	Ehitusliiv
	
	m³
	55
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	7. Demontaaž
	
	 
	 
	

	1
	 Tänavavalgustipost
	
	tk
	10
	
	

	
	 
	
	
	
	


             VII. LIIKLUSKORRALDUS

	Jrk.nr.
	Tööde  kirjeldus, materjalide nimikiri
	Mõõt ühik
	Maht
	

	
	A. Demontaaž 
	
	
	

	1
	Liiklusmärk  211
	tk
	1
	
	

	2
	Liiklusmärk  222
	tk
	1
	
	

	3
	Liiklusmärk  313
	tk
	3
	
	

	4
	Liiklusmärk  361
	tk
	5
	
	

	5
	Liiklusmärk  362
	tk
	2
	
	

	6
	Liiklusmärk  383+393
	tk
	1
	
	

	7
	Liiklusmärk  543+544
	tk
	7
	
	

	8
	Liiklusmärk  574
	tk
	1
	
	

	9
	Liiklusmärk  575a
	tk
	4
	
	

	10
	Liiklusmärk  575b
	tk
	1
	
	

	11
	Liiklusmärk  815
	tk
	1
	
	

	12
	Liiklusmärk  824
	tk
	1
	
	

	13
	Liiklusmärk  825
	tk
	2
	
	

	14
	Liiklusmärk  831
	tk
	1
	
	

	15
	Liiklusmärk  832
	tk
	2
	
	

	16
	Liiklusmärk  834
	tk
	1
	
	

	17
	Liiklusmärk  874
	tk
	1
	
	

	
	B. Paigaldus
	
	
	

	1
	Liiklusmärk  211
	tk
	2
	
	

	2
	Liiklusmärk  221
	tk
	2
	
	

	3
	Liiklusmärk  313
	tk
	4
	 
	

	4
	Liiklusmärk  383
	tk
	3
	
	

	5
	Liiklusmärk  393
	tk
	2
	
	

	6
	Liiklusmärk 533bv
	tk
	3
	
	

	7
	Liiklusmärk  543
	tk
	10
	
	

	8
	Liiklusmärk  544
	tk
	9
	
	

	9
	Liiklusmärk  575a
	tk
	4
	
	

	10
	Liiklusmärk  831
	tk
	2
	
	

	11
	Liiklusmärk  832
	tk
	1
	
	

	12
	Liiklusmärk  834
	tk
	2
	
	

	13
	Teekattemärk  911 
	jm
	158
	
	

	14
	Teekattemärk  913 
	jm
	120
	
	

	15
	Teekattemärk  921 
	jm
	95
	
	

	16
	Teekattemärk  922 
	jm
	131
	
	

	17
	Teekattemärk  923 
	jm
	39
	
	

	18
	Teekattemärk  931 
	jm
	310
	
	

	19
	Teekattemärk  941 
	jm
	7
	
	

	20
	Teekattemärk  943 
	jm
	7
	
	

	21
	Teekattemärk  945 
	m2
	188
	
	

	22
	Teekattemärk  952 
	tk
	4
	
	

	23
	Teekattemärk  953 
	tk
	5
	
	

	24
	Teekattemärk  954 
	tk
	1
	
	

	

	KOKKU
	
	
	

	Reserv 3% (KOKKUx0,03)
	
	
	

	KOKKU RESERVIGA 
	
	
	

	KM 18%
	
	
	

	KOKKU TÖÖDE MAKSUMUS
	
	
	


Pakkuja nimi: ______________

Kuupäev: ______________________

Allkiri:         _______________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm III.
CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood:

Alates (kuu/aasta)

Kuni (kuu/aasta)
	


	Kraad:
	


5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel 
	Rääkimine
	Kirjutamine

	
	emakeel 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Asukoht
	

	Ettevõte / organisatsioon
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


Allkiri: ..................................................................................

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IV. Pakkuja likvideerimis- ja pankrotimenetlus

Hankija: _______________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga kinnitame, et:

Meie ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning meie ei ole ka muus seesuguses seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.

Meie vara ei ole sekvestreeritud ning meie vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt.

Märkused: ______________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm V. Kinnitus maksude tasumise kohta

Hankija: __________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas. Anname nõusoleku vastava järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.

Meie kolme viimase aasta (2005, 2006, 2007) oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaks (asukohamaa sotsiaalkindlustusmaks) oli järgmine:

	Aasta
	Sotsiaalmaks kroonides

	2005

	

	2006

	

	2007

	


Märkused: ______________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VI. Kinnitus riigihangete nõuetekohase teostamise kohta

Hankija: ​​​​​​​​​​​____________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2005, 2006, 2007) jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.

Kui pakkujal ei ole olnud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid:

Kinnitame, et meil ei ole viimase kolme aasta (2005, 2006, 2007) jooksul sõlmitud hankelepinguid riigihangete teostamiseks. 

Märkused: ____________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VII. Teostatud teede ja tänavate remonttööde loetelu.

Meie poolt aastatel ____________ teostatud teehooldustööde hangete loetelu.

	Jrk. nr.
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud remonttööd
	Aasta(d)
	Maksumus (ilma käibemaksuta)
	Riigihange (jah/ei)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VIII. Volikiri

Hankija: ___________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IX. Remonttöödeks vajalike mehhanismide, masinate ja töövahendite loetelu.

Kinnitame, et meil on olemas või on meil võimalus kasutada järgnevaid mehhanisme, masinaid ja töövahendeid, mis on piisavad hanke teostamiseks täismahus. 

	Jrk. nr.
	Nimetus
	Välja-laske aasta
	Põhifunktsioon
	Olulised parameetrid
	Kasutamise alus: omand, liising, rent, alltöövõtt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 2.
Tehniline kirjeldus.
ENERGIA TN  spetsifikatsioon
ENERGIA TN  spetsifikatsioon
	Jrk.nr.
	Tööde  kirjeldus, materjalide nimikiri
	Mõõt- ühik
	Maht
	Märkused

	
	I.  ETTEVALMISTUSTÖÖD
	

	1
	Asfaltbetoonkatte lammutamine
	m2
	4150
	

	2
	Äärekivi lammutamine
	jm
	740
	

	3
	 Puude mahavõtmine
	tk
	9
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	II. SÕIDUTEE
	
	
	

	1
	Betoonäärekivi  BP 100.30.15 (s.h. laskumine kõnniteelt sõidutele)
	jm
	870
	

	2
	 Uus asfaltbetoonkate (vaata joonist) 
	m2
	3850
	

	
	III. KÕNNITEE
	
	
	

	1
	Betoonäärekivi  BP 100.20.8 
	jm
	700
	

	2
	Sillutiskivi UNIKIVI
	m2
	2375
	hele  värv

	3
	Sillutiskivi UNIKIVI
	m2
	345
	punane  värv

	4
	Graniitkivist treppide remonttööd
	m2
	75
	

	5
	Tugiseina armeeritud betoonist ülakate
	m2
	160
	

	
	IV. ALUSVÕRKUDE KAITSE
	
	
	

	1
	Kaablikaitsetorud PIPELIFE  Ø 160/140
	jm
	65
	Klass „A”

	2
	Reservtorud  Ø 100
	jm
	88
	Klass “A”

	3
	Mitteläbitavad kanalid
	tk
	8
	

	4
	Gaasitoru kaitse
	jm
	60
	

	5
	Sidekaevude kaevuluukide väljavahetamine
	tk
	4
	

	
	V. HEAKORRASTUS
	
	
	

	1
	Must  muld 
	m3
	100
	

	2
	Vääetis

· muru väetis

· kemira-universal            
	kg

kg
	5

50
	

	3
	Muruseemned 
	kg
	10
	

	4
	PUUKOOR   - h 200 mm                                         
	m3
	20
	

	5
	Tüüringi  pihlakas «Fastigiata»         

Sorbus  thuringiaca «Fastigiata»
	tk
	14
	

	6
	Kääbus-mägimänd                            

Pinus  mugo pumilio
	tk
	156
	

	7
	Värdenelas  «Golg Fountain»            

 Spirea vanhottei «Golg Fountain»               
	tk
	33
	

	8
	Rootsi tuhkpuu  «Coral Beauti»         Cotoneaster dammeri «Coral  Beauti»
	tk
	96
	

	9
	Alpisõstar  «Schmidt »                       

Ribes  alpinum  «Schmidt»                          
	tk
	345
	

	10
	Virginia kadakas  «Hetz»                    

Juniperus virginiana «Hetz»
	tk
	21
	

	11
	Thunbergi kukerpuu «Darts Red Lady»      Berberis thunbergii «Darts Red Lady»         
	tk
	15
	

	12
	Thunbergi kukerpuu «Atropurpurea Nana»    Berberis Thunbergi «Atropurpurea Nana»
	tk
	24
	

	13
	Harilik vaher «Emerald Queen»                        Acer platanoides «Emerald Queen»
	tk
	5
	


          VI. SADEMEVEEKANALISATSIOON  SK
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Plasttoru  dy 200/176 SN8
	JM
	190,7
	

	2.
	Plasttoru   dy250/218 SN8
	JM
	137,5
	

	
	Plasttoru   dy315/276 SN8
	JM
	87,4
	

	3.
	Restkaev RK H=0,8  settepesa h=0.6 m, restkaas   40 t
	KOMPL
	2
	

	4.
	Restkaev RK  H=1,0  settepesa h=0.6 m, restkaas   40 t
	KOMPL
	8
	

	5.
	KONTROLLKAEV  SK-   D560/500  - Ø315 h=kuni 2,0 m malmkaas 40 t
	TK
	6
	

	6.
	KONTROLLKAEV  SK  D560/500 – Ø 315  H=>2.0 m malmkaas 40 t
	TK
	5
	

	7.
	RESTKAEVUVESILUKK ø200 PUHASTUSTORUGA ø110
	TK
	10
	

	8.
	II-KLASSI  ÕLIPÜÜDUR  E40LM   liiva-mudapüüduriga  Q=40 l/s
	KOMPL
	1
	

	9.
	MURU  TAASTAMINE
	M2
	210
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


         VII. ENERGIA TN TÄNAVAVALGUSTUSE ELEKTRIVARUSTUS
	
	
	 
	
	
	

	№/№
	Nimetus  ja tehniline iseloomustus
	Tüüp
	Ühik
	Kogus
	Märkused

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	1. Valgustus ja lambid
	
	
	
	

	1
	 Välisvalgusti  IP65, naatriumlambiga 50 W, 230 V
	5STARS1/SR 151-94-CR
	tk
	8
	ESVIKA EL.

	2
	Välisvalgusti  IP65, naatriumlambiga 250 W, 230 V
	5STARS2/SR 252[94]CR
	tk
	8
	ESVIKA EL.

	3
	 Naatriumlamp 50 W,  230 V, Ra-20, 3,5 kLm,  sokkel E27
	NAV-E  50E
	tk
	8
	OSRAM

	4
	 Naatriumlamp 250 W,  230 V, Ra-20, 27 kLm,  sokkel E40
	NAV-T  250
	tk
	8
	OSRAM

	
	
	
	
	
	

	
	2. Postid
	
	
	
	

	1
	Koonusmast B112 12 m /h=11100 mm/
	U76 2940316
	tk
	8
	TEHOMET

	2
	Koonusmast B106  6 m /60/138/3/6500 mm/
	2940304
	tk
	8
	TEHOMET

	3
	Mastijalad
	RBJ-5B
	tk
	8
	Skandia

	4
	Mastijalad
	RBJ-3B
	tk
	8
	Skandia

	5
	Kaitsekumm 12 postile   176-192
	360/170 2940126
	tk
	8
	TEHOMET

	6
	Kaitsekumm 6 postile   121-134
	235/1262940120
	tk
	8
	TEHOMET

	7
	Jäätmekäitlustasu
	2899999
	tk
	16
	TEHOMET

	8
	Posti vars P110B   1 m P-vars
	U60 2940400
	tk
	16
	TEHOMET

	9
	Klemmaarmatuк  5-soonnelisele kaablile ühendusklemm
	
	
	
	

	
	 5xCu2,5......50 mm²  PE klemm Cu6.....25 mm²
	
	tk
	16
	Skandia

	10
	 Valgusti  postikaitsmepesa 25 A koos  sulariga 10 A
	
	
	
	

	
	 ja PE, N  juhtamega  6 mm²
	
	tk
	16
	Skandia

	
	
	
	
	
	

	
	 3. Kaablid
	
	
	
	

	1
	Vasksoontega  maakaabel 0,6/1 kV, 4x10/10 mm²
	MCMK 4x10/10
	m
	880
	KEILA

	2
	Vasksoontega  3x1,5 mm²
	MMO 3x1,5
	m
	170
	KEILA

	3
	Vasksoontega  kaabel kolla-rohelise  isolatsiooniga
	
	
	
	

	
	juhe,  450/750 V, ristlõkega  25 mm²
	MKEM 25 KEVI
	m
	36
	KEILA

	
	
	
	
	
	

	
	4. Kaablitorud
	
	
	
	

	1
	Metalltoru läbimõõduga  100 mm;  L= 6000 mm
	TEL A
	tk
	12
	UPOTEL

	2
	PVC-toru läbimõõduga  75 mm  75 x 2,2  x 6000 mm
	TEL B
	tk
	85
	UPOTEL

	3
	Upotel gofreeritud  PE-toru  kollane  50/42
	TEL PE  50/42
	m
	80
	UPOTEL

	4
	Liitemuhvgofr. torule
	50/42
	tk
	62
	UPOTEL

	5
	Kaablikaitsetoru  6 kV, UVT -D 102/95 x 2000
	UVT-D 102/95
	tk
	1
	UPOTEL

	
	
	
	
	
	

	
	 5. Maandusseadmed
	
	
	
	

	1
	Maandusseadmekomplekt
	FS3x1,0 m
	tk
	6
	ABB

	
	
	
	
	
	

	 
	6. Lisamaterjalid
	 
	 
	 
	 

	1
	Kaablikaitselint  värv  kollane, jaikusklasse C
	
	
	
	

	
	 300 mm x 50 m
	
	tk
	10
	

	2
	Hoiatuslint
	LT-130-120
	m
	500
	

	3
	Ehitusliiv
	
	m³
	55
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	7. Demontaaž
	
	 
	 
	

	1
	 Tänavavalgustipost
	
	tk
	10
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	


           VIII.  lIIKLUSKORRALDUS
	Jrk.nr.
	Tööde  kirjeldus, materjalide nimikiri
	Mõõt ühik
	Maht
	

	
	A. Demontaaž 
	
	
	

	1
	Liiklusmärk  211
	tk
	1
	

	2
	Liiklusmärk  222
	tk
	1
	

	3
	Liiklusmärk  313
	tk
	3
	

	4
	Liiklusmärk  361
	tk
	5
	

	5
	Liiklusmärk  362
	tk
	2
	

	6
	Liiklusmärk  383+393
	tk
	1
	

	7
	Liiklusmärk  543+544
	tk
	7
	

	8
	Liiklusmärk  574
	tk
	1
	

	9
	Liiklusmärk  575a
	tk
	4
	

	10
	Liiklusmärk  575b
	tk
	1
	

	11
	Liiklusmärk  815
	tk
	1
	

	12
	Liiklusmärk  824
	tk
	1
	

	13
	Liiklusmärk  825
	tk
	2
	

	14
	Liiklusmärk  831
	tk
	1
	

	15
	Liiklusmärk  832
	tk
	2
	

	16
	Liiklusmärk  834
	tk
	1
	

	17
	Liiklusmärk  874
	tk
	1
	

	
	B. Paigaldus
	
	
	

	1
	Liiklusmärk  211
	tk
	2
	

	2
	Liiklusmärk  221
	tk
	2
	

	3
	Liiklusmärk  313
	tk
	4
	20t

	4
	Liiklusmärk  383
	tk
	3
	

	5
	Liiklusmärk  393
	tk
	2
	

	6
	Liiklusmärk 533bv
	tk
	3
	

	7
	Liiklusmärk  543
	tk
	10
	

	8
	Liiklusmärk  544
	tk
	9
	

	9
	Liiklusmärk  575a
	tk
	4
	

	10
	Liiklusmärk  831
	tk
	2
	

	11
	Liiklusmärk  832
	tk
	1
	

	12
	Liiklusmärk  834
	tk
	2
	

	13
	Teekattemärk  911 
	jm
	158
	

	14
	Teekattemärk  913 
	jm
	120
	

	15
	Teekattemärk  921 
	jm
	95
	

	16
	Teekattemärk  922 
	jm
	131
	

	17
	Teekattemärk  923 
	jm
	39
	

	18
	Teekattemärk  931 
	jm
	310
	

	19
	Teekattemärk  941 
	jm
	7
	

	20
	Teekattemärk  943 
	jm
	7
	

	21
	Teekattemärk  945 
	m2
	188
	

	22
	Teekattemärk  952 
	tk
	4
	

	23
	Teekattemärk  953 
	tk
	5
	

	24
	Teekattemärk  954 
	tk
	1
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