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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

1.1. Riigihanke nimetus: NARVA LINNA MÕISA TN LÕIGU REKONSTRUEERIMINE
Ostja nimi ja andmed: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, reg.nr. 75029837, Peetri pl.3, Narva linn, tel: 35 99140, faks: 35 99161, e-post: varamajandus@narva.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik: Arkadi Nikolajev, kommunaalmajandusosakonna juhataja, tel: 35 99141, faks: 35 99161, e-post: arkadi.nikolajev@narva.ee.
1.3. Lisa infot saab: kommunaalmajandusosakond,  teedeteenistuse peaspetsialist Vladimir Otsman, tel. 35 99134, e-post vladimir.otsman@narva.ee
1.4. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus.

1.5. Hanke dokumendid:

Juhised pakkujale

Lisa 1. Pakkumusvormid.

Lisa 2. Tehniline kirjeldus.

Lisa 3. Hankelepingu vorm.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks

2.1. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; järgida standardvormi, Lisa 1 Vorm IV.

2.2. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas, esitades sealhulgas andmed enda poolt viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu või oma asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta ja andes kirjaliku nõusoleku vastava järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile; järgida standardvormi, Lisa 1, Vorm V.

2.3. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) kinnitab, et ta on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud; järgida standardvormi, Lisa 1, Vorm VI.

2.4. Pakkujale (igale ühises pakkumuses osalejale) esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid.

2.4.1. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registritunnistusest. 
2.4.2. Pakkujal või allhanketöö tegijal peab olema teehoiutööde tegevusluba Teeseaduse § 251 nõutud töödeks ning esitab kehtiva tegevusloa koopia.

2.4.3. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühise pakkumusega.
2.5. Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

2.5.1. Pakkuja viimase kolme (2005-2007) majandusaasta summaarne netokäive peab olema vähemalt  30 (kolmkümmend) miljonit krooni; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab väljavõtte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (kasumiaruande järgi);

2.5.2. Pakkuja omakapitali suurus peab olema vähemalt 5 (viis) miljonit krooni seisuga 31.12.2007; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab koopia 2007.a. majandusaasta bilansist;

2.6. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid. 

2.6.1. Pakkujal peab olema viimase kolme aasta jooksul (2005-2007) summaarselt teostanud teede ja tänavate remonttöid vähemalt 30 (kolmkümmend)  miljoni krooni ulatuses (ilma käibemaksuta); pakkuja esitab teostatud remonttööde loetelu koos andmetega maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta koos kontaktandmetega, ning tõenduse selle kohta, et kõik tööd teostati korrektselt; järgida lisatud lisa 1 vormi VII.

2.6.2. Pakkuja esitab omakäelise kinnituse äriühingu kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta. 
2.6.3. Pakkuja esitab kavandatava projekti eest vastutavate inimeste arvu, nimed, ametikohad ja CV-d (vastavalt Lisa 1 vormi III kohaselt). Vähemalt ühel projektijuhil peab olema 3 või enam aastane töökogemus analoogsete tööde korraldamisel. 
2.6.4. Pakkuja kinnitus äriühingus kvaliteedijuhtimisesüsteemi olemasolu või selle omandamise kohta akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt väljastatud kvaliteedisertifikaadina või omandamise korral lepingukoopia sertifitseerimisasutusega või ettevõttesisese kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldusena;
2.6.5. Pakkujal peavad olema, või tal on võimalus kasutada, hanke teostamiseks vajalikud mehhanismid, masinad ja töövahendid. Pakkuja tõendab nende olemasolu, esitades loetelu, kus näidatakse nende väljalaske aasta, põhifunktsioon, olulised parameetrid ja kasutamise alus: omand, liising, rent, alltöövõtja kasutamine ning pakkuja kinntuse, et loetletud mehhanismid, masinad ja töövahendid on piisavad käesoleva hanke osutamiseks täismahus; järgida lisa 1 vormi IX. 
2.6.6. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate allhankijate kohta esitab pakkuja allhankijate nimed, äriregistri registrikoodid, nende poolt teostatavate teenuste loetelu ja maht, kasutatavate mehhanismide ja masinate loetelu, alltöövõtjate vajalike kehtivate lubade ja litsentside koopiad. Samuti esitatakse allhankijate kinnitus viimase kolme aasta keskmise töötajate arvu kohta ja sotsiaalmaksu tasumise kohta (Lisa 1, vorm V kohaselt)

2.7. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri B-osa registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi  pakkumusele allakirjutamiseks; järgida vormi VIII Lisas1.

2.8. Ühise pakkumuse esitamise korral kvalifitseeritakse ühises pakkumuses osalejad käesolevas hanke dokumentides toodud summeerimatute näitajate osas eraldi. Numbrilised näitajad summeeritakse (p.2.5.1 ja p.2.6.1, kusjuures ei summeerita üksiku objekti maksumust), summeerimisel saadav näitaja peab vastama hanke dokumentides esitatud tingimustele.

2.9. Kui üks ühises pakkumuses osalejatest ei kvalifitseeru, jäetakse kvalifitseerimata kõik antud pakkumuses osalejad.
2.10. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui:

2.10.1. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus seesuguses seisukorras pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt; või

2.10.2. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu seesugune menetlus pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt; või

2.10.3. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei ole täitnud riiklike maksude tasumise kohustusi; või

2.10.4. jõustunud kohtuotsusega on tõendatud, et pakkuja või ühises pakkumuses osaleja on viimase kolme aasta jooksul jätnud nõuetekohaselt täitmata hankemenetluse tulemusena temaga sõlmitud hankelepingu; või 

2.10.5. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei ole esitanud andmeid või dokumente, mida hankija on riigihangete seaduse alusel nõudnud; või 

2.10.6. pakkuja või ühises pakkumuses osaleja ei vasta tegutsemiseks vastavas valdkonnas õigusaktidega ettenähtud nõuetele või tema majanduslik seisund või tehniline kompetentsus oluliselt ei vasta hankija esitatud tingimustele; 

2.11. Pakkuja võib kaasata antud töövõtu täitmiseks personali teistest ettevõtetest. Sama isik tohib esineda mitmes pakkumuses.

3. Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik

3.1. Pakkumuse hinna rahaühikuks on eesti kroon. 

3.2. Pakkumuse hind tuleb väljendada kogumaksumusena ilma käibemaksuta ning koos käibemaksuga. Hinnapakkumuseks kasutada hanke dokumentide lisas 1 esitatud pakkumusvormi ja hinnatabeleid (Vorm I ja Vorm II).
3.3. Hinnatabelites tuleb hinnata kõik read, tuues ära käibemaksuta summad. 

4. Pakkumuse vormistamise keel

4.1. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

5. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

5.1. Pakkumus peab olema jõus 45 päeva jooksul  alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

6. Pakkumuse tagatis ja tasu hanke dokumentide eest

6.1. Pakkuja on kohustatud esitama pakkumuse tagatise summas 50 000 krooni, mis tuleb kanda Tellija arveldusarvele 10220034433015 Eesti Ühispangas või esitada krediidi- või finantseerimisasutuse garantiina.

6.2. Tasu hanke dokumentide eest on 500 krooni, mis tuleb tasuda enne hanke dokumentide väljastamist Hankija poolt.

6.3. Hanke dokumente on võimalik saada: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametist (Peetri plats 3, teedeteenistus)  kuni 25.02.2008.a kella 16.00. Lisainfo: teedeteenistuse peaspetsialist Vladimir Otsman, tel. 35 99134;
6.4. Hankija võimaldab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikul enda juures tasuta tutvuda hanke dokumentidega.  

7. Pakkumuse esitamine

7.1. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.

7.2. Variantide esitamine ei ole lubatud. 

7.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

7.4. Pakkumuste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg: Narva Linnavalitsusse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3, tuba 1, Narva linn, hiljemalt 02.06.2008.a.  kell 12.00; kohaletoomisel esitada sekretärile.
Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.

7.5. Pakkumuse vormistamine

7.5.1. Esitada tuleb 1 (üks) originaal ja 1 (üks) koopia paberkandjal ning hinnapakkumuse tabel elektrooniliselt  CD-l Excel formaadis.

7.5.2. Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis. Pakendil peab olema järgnev informatsioon: 
7.5.3. Pakkuja nimi ja registrikood;

7.5.4. Pakkumus riigihankele (Riigihanke nimetus ja registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris);

7.5.5. Tekst: “Mitte avada enne 02.06.2008.a. kell 14.00 ”. 

7.5.6. Kui pakend ei ole varustatud nõuetekohaselt andmetega, ei vastuta Ostja pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

7.5.7. Pakkumuse originaali kõik leheküljed peavad olema allkirjastatud pakkuja volitatud esindaja poolt.

7.5.8. Erinevuste puhul originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. 

7.6. Pakkumuse struktuur

Pakkumus tuleb koostada järjestuses:

1) Sisukord.
2) Pakkumus, vt. Lisa 1, Vorm I.

3) Pakkumuse hinnatabel, vt. Lisa 1, Vorm II.

4) Pakkumuse tagatis (pangaülekannet tõendav dokument või garantiikiri).

5) Asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registritunnistusest;
6) Kehtiva tegevusloa koopia.

7) Väljavõte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta.

8) Omakapitali suurust tõendav auditeeritud bilansi koopia.

9) Teostatud teede ja tänavate remonttööde loetelu vt Lisa 1 vorm VII

10) Tõend mehhanismide, tööriistade ja seadmete kohta.

11) Kinnitus äriühingu kolme viimase aasta keskmise töötajate arvu kohta. 

12) Teede remonttööde teostamiseks vastutavate inimeste  info ja nende CV-d  (kasutada CV vormi lisa 1 vorm III).

13) Likvideerimis- ja pankrotimenetluse vorm vt. Lisa 1 vorm IV.

14) Kinnitus maksude tasumise kohta vt. Lisa 1 vorm V.

15) Kinnitus riigihangete nõuetekohase teostamise kohta vt. Lisa 1 vorm VI.

16) Andmed hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta.

17) Volikiri (vajadusel) vt. Lisa 1 vorm VIII.

18) Olemasolu korral muu informatsioon.
8. Pakkumuste avamine

8.1. Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg: Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis 3. korrusel aadressil Peetri plats 5, Narva linn, 02.06.2008.a. kell 14.00. Pakkujate esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Esindajate volitused ei ole nõutavad, ühe pakkuja esindajate arv ei ole piiratud. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

8.2. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate poolt esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hanke dokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll. 

9. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

9.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt punktis 2 ja hankedokumentides toodud tingimustele. 

9.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente. 

9.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele. 

10. Pakkumuste vastavuse kontroll

10.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hanke dokumentides esitatud tingimustele, muuhulgas punktis 5 nõutud informatsiooni vastavust hanke dokumentides esitatud tingimustele.

10.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hanke dokumentides esitatud tingimustega.

10.3. Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanke dokumentides esitatud tingimustest.

10.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanke dokumentides esitatud tingimustele. 

11. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

11.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

11.2. Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi  kõik pakkumused Riigihangete seaduse § 44 punkti 1 tingimustel enne hankelepingu sõlmimist. 

12. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine 

12.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel  kasutatakse ainult hanke dokumentides esitatud hindamiskriteeriume.

12.2. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on pakkumuse hind, s.o. vastavaks tunnistatud pakkumuste seast tunnistatakse edukaks odavaim pakkumus. 
12.3. Pakkumuste maksumuse väärtuspunktide määramisel saab maksimaalsed väärtuspunktid kõige madalama hinnaga pakkumus. Teised pakkumused saavad 100-st võimalikust punktist proportsionaalselt vähem punkte, mille võrra nende pakkumuse hinda kroonides tähistav arv on suurem kõige madalamast pakutud vastavast arvust (“punktimäär” =100 x “kõige väiksem pakutud maksumus” / “maksumus võrreldavas pakkumuses”).

13. Hankelepingu- ja maksetingimused

13.1. Hankelepingu tingimused on antud hanke dokumentide lisas 3 toodud hankelepingu projektis.

13.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on alates 19.06.2008 kuni 30.09.2008.
Lisa 1. Pakkumusvormid.  Vorm I. Pakkumus
PAKKUMUS
Hankija: __________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanke dokumentidega ning sellele väljastatud lisadega eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 

2. Kinnitame, et vastame täielikult hanke kutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

3. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud riigihanke ning kõrvaldama kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.

4. Meie pakkumuse hind eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks on 

______________________________ krooni, millele lisandub käibemaks ___________ krooni, kokku ____________________ krooni.

5. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa, k.a. pakkumuse esitamise aluseks olevad hanke dokumendid.

6. Kinnitame, et meie poolt pakkumusvormile lisatud pakkumuse hinnatabel on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse hinnatabeli mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hanke dokumendile mittevastav.

7. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumus aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

8. Käesolev pakkumus on jõus 45 päeva alates pakkumus tähtpaevast.

9. Meie pakkumuse aktsepteerimisel hangime määratud lepingu täitmise tagatise.

10. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust tagasi lükata kõik pakkumused hanke dokumendis kirjeldatud juhtudel.

Kuupäev: ____________

_____________ __________________ __________________

(allkiri)


(nimi)


(amet)

volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.






Lisa 1. Pakkumusvormid.  Vorm II. Pakkumuse hinnatabel

	 
	Tööde loetelu
	Ühik
	Maht
	Maksumus

	
	
	
	
	Hind
	Summa

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. ETTEVALMISTUSTÖÖD

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

 
	Asfaldi lammutamine

Betoonkate lammutamine

Betoonäärekivi eemaldamine

Puude likvideerimine

Kännu juurimine

Põõsaste likvideerimine 

Liiklusmärkide demontaaz

	m2
m2
jm

tk

tk

tk

tk
	530

430

200

44

44

Täpsustada

 kohapeal

1
	
	

	2. KÕNNITEED

	 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

 
	Betoonkivikate

Süvendi rajamine

Liivalus, 100mm

Killustikalus, 200mm

Tasanduskiht liivast geotekstiilil III kl, 50mm

Betoonkivi, 60mm

-hall

-punane

Kõnnitee betoonäärekivi


	 m3

m3
m3
m3

m2 

m2

jm


	 416

191

382

95

1475

433

1145
	
	

	3. SÕIDUTEE

	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
	Uus asfaltbetoonkate

Süvendi rajamine

Liivalus, 200mm

Killustikalus, 250mm

PAB-16, 60mm

TAB-12-1, 50mm

Profileeritav kiht, PAB 16A

Asfaldi freesimine

Olemasoleva sõidutee asfaldikatte ülekate TAB 12-1

Sõidutee betoon madal äärekivi

Sõidutee betoonäärekivi
	m3
m3
m3
m2

m2
m2
m2
m2 

jm

jm
	1110

387

486

1960

1960

110

450

560 

78 

620
	
	

	 4. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
	

	4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15 

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20


	Uued liiklusmärgid

-221 “Anna teed”

-433 ”Jalgratta- või kõnnitee”

-434 ”Jalgratta- või kõnnitee”

-444 ”Jalgratta- ja jalgtee lõpp”

-543 “Ülekäigurada”

-544 “Ülekäigurada”

-552 ”Umbtee”

-557 “Ristuv jalgrattatee”

-573 “Õueala”

-574 “Õueala lõpp”

-688a “Künnis”

-688b “Künnis”

Teemärgistus

911 “Ühekordne pidevjoon”

921 “Lühikeste kriipsudega katkendjoon”

922 “Pikkade kriipsudega katkendjoon”

945 “Vöötrada”

948 “Ristumine jalgrattateega”

974 “Kõnnitee”

975 “Jalgrattatee”

Muud

Künnis (“lamav politseinik”)


	tk.

tk.

tk.

tk.

tk.

tk.
tk

tk

tk

tk.

tk

tk

jm

jm
jm

jm

jm

tk

tk

jm
	2

2

2

1

11

11

1

4

2

2

2

2

275

43

110

104

12

4

4

4,50m
	
	

	5.HEAKORRASTUS

	5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
	Kasvumuld

Muru külvamine

Puude istutamine

Põõsaste istutamine

· madal enelas

· kurdlehine roos

Pingid

Prügikastid

Puude kaitsekastid (äärekivi)


	m2

m2

tk

tk

 tk

tk

tk

tk


	4430

4430

32

160

45

2

8

2


	
	

	6. KANALISATSIOON

	6.1

6.2 

6.3

6.4


	R/b vaatluskaevude paigaldamine ((1000mm)

R/b restkaevude paigaldamine ((1000mm)

Plastmasstoru ((200mm)

Kaevuluukide tõstmine / alandamine


	tk 

tk 

jm

tk


	6 

10 

190

32


	
	

	7.TEHNOVÕRKUDE KAITSE
	

	7.1

7.2

7.3

7.4


	Kaablikaitsetoru klass A (Ø160mm)

Kaevetööd (ol.ol.kaablite süvendamine 1m sügavuseni) ja sobimatu pinnase äravedu

Kaabli paigaldamine kaitsetorusse klass A .

Tagasitäitmine liivapinnasega koos tihendamisega


	jm

m³ 

jm

m³


	100

35 

100

35


	
	


	8. Tänavavalgustus

	
	VALGUSTID, POSTID
	
	
	
	

	1
	Valgusti naatriumlambile 150W
	M 2 A 150
	tk
	15
	 
	

	2
	Naatriumlamp
	LU 150/HO/T
	tk
	15
	 
	

	3
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga 100, L= 2,5 m, ühele valgustile
	P125B110
	tk
	6
	 
	

	4
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga 100, L= 1 m, kahele valgustile
	T125B110
	tk
	3
	 
	

	5
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga L= 1 m, ühele valgustile
	P110B110
	tk
	1
	 
	

	6
	Kooniline tsingitud matallmast H= 8 m, kronsteiniga L= 1 m, ühele valgustile
	P110B108
	tk
	2
	 
	

	7
	Ühenduskomplekt valgustipostis kaitsmega ja kaablisisestusega 5x16 mm2
	SV 15.11
	tk
	15
	 
	

	8
	Betoonist vundamendid koos kinnitusdetailidega, postid H= 10 m
	RBJ-5B
	tk
	13
	 
	

	9
	Betoonist vundamendid koos kinnitusdetailidega, postid H= 8 m
	RBJ-4,5B
	tk
	2
	 
	

	
	KAABLID
	
	
	
	

	10
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x16+16
	m 
	520
	
	

	11
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x10+10
	m
	265
	
	

	12
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x2,5+2,5
	m
	260
	
	

	
	TORUD
	
	
	
	

	13
	PVC-toru Ø 110 mm, 110x5,3x6000
	TEL A 110x5,3 L=6 m
	tk
	40
	 
	

	14
	PVC-toru Ø 75 mm, 75x2,2x6000
	TEL B 75x2,2 L=6 m
	tk
	105
	 
	

	
	MAANDUSEADMED
	 
	
	
	

	15
	Maanduseadme komplekt FS 3x1,0 m
	
	tk
	3
	 
	

	16
	Maandusjuhe Cu 25 mm2
	
	m
	60
	
	

	
	LISAMATERJALID
	
	
	
	

	17
	Terastoru Ø 65 mm
	
	m
	4
	
	

	18
	1-pooluseline automaatlüliti B20 A
	
	tk
	6
	
	

	9. VÄLISGAASITRASS  

	1
	PE gaasitoru De 160 x 14,6 PE100
	m
	10
	
	

	2
	PE gaasitoru De 200 x 18,2 PE100
	m
	56
	
	

	3
	PE gaasitoru De 250 x 22,7 PE100
	m
	219
	
	

	4
	Elektrikeevisüleminek De 250/200 PE100
	tk
	2
	
	

	5
	Elektrikeeviskolmik De 200/160 PE100
	tk
	1
	
	

	6
	Elektrikeevismuhv De 160 PE100
	tk
	3
	
	

	7
	Elektrikeevismuhv De 200 PE100
	tk
	10
	
	

	8
	Elektrikeevismuhv De 250 PE100
	tk
	36
	
	

	9
	Elektrikeevispõlv De 160-900 PE100
	tk
	1
	
	

	10
	Elektrikeevispõlv De 200-900 PE100
	tk
	2
	
	

	11
	Elektrikeevispõlv De 200-450 PE100
	tk
	1
	
	

	12
	Elektrikeevispõlv De 250-450 PE100
	tk
	1
	
	

	13
	ST-PE üleminek De 219  / 200
	tk
	2
	
	

	14
	ST-PE üleminek De 168  / 160
	tk
	2
	
	

	15
	Teras gaasisiber AVK150 PN10 , spindel, kape
	komp
	1
	
	

	16
	Teras gaasisiber AVK200 PN10 , spindel, kape
	komp
	2
	
	

	17
	Teras üleminek 219/168
	tk
	1
	
	

	18
	Teras üleminek 219/325
	tk
	1
	
	

	19
	Hülss PP truubitorud SN8 400x348
	m
	219
	
	

	20
	Hülss PP truubitorud SN8 315x276
	m
	23
	
	

	21
	Hülss PP truubitorud SN8 250x218
	m
	10
	
	

	22
	Vutlar PP truubitorud SN8  500x435(diametri pool)
	m
	5
	
	

	23
	Vutlar PP truubitorud SN8  400x348(diametri pool)
	m
	4
	
	

	24
	Vutlar PP truubitorud SN8  315x276(diametri pool)
	m
	2
	
	

	25
	Liiv
	M3
	125
	
	

	26
	Turvalint gaasitorustiku tähistamiseks
	m
	290
	 
	

	27
	Killustik
	M3
	2
	
	

	28
	Äärikivi
	m
	22
	
	

	
	
	
	
	

	
	Baipasliin
	
	
	

	1
	PE gaasitoru De 63 x 5,8 PE100
	m
	290
	
	

	2
	Teras sadul 150/60,3
	tk
	1
	
	

	3
	Teras sadul  325/60,3
	tk
	1
	
	

	4
	Sadul 160/63
	tk
	1
	
	

	5
	Elekrikeevismuhv 63
	tk
	3
	
	

	6
	ST/PE üleminek 60,3/63
	tk
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Mullatööd
	
	
	

	1
	Mullatööd

s.a. (S1-punktist kuni P3 punktini)
	М3
	550
	
	

	
	- muld veeriste või killustikuga
	M3
	80
	

	
	- murenenud lubjakivi
	M3
	52
	

	
	- lubjakivi tugev
	M3
	71
	


	KOKKU
	
	
	

	Reserv 3% (KOKKUx0,03)
	
	
	

	KOKKU RESERVIGA 
	
	
	

	KM 18%
	
	
	

	KOKKU TÖÖDE MAKSUMUS
	
	
	


Pakkuja nimi: ______________

Kuupäev: ______________________

Allkiri:         _______________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm III.
CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood:

Alates (kuu/aasta)

Kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel 
	Rääkimine
	Kirjutamine

	
	emakeel 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Asukoht
	

	Ettevõte / organisatsioon
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


Allkiri: ..................................................................................

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IV. Pakkuja likvideerimis- ja pankrotimenetlus

Hankija: _______________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga kinnitame, et:

Meie ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning meie ei ole ka muus seesuguses seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.

Meie vara ei ole sekvestreeritud ning meie vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt.

Märkused: ______________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm V. Kinnitus maksude tasumise kohta

Hankija: __________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas. Anname nõusoleku vastava järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.

Meie kolme viimase aasta (2005, 2006, 2007) oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaks (asukohamaa sotsiaalkindlustusmaks) oli järgmine:

	Aasta
	Sotsiaalmaks kroonides

	2005

	

	2006

	

	2007

	


Märkused: ______________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VI. Kinnitus riigihangete nõuetekohase teostamise kohta

Hankija: ​​​​​​​​​​​____________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2005, 2006, 2007) jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.

Kui pakkujal ei ole olnud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid:

Kinnitame, et meil ei ole viimase kolme aasta (2005, 2006, 2007) jooksul sõlmitud hankelepinguid riigihangete teostamiseks. 

Märkused: ____________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VII. Teostatud teede ja tänavate remonttööde loetelu.

Meie poolt aastatel ____________ teostatud teehooldustööde hangete loetelu.

	Jrk. nr.
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud remonttööd
	Aasta(d)
	Maksumus (ilma käibemaksuta)
	Riigihange (jah/ei)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm VIII. Volikiri

Hankija: ___________________________

Riigihange: _________________________

Riigihanke  registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: ___________

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 1. Pakkumusvormid. Vorm IX. Remonttöödeks vajalike mehhanismide, masinate ja töövahendite loetelu.

Kinnitame, et meil on olemas või on meil võimalus kasutada järgnevaid mehhanisme, masinaid ja töövahendeid, mis on piisavad hanke teostamiseks täismahus. 

	Jrk. nr.
	Nimetus
	Välja-laske aasta
	Põhifunktsioon
	Olulised parameetrid
	Kasutamise alus: omand, liising, rent, alltöövõtt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Nimi: ______________________

Allkiri _____________________

Lisa 2.
Tehniline kirjeldus.
PÕHILISED TÖÖDE MAHUD

	Jrk.Nr
	Tööde kirjeldus
	Mõõt-ühik
	Maht

	1
	2
	3
	4

	1. ETTEVALMISTUSTÖÖD

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
	Asfaldi lammutamine

Betoonkate lammutamine

Betoonäärekivi eemaldamine

Puude likvideerimine

Kändude juurimine

Põõsaste likvideerimine 

Liiklusmärkide demontaaz

	m2
m2
jm

tk

tk

tk

tk
	530

430

200

44

44

Täpsustada

 kohapeal

1

	2. KÕNNITEED

	2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7


	Betoonkivikate

Süvendi rajamine

Liivalus, 100mm

Killustikalus, 200mm

Tasanduskiht liivast geotekstiilil III kl. 50mm

Betoonkivi, 60mm

-hall

-punane

Kõnnitee betoonäärekivi


	m3
m3
m3
m3

m2 

m2 

jm


	416

191

382

95

1475

433

1145

	3. SÕIDUTEE

	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
	Uus asfaltbetoonkate

Süvendi rajamine

Liivalus, 200mm

Killustikalus, 250mm

PAB-16, 60mm

TAB-12-1, 50mm

Profileeritav kiht, PAB 16A

Asfaldi freesimine

Ol.ol. sõidutee asfaldikatte ülakate TAB 12-I

Sõidutee betoon madal äärekivi

Sõidutee betoon äärekivi
	m3
m3
m3
m2

m2
m2
m2
m2
jm

jm
	1110

387

486

1960

1960

110

450

560

78

620

	 4. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID

	4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20


	Uued liiklusmärgid

-221 “Anna teed”

-433 ”Jalgratta- või kõnnitee”

-434 ”Jalgratta- või kõnnitee”

-444 ”Jalgratta- ja jalgtee lõpp”

-543 “Ülekäigurada”

-544 “Ülekäigurada”

-552 ”Umbtee”

-557 “Ristuv jalgrattatee”

-573 “Õueala”

-574 “Õueala lõpp”

-688a “Künnis”

-688b “Künnis”

Teemärgistus

911 “Ühekordne pidevjoon”

921 “Lühikeste kriipsudega katkendjoon”

922 “Pikkade kriipsudega katkendjoon”

945 “Vöötrada”

948 “Ristumine jalgrattateega”

974 “Kõnnitee”

975 “Jalgrattatee”

Muud

Künnis (“lamav politseinik”)


	tk.

tk.

tk.

tk.

tk.

tk.
tk

tk

tk

tk.

tk

tk

jm

jm
jm

jm

jm

tk

tk

jm
	2

2

2

1

11

11

1

4

2

2

2

2

275

43

110

104

12

4

4

4,50m

	5.HEAKORRASTUS

	5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
	Kasvumuld

Muru külvamine

Puude istutamine

Põõsaste istutamine

· madal enelas

· kurdlehine roos

Pingid

Prügikastid

Puude kaitsekastid (äärekivi)


	m2

m2

tk

tk

 tk

tk

tk

tk


	4430

4430

32

160

45

2

8

2


	6. KANALISATSIOON

	6.1

6.2

6.3

6.4


	R/b vaatluskaevude paigaldamine ((1000mm)

R/b restkaevude paigaldamine ((1000mm)

Plastmasstoru ((200mm)

Kaevuluukide tõstmine / alandamine


	tk

tk

jm

tk


	6

10

190

32



	

	7.TEHNOVÕRGUD


	7.1

7.2

7.3

7.4


	Kaablikaitsetoru klass A (Ø160mm)

Kaevetööd (ol.ol.kaablite süvendamine 1m sügavu-seni) ja soobimatu pinnase äravedu

Kaabli paigaldamine kaitsetorusse klass A 

Tagasitäitmine liivapinnasega koos tihendamisega


	jm

m³

jm

m³


	100

35

100

35




	VÄLISVALGUSTUS

	
	
	
	
	
	

	Pos
	Nimetus
	Tüüp
	Mõõtühik
	Hulk
	Märkused

	 
	VALGUSTID, POSTID
	 
	 
	 
	 

	1
	Valgusti naatriumlambile 150W
	M 2 A 150
	tk
	15
	General Elektric

	2
	Naatriumlamp
	LU 150/HO/T
	tk
	15
	General Elektric

	3
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga 100, L= 2,5 m, ühele valgustile
	P125B110
	tk
	6
	Tehomet

	4
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga 100, L= 1 m, kahele valgustile
	T125B110
	tk
	3
	Tehomet

	5
	Kooniline tsingitud matallmast H= 10 m, kronsteiniga L= 1 m, ühele valgustile
	P110B110
	tk
	1
	Tehomet

	6
	Kooniline tsingitud matallmast H= 8 m, kronsteiniga L= 1 m, ühele valgustile
	P110B108
	tk
	2
	Tehomet

	7
	Ühenduskomplekt valgustipostis kaitsmega ja kaablisisestusega 5x16 mm2
	SV 15.11
	tk
	15
	Ensto

	8
	Betoonist vundamendid koos kinnitusdetailidega, postid H= 10 m
	RBJ-5B
	tk
	13
	Reikäbetoni

	9
	Betoonist vundamendid koos kinnitusdetailidega, postid H= 8 m
	RBJ-4,5B
	tk
	2
	Reikäbetoni

	 
	KAABLID
	 
	 
	 
	 

	10
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x16+16
	m 
	520
	 

	11
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x10+10
	m
	265
	 

	12
	Vasksoontega maakaabel
	MCMK 4x2,5+2,5
	m
	260
	 

	 
	TORUD
	 
	 
	 
	 

	13
	PVC-toru Ø 110 mm, 110x5,3x6000
	TEL A 110x5,3 L=6 m
	tk
	40
	UPOTEL

	14
	PVC-toru Ø 75 mm, 75x2,2x6000
	TEL B 75x2,2 L=6 m
	tk
	105
	UPOTEL

	 
	MAANDUSEADMED
	 
	 
	 
	 

	15
	Maanduseadme komplekt FS 3x1,0 m
	 
	tk
	3
	ABB

	16
	Maandusjuhe Cu 25 mm2
	 
	m
	60
	 

	 
	LISAMATERJALID
	 
	 
	 
	 

	17
	Terastoru Ø 65 mm
	 
	m
	4
	 

	18
	1-pooluseline automaatlüliti B20 A
	 
	tk
	6
	 


GAASITORUSTIK

	Nr.
	NIMETUS
	Mõõt

ühik
	HULK
	MÄRKUS



	
	VÄLISGAASITRASS  
	
	
	

	1
	PE gaasitoru De 160 x 14,6 PE100
	m
	10
	

	2
	PE gaasitoru De 200 x 18,2 PE100
	m
	56
	

	3
	PE gaasitoru De 250 x 22,7 PE100
	m
	219
	

	4
	Elektrikeevisüleminek De 250/200 PE100
	tk
	2
	

	5
	Elektrikeeviskolmik De 200/160 PE100
	tk
	1
	

	6
	Elektrikeevismuhv De 160 PE100
	tk
	3
	

	7
	Elektrikeevismuhv De 200 PE100
	tk
	10
	

	8
	Elektrikeevismuhv De 250 PE100
	tk
	36
	

	9
	Elektrikeevispõlv De 160-900 PE100
	tk
	1
	

	10
	Elektrikeevispõlv De 200-900 PE100
	tk
	2
	

	11
	Elektrikeevispõlv De 200-450 PE100
	tk
	1
	

	12
	Elektrikeevispõlv De 250-450 PE100
	tk
	1
	

	13
	ST-PE üleminek De 219  / 200
	tk
	2
	

	14
	ST-PE üleminek De 168  / 160
	tk
	2
	

	15
	Teras gaasisiber AVK150 PN10 , spindel, kape
	komp
	1
	

	16
	Teras gaasisiber AVK200 PN10 , spindel, kape
	komp
	2
	

	17
	Teras üleminek 219/168
	tk
	1
	

	18
	Teras üleminek 219/325
	tk
	1
	

	19
	Hülss PP truubitorud SN8 400x348
	m
	219
	

	20
	Hülss PP truubitorud SN8 315x276
	m
	23
	

	21
	Hülss PP truubitorud SN8 250x218
	m
	10
	

	22
	Vutlar PP truubitorud SN8  500x435(diametri pool)
	m
	5
	

	23
	Vutlar PP truubitorud SN8  400x348(diametri pool)
	m
	4
	

	24
	Vutlar PP truubitorud SN8  315x276(diametri pool)
	m
	2
	

	25
	Liiv
	M3
	125
	

	26
	Turvalint gaasitorustiku tähistamiseks
	m
	290
	“Maagaas”

	27
	Killustik
	M3
	2
	

	28
	Äärikivi
	m
	22
	

	
	
	
	
	

	
	Baipasliin
	
	
	

	1
	PE gaasitoru De 63 x 5,8 PE100
	m
	290
	

	2
	Teras sadul 150/60,3
	tk
	1
	

	3
	Teras sadul  325/60,3
	tk
	1
	

	4
	Sadul 160/63
	tk
	1
	

	5
	Elekrikeevismuhv 63
	tk
	3
	

	6
	ST/PE üleminek 60,3/63
	tk
	2
	

	
	
	
	
	

	
	Mullatööd
	
	
	

	1
	Mullatööd

s.a. (S1-punktist kuni P3 punktini)
	М3
	550
	

	
	- muld veeriste või killustikuga
	M3
	80
	

	
	- murenenud lubjakivi
	M3
	52
	

	
	- lubjakivi tugev
	M3
	71
	


Märkus:

Väljavõte AS-i EG Võrguteenus 25.04.2008.a kirjast nr PJ-272/08.

AS EG Võrguteenus teostab oma jõudude ja omafinanseerimisega järgmised tööd FIE Natalja Krassilnikova „B-kategooria gaasitorustiku ümberpaigaldamine” tööprojekti P 05-08 alusel:

1. Sõlmes nr 1 (vaata asendiplaani) – Ravetti seadme paigaldamise ilma mullatööde teostamiseta.

2. Sõlmes nr 1 – maa-aluse kuulkraani (sh kõik materjalid, mis on seotud kuulkraani paigaldamisega) ümberpaigaldamise ilma mullatööde teostamiseta.

3. Sõlmes nr 4 – Ravetti seadme, maa-aluse PEH100 AVK DN200 siibri paigaldamise ja olemasoleva gaasitorustiku (ligikaudu 21 jm) rekonstrueerimise projekteeritavast DN200/DN300 PE/ST üleminekust kuni Mõisa ja Partisani tänavate teeristmiku detailplaneeringu piirini (sh mulla- ja taastamistööd ning kõik materjalid, mis on seotud selle gaasitorustiku lõigu rekonstrueerimisega).

Lisaks AS EG Võrguteenus võtab enda kanda kõik rahalised kulutused, mis on seotud Mõisa tn olemasoleva gaasitorustiku ümberpaigaldamisega, mis teostatakse omaniku järelvalve all.
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