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Projekteerimistingimuste määramine
( 26.Juuli tn. 1 korterelamu fassaadide rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused 26.Juuli tn. 1 korterelamu fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	26.JUULI 1KORTERIÜHISTU,  reg.kood  80162662
26.Juuli tn. 1,  20207 Narva  

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  26.Juuli tn. 1
Ehitisalune pindala  847,0 m2
Korruste arv  9
Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  28.05.08.a avaldus nr. 976/1-12, 

         Svetlana Larjušina - juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide rekonstrueerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004.a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale

         esitatavad tuleohutusnõuded”;
3.3 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrusega nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”
3.4 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.5 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.6 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.7 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.8 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2006 ja EVS 865-1:2006.
3.9 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.

3.10 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4 ). 
3.11   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.12   Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt

          komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse

                   põhiprojekt ehitusloa saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Katuse kuju ja kõrgus: olemasolev. 
4.2 Peafassaad: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega. Mitte muuta fassaadi materjali lahendust, ühtlustada ülejäänud fassaadiga.

4.3 Sissepääsuosa: tuulekoda teha peasissepääsu välistrepi mahu arvelt.
4.4 Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
4.5 Vaadetel esitada korterite, trepikodade, keldriruumide ja olemasolevate mitteeluruumide akende ja uste värvitoonid. 
4.6 Lodžade piirdetarindite kohta esitada välisviimistluse eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.
4.7 Lodžade, trepikodade ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.
4.8 Lodžade soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

4.9 Sissepääsude uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.
4.10 Keldri aknaavade kinnimüürimine on lubatud vaid Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando loa alusel.

4.11 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.
4.12 Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega.

4.13 Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavat kvaliteetmaterjali. 
4.14 Sillutisriba rekonstrueerimine.
4.15 Sokkel rekonstrueerimine.

4.16 Fassaadide rekonstrueerimine lubatud fassaaditellistega.

4.17 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.18 Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
4.19 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, väikevormid, parkimiskohtade paiknemine, prügikonteineri asukoht, jalgtee, määratleda pinnakatted. Prügikonteiner on soovitav piirata dekoratiivse piirdega või kasutada prügimaja.
4.20 Projekti koosseisus esitada lisaks: 
         - tüüpiliste korruse inventeerimise plaanid,     

- värvivaated koos värvikoodidega,

- avade täitmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon jne.


	5. ERITINGIMUSED




5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED




7.1    Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
7.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
	[image: image4.png]



Linnasekretär


