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Projekteerimistingimuste määramine

(Uue gaasitorustiku paigaldamine  Kose tn 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn 23 kinnistu piirini)
1.  ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

09.02.2009 a. hr Dmitri Makarov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linnas, Kose tn 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn 23 kinnistu piirini uue gaasitorustiku paigaldamiseks. 

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1 
Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

2.2 
Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.
3. OTSUS
3.1  
Määrata projekteerimistingimused uue gaasitrassi paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks paigaldamine Kose tn. 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn. 23 kinnistu piirini järgnevalt:
	3.1.1 ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Tellija
	Dmitri Makarov
AS EG Võrguteenus, reg. kood 11197170

	3.1.1.2  Asukoht,

           algandmed                                         
	Narva linn, Kose tn 6, Joala tn 23 vaheline maa 

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa, tootmismaa, riigimaa

	3.1.1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.              

	3.1.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 09.02.2009.a taotlus nr. 272/1-12
               Dmitri Makarov- AS EG Võrguteenuse Virumaa projektijuht 
3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus

3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.



	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on uue gaasitorustiku paigaldamine  Kose tn 6 kinnistupiiri nurgal asuvast olemasolevast gaasitorustikust kuni Joala tn 23 kinnistu piirini ning olemasoleva gaasitorustiku rekonstrueerimine.
	3. 3 ÜLDNÕUDED




3.3.1

Ehitusprojekti koostada lähtudes AS EG Võrguteenus poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest, Küttegaasi ohutuse seadusest, Surveseadme ohutuse seadusest, Eesti Gaasiliidu juhenditest, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.
3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva

           vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7  Väljastatud Narva Linnavalitsuse ja AS EG Võrguteenus poolt projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.8
Esitada tabel teabega läbitava välisgaasitrassi maaüksuste omanike kohta, mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

3.3.9 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused ning punktis 3.7 loetletud välisgaasitrassi paigaldamiseks maaomanike nõusolekud.

3.3.10
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1
 Välisgaasitrassi paigutamise minimaalne sügavus: normikohane

3.4.2 
Gaasitoru, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

3.4.3 
Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

3.4.4 
Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

3.4.5
 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutustega.

3.4.6 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

3.4.7 Muud nõuded: vastavalt AS EG Võrguteenus poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

3.4.8 Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

3.4.9 Projekti koosseisus esitada lisaks:

· situatsiooniskeem

· materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

· montaaži skeem,

· piki- ja põikprofiilid,

· projekteeritud torustiku tehnilised andmed,

· kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

· nõuded torustiku paigaldamisel,

· torustiku kaitse meetmed,

· takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

· torustiku paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

· paigalduse täpsusnõuded,

· toodete ja töö kvaliteedi määramine,

· tööde teostamise juhised,

· ehitustööde korraldamise projekt ning vajadusel ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt,

· plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

	3.5 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED




3.5.1 
Tehnovõrkude valdajad.

3.5.2 
Muinsuskaitseamet.

3.5.3 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.
3.5.4 
Vajadusel Narva linna Maanteeameti peaspetsialist.

3.5.5 
Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

	4. RAKENDUSSÄTTED




4.1    Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates

         korralduse  teatavakstegemisest.
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Linnasekretär


