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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	OÜ Saldaman
Aadress: Oru 9A, Narva

Tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 227 m², 

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Oru 9A

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.11.2005.a. nr 1179/1-11 

        Vjatseslav Korobov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on majandushoone rekonstrueerimine koos hoone laiendamisega.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.8 Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

          3.8.1   Krenholmi –26-Juuli-Uusküla-oru kvartali liiklusskeemi detalplaneering.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast  Oru 9a maapealisest mahust;

4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.3 Lubatud suurim kõrgus: olemasolev; juurdeehituse osa ühtlustada olemasolevaga;

4.4 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.5 Hoone arv krundil: 1

4.6 Arhitektuur: kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku; kaasaegne, elukeskkonna väärtust tõstev;

4.7 Lubatud katusekatte materjalid: järgida olemasolevat;

4.8 Katusekalle: ühtlustada olemasolevaga;
4.9 Välisviimistlus: Hoone värvilahendus sobitada olemasoleva hoonega; värvilahendus peab sobituma ümbritsevasse keskonda;
4.10 Välisvalgustus: lahendada projektiga; 

4.11 Haljastus ja heakorrastus: lahendada projektis;

4.12 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana; 
4.13 Piirded: lahendada projektiga;
4.14 Teed ja juurdepääsud: lahendada asendiplaanil, näidata katendid;

4.15 Parkimine: lahendada normikohaselt oma krundil;

4.16 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteiner;

4.17 Vertikaalplaneerimine: lahendada proektis;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
5.2 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara- ja Majandusamet;

6.4 Keskkonnateenistus;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

Koostas:

Arhitekt



Darja  Šramko
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