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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	SA NARVA HAIGLA ,  reg. nr 90003217

Aadress: Haigla 7, 20104 

Tehnilised andmed: Üldpind 3199 m²,

koruste arv 6, hoone maht 58474 m³;

Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike hoonete maa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Haigla tn 1

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.11.05.a avaldus nr.1185/1-11
        SA NARVA HAIGLA
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on esimesele korrusele eraldi sissepääsu ehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev;
4.2 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.3 Likvideeritavad hooneosad: lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

4.4 Likvideeritavad ja ümber ehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandavate vaheseinte arvelt;
4.5 Sissepääs: lahendada tervikuna ülejäänud fassadiga;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

Koostas:

Arhitekt
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