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	Narva Linnavalitsuse korraldus
___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

 Kangelaste pr. 47A - 12 korteri  ümberplaneerimiseks 

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                           
	Larissa Kõllomets
Kangelaste pr. 47A-12, Narva linn 

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kangelaste pr. 47A-12
Korteri pindala  73,8 m2

Maakasutuse sihtotstarve:

Korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.11.05.a avaldus nr.1261/1-11,
        Larissa Kõllomets
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on korteri  ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Üldpind:  73,8 m2 ;
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandevate vaheseinte arvelt; lahendada ehitusprahi utiliseerimine;
4.3 Aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri; 
4.4 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;
4.5 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.6 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;
4.7 Lodža klaasimine: vastavalt fassaadi klaasistamise üldplaanile. Lodža ühendamine korteriga: pole lubatud ( vastavalt 26.04.05 ehitus- ja arhitektuurikomisjoni istungi otsusele);
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6.KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;
6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                         2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik“.
Koostas
arhitekt      Irina Fominõhh

