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Projekteerimistingimused

Liiva tn 5 majandushoone ehitamiseks
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Anna Karina, Dmitri Florov

Liiva tn 5, Narva linn

	1.2  Asukoht , algandmed                                 
	Narva linn,

Liiva tn 5

Projekteeritava hoone pindala kuni 75m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.11.2005.a. nr 1228/1-11

        Anna Karina, Dmitri Florov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on katusekorrusega majandushoone ehitamine garaaži, sauna ja olmeruumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.1 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehituspind: kuni 75m²;
4.2 Uued hooned: 1;

4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.4 Majandushoone asend krundil: soovitavalt mitte paralleelne krundi külgedega;
4.5 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted;
4.6 Korruste arv: max 2;

4.7 Lubatud suurim kõrgus: mitte ületada olemasoleva elumaja kõrgust;
4.8 Katus: viilkatus;
4.9 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, uus ja olemasolev ühtlustada;
4.10 Arhitektuur: hoone mastaap peab sobima ümbritsevate hoonetega, lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna arhitektuuriga; 

4.11 Välisviimistlus: võimalik krohvitud pind. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;              

4.12 Parkimine ja juurdepääsud: kõvakate, lahendada omal krundil.Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;
4.13 Haljastus: näidata asendiplaanil põhimõtteline lahendus;

4.14 Lammutatavad ehitised: näidata asendiplaanil;

4.15 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega;

4.16 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti asendiplaanil;

4.17 Välisvalgustus: lahendada juurdepääsudel.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud-vastavalt Narva Linnavalitsuse korraldusele nr.1070;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.4 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
Irina Fominõhh
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