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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	NARVA LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

Peetri 3, Narva linn 20308

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Jõe tn. 1
ehitisalune pindala 1871 m2
suletud netopind  2008 m2
korruste arv 2
renoveeritud suletud netopind  954,1 m2
rekonstrueeritav suletud netopind  1053,9 m2
Maakasutuse sihtotstarve: 
ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.11.05.a avaldus nr.1218/1-11 

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on sadamarajatise kuue boksi rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Korruste arv: olemasolev, täiendavad kasulikud pinnad ehitada välja hoone olemasolevas mahus - ärklikorrused;
4.2 Katuse kuju: olemasolev. Katusekatte parandamisel taastada tulemüüride kõrgused;

4.3 Katusekatte materjalid: lehtmetall. Rekonstrueeritud ja rekonstrueeritav omavahel ühtlustada (sama materjal);
4.4 Veelaudad ja veeninad: lehtmetall, analoogiliselt katusekatte värvi ja materjaliga;
4.5 Arhitektuur: vastavalt arhitektuur-ajalooliste eritingimustele; 
4.6 Likvideerida Jõe tn. 1 ja Jõe tn. 3 omavaheline ühenduslüli hoonete esialgse välisilme taastamiseks;
4.7 Fassaadide rekonstrueerimine – hoone esialgse välisilme taastamine, seinte tellismüüritsite, ehiselementide taastamine, värava-, aknaavade taastamine- varemkehtivates mõõtmetes;
4.8 Välisviimistlus: punased tellised. Muinsuskaitseameti loaga teostada hädavajalikult krohvitud pinnad;

4.9 Püloonid, karniisid ja dekoori vööd puhastada;

4.10 Karniisid teostada analoogiliselt vanale tellisele (vastavalt näidistele);
4.11 Väravad vooderdada hööveldatud laudadega;
4.12 Drenaaži rajamine;

4.13 Ujumisvahendite hoiuala piirdestamine: lahendada projektiga loominguliselt, sobilikuna piirkonna miljöösse.
4.14 Lammutamisele kuuluvad ehitisosad, ülekantavad kommunikatsioonid: vastavalt projektlahendusele. 
4.15 Teed, platsid, kõnniteed ja juurdepääsud: lahendada detailplaneeringu alusel omal krundil;
4.16 Parkimine: omal kinnistul;
4.17 Haljastus: vastavalt projektlahendusele;
4.18 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, lahendada väljasõit krundilt, pinnakatted; anda parkimise lahendus ja vertikaalplaneerimine;
4.19 Vertikaalplaneerimine: lahendada täismahus projekti koosseisus;

4.20 Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteinerid, soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega;
4.21 Välisvalgustus: normikohane, vastavalt projektlahendusele, näha ette hoone   dekoratiivne valgustus;
4.22 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.23 Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile; 
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone tehnilise seisukorra kohta ekspertiis.
6.2 Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Muinsuskaitseamet;

6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara – ja Majandusamet;
6.3 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.4 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.5 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus;

6.6 Peageodeeti kooskõlastus geoalusele;

6.7 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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