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	Narva Linnavolikogu otsus 

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Rakvere tn. 10 elumaja ja majandushoone ehitamiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Olga Dementieva, Adam Dementiev
Kangelaste pr. 36-76, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Rakvere tn. 10
Projekteeritav elumaja alune pind 196,0 m²
krundi pind 1128 m²
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.12.2005.a. nr 1320/1-11

        Olga Dementieva, Adam Dementiev

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on kahekorruselise elumaja ehitamine ilma detailplaneeringut teostamata ning majandushoone ehitamine garaaži, sauna ja olmeruumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.1 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

3.6 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja hoone arhitektuursete lahenduste eskiis ( vähemalt 2 värvilahenduse varianti ) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala:  mitte ületada tänava ehitusjoont;

4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: kuni 30-40% (arvutus näidata asendiplaanil);
4.3 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.4 Hoonete arv krundil: max 2;

4.5 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku;

4.6 Elumaja korruste arv: max 2;
4.7 Majandushoone korruste arv: max 1; 

4.8 Lubatud suurim elumaja kõrgus: kuni 9 m planeeritud maapinnast;

4.9 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,6 m planeeritud maapinnast;

4.10 Katusekalle: lamekatus või viilkatus. Lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused;
4.11 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastav ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.12 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale (laudis, kivi, krohv jne), sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada imiteerivaid ja plastikmaterjale. Värvilahendus sobitada naaberkinnistutega. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus; 

4.13 Välisviimistlus majandushoonel: kasutatavad materjalid ja värvilahendus peavad harmoneeruma elumajaga. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

4.14 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.15 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, vertikaalplaneerimine, pinnakatted, lammutatavad ehitised, lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus;
4.16 Piirded: vajadusel lahendada tänava poolne piire kõrgusega kuni 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoone ja naaberkruntidega kooskõlas olevaks; 

4.17 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne planeering näidata asendiplaanil.Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;
4.18 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistkate. Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda;

4.19 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega;

4.20 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele;
5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
6.4 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
6.5 Naaberkruntide omanikud

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

2.              omaniku loata ehitada „.

3. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:     arhitekt Irina Fominõhh
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