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	Narva Linnavolikogu korraldus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

      Gerassimovi 9A hoone rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija,                                            
	AS STV

Juri Kornejev

Aadress: Valge 6-4, Tallinn 11413

	1.2  Asukoht, algandmed                                   
	Narva linn,

Gerassimovi 9A

 Tehnilised andmed Ehitusalune pindala 710 m², korruste arv 2

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.11.05.a avaldus nr.1271/1-11
        AS STV   Juri Kornejev
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimine, ning katusekorruse väljaehitamine  eluruumideks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;

3.7 Tellida ehitusprojekti ekspertiis.

3.8 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

3.9 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Gabariidid ja maht: olemasolev;
4.2 Katus: viilkatus; katust mitte tõsta;

4.3 Katusekalle: olemasolev;

4.4 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt;
4.5 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, arvestades hoone asukohta ajaloolises muinsuskaitse tsoonis; piirkonna elukvaliteeti parandav, sobitudes linnaosa linnaehituslikku miljöösse;

4.6 Välisviimistlus: krohvitud pind. Imiteerivaid ja plastmaterjale kasutada ei ole lubatud ; krohviparanduste teostamisel tagastada karniiside ja detalide kuju;

4.7 Värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistega kooskõlas olevaks; välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koossesus.
4.8 Trepikoda: akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

4.9 Varikatus: renoveerimine;

4.10 Aknad: valged aknaraamid ruudujaotuusega, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.11 Uksed: vahetamine olemasolevates mõõtmetes;
4.12 Veetorustikud: rekonstrueerimine;

4.13 Sillus: rekonstrueerimine;
4.14 Territooriumi heakorrastustööd: vajaduse korral lahendada projekti koosseisus.

4.15 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukivi või puistekate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.16 Piirded:pole lubatud; 
4.17 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.18 Haljastus: vajadusel lahendada projektiga;

4.19 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;
4.20 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoha asendiplaanil. Prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
4.21 Lõõrid ja korstnad: taastada;
4.22 Rõdud: piirete rekonstrueerimine, rõdude kinniehitamine pole lubatud;
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone tehnilise seisukorra kohta ekspertiis.
	7. KOOSKÕLASTUSED



7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

7.3 Muinsuskaitseamet;

7.4 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik„. 

 Koostas:                      

 Arhitekt                                                   Darja Šramko
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