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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Narva Linnavara- ja Majandusamet

Aadress: Peetri tn 3, Narva linn 20308

Tehnilised andmed: 

Krundi suurus 10538 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike hoonete maa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Hariduse tn 11

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 08.04.2005.a. nr 373/1-11

        Narva Linnavara- ja Majandusamet
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on majandushoone ehitamiseks.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.
3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehituspind: maks. 50 m²;

4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.3 Korruste arv: 1;

4.4 Lubatud suurim kõrgus: kuni 3m;

4.5 Katusekalle: madalakaldeline katus, sobitada piirkonna miljööga;

4.6 Lubatud katusekatte materjalid: lahendada projektiga;
4.7 Haljastus: vajadusel lahendada projektiga;

4.8 Kõrguslik sidumine: näidata asendiplaanil;

4.9 Teed, platsid ja juurdepääsud: kõvakate;

4.10 Lammutatavad ehitised: näidata asendiplaanil;

4.11 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires;

4.12 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti asendiplaanil;

4.13 Välisvalgustus: lahendada juurdepääsudel;

4.14 Välisviimistlus: võimalik krohvitud pind. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;

4.15 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.16 Hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna arhitektuuriga;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Naaberkruntide omanikud;

6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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