	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Korteriühistu Tallinna mnt. 29/31
Tallinna mnt. 27-58, Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Tallinna mnt. 29
Ehitisalune pindala  876,0 m2

Korruste arv 5

Maakasutuse sihtotstarve:

Korruselamumaa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 16.11.05.a avaldus nr.1255/1-11,

        Albina Izmestjeva - juhatuse esimees,  Tallinna mnt. 27-58, Narva linn 20303

1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

3.8 Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1  Katusekattematerjal: tuldtõkestav, keskkonda sobiv, vastav ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.2 Katusekalle: olemosalev.

4.3 Maja otsa fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

4.4 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid kvaliteetmaterjale. Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

4.5 Sillutisriba rekonstrueerimine.

4.6 Trepikodade klaasimine: aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.7 Korterite aknad: vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.8 Keldri aknad: vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.9 Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

4.10 Vajadusel trepikodade renoveerimine: seinte värvimine.

4.11 Vajadusel varikatuste renoveerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadimaterjaliga.

4.12 Vajadusel peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarvele vastavat kvaliteetmaterjali.

	5. ERITINGIMUSED



5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike hoonete konstruktsioonide
seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

        *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh     

