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Projekteerimistingimuste määramine

(Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1 seiremonitoride paigaldamine ning vajalike side- ja elektrikaabelliinide projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
25.01.2010.a AS Riigi Kinnisvara,  registrikood 10788733, asukoht Lasnamäe tn 2, Tallinn, keda esindab volitatud isik Margo Merirand, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1 seiremonitoride paigaldamise ning vajalike side- ja elektrikaabelliinide projekteerimise ehitusprojekti koostamiseks. Projekteeritavad seadmed ja kaabelliinid asuvad AS Riigi Kinnisvara’le kuuluvatel kinnistutel Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1 Määrata projekteerimistingimused side- ja elektrikaabelliinide ehitusprojekti ning seiremonitoride paigaldusprojekti koostamiseks järgnevalt:       
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Tellija


	AS Riigi Kinnisvara,  registrikood 10788733
Lasnamäe tn 2, 11412 Tallinn

	3.1.1.2  Asukoht                                         
	Vestervalli tn 3/5/7, Peterburi mnt 1.

	3.1.1.3  Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.02.2012.a

	3.1.1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 25.01.10.a taotlus nr 125/1-12, Margo Merirand
3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Vestervalli tn 3/5/7 ja Peterburi mnt 1 seiremonitoride paigaldamine ning vajalike side- ja elektrikaabelliinide ehitamine.
	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1
Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud  määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

-  EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

-  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon köidetes. Jooniste vormistamine”;
- Riigikogu 08.12.2004.a kehtestatud seadus „Elektroonilise side seadus”
- Riigikogu 24.01.2007.a kehtestatud seadus „Elektriohutusseadus1”.

3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).
3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.
3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.3.7 Narva Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.3.8 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.
3.3.9 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane 

3.4.2 Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohased.

3.4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

3.4.4 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

3.4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades need viirutustega.

3.4.6 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

3.4.7 Muud nõuded: vastavalt AS Riigi Kinnisvara poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

3.4.8 Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

3.4.9 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.4.10 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.
3.4.6 Projekti koosseisus esitada lisaks:

· situatsiooniskeem

· materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

· side- ja elektrikaabli plaanid,

· montaaži skeem,

· kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

· nõuded side- ja elektrikaabli paigaldamisel,

· kaabli kaitse meetmed,

· takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

· kaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

· paigalduse täpsusnõuded,

· toodete ja töö kvaliteedi määramine,

· tööde teostamise juhised,

· seadmete (radiatsiooni seiremonitorid) paigutuse skeemid,

· ehitustööde korraldamise projekt ning ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt,

· plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

	3.5  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile. 

3.5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate           võrguvaldajatega.

3.5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	3.6  ERITINGIMUSED




3.6.1 Vajadusel esitada tööde teostamise aegse liikluskorralduse projekt, mis on koostatud  projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt ning Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti liikluskorraldusteenistusega kooskõlastatud.
3.6.2 Ehitustööde korraldamise projekt.
	3.7 KOOSKÕLASTUSED




3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

3.7.2   Kinnisasja omanikud ja kaasomanikud.

3.7.3   Muinsuskaitseamet.
3.7.4   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
3.7.5   Ida-Eesti Päästekeskus.
3.7.6   Narva Linnavalitsuse  Linnavara ja Majandusamet.
3.7.6   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.2  
Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Linnapea 
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Kairi Johannes
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