	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	AS Narva Elektrijaamad
Elektrijaama tn. 59,  Narva 

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Elektrijaama tn. 59,

Tornid nr. 5 ja 6
Projekteeritav torni monitooringuplatsi pind 
~100 m2
Krundi pindala  1 160 988,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.01.06.a avaldus nr. 131/1-11
        Valeri Trubin – tootmisdirektori asetäitja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on torni monitooringuplatsi ehitamine suitsugaasi kontrollimiseks. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.6 Arvestades tööplatvormi ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).
	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Tööplatvormi materjal: teras.

4.2 Vastavalt EPN 3.3.1 osale 3.1 ”Tornid ja mastid” projekteerida tööplatvormid kohtades, kus on vajalik regulaarne kontroll või hooldus.

4.3 Tööplatvormi mõõtmed, elementide ristlõiked ja liited määrata arvutusega Eurocode 3” Teraskonstruktsioonide projekteerimine” osa 1.1 järgi.
4.4 Platvormid varustada ohutuspiirdega ja libisemisekindla kattega, arvestades kohalikke ilmastikuolusid. 
4.5 Platsile kiiremaks jõudmiseks näha ette personalilifti ehitamine. Lifti paigaldamine ja registreerimine reguleeritakse „ Lifti ja köistee ohutuse seadusega”.
4.6 Tagada elektriohutuse abinõud.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada elektrivarustuse projekt.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 AS Narva Elektrijaamad.

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

 *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh
