
	1. ÜLDANDMED


	
	

	1.1  Tellija 
	Ljudmila Kotova

Aadress: Jõe nr.18, Narva-Jõesuu

	Asukoht, algandmed:
	Narva linn 

AÜ “Victoria aiamaad” Viktoria tn. 33
 krundi pind 1087 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 19.01.2005.a. nr 89/1-11    Ljudmila Kotova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

	3. ÜLDNÕUDED



3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Krundi maksimaalne täisehitus: 20%

4.2 Hoonete arv krundil: 1;

4.3 Korruste arv: 1 -2 (võib lahendada 1 + mansardkorrus);

4.4 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, min 5 m;
4.5 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna arhitektuuriga ning naaberkinnistutega;

4.6 Hoone kõrgus: kuni 7m;
4.7 Soklijoone kõrgus: 0,3-0,5 m planeeritud maapinnast;
4.8 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus või lamekatus, soovitav katuseterassi;

4.9 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele;
4.10 Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.12 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil;

4.13 Teed ja juurdepääsud: kõvakate, murukate või puitkate. Kõvakattega osa krundist peab olema väiksem kui haljastatud osa;

4.14 Haljastus: põhimõtteline lahendus näidata asendiplaanil;

 4.15     Jäätmekäitlus: lahendada projektiga näidates prügikonteineri asukoht                                 a           asendiplaanil, prügikonteiner soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

      4.16     Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine,  juurdepääs ja parkimine;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2 Vajadusel eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises  omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt„.
Koostas:

Arhitekt
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