	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kerese tn. 22 – Peetri kool
Ehitisalune pindala  2523,0 m2
Suletud netopind  6203,2 m2
Korruste arv: 4

Rekonstrueeritav suletud netopind  ≈ 900 m2
Maakasutuse sihtotstarve:

ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.02.06.a avaldus nr.154/1-11,

        Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Peetri kooli ruumide rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).
3.7 Arvestamisele kuuluv „Tervisekaitsenõuded koolidele” 29.08.2003.a määrus nr.109.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ruumide renoveerimine vastavalt ruumide seisundi tehnilise ekspertiisile.

4.2 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes. Koolihoone aknad peavad olema ohutud, võimaldama pesemist  ja vähemalt üks kolmandik  neist peavad olema avatavad, et tuulutada ruume. 
4.3 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

4.4 Likvideeritavad ja ümberehitatavad ruumideosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
4.5 Ruumide ( pos.10,11 inventarijoonistel) ümberplaneerimine õpetajate tubade tarbeks. 

4.6 Ruumide ( pos.25, 26) eesruumi (halli) ümberplaneerimine koos trepi ehitamisega. 

4.7 Ruumide ( pos.27-35) ümberplaneerimine direktori, sekretäri, õpetaja tubade tarbeks. 

4.8 Ruumide ( pos.38-41) ümberplaneerimine õpperuumi tarbeks. Õpperuumi pindala peab olema vähemalt 1,7 m2 õpilase kohta. 

4.9 Ruumide ( pos.78-88) ümberplaneerimine spordikompleksi tarbeks. Riietusruumide, tualett-ja duširuumide moodustamine vastavalt terviskaitsenormidele kooliasutuses.

4.10 Aktusesaali ( pos.89) ja ruumide ( pos.90-92) renoveerimine. Uue lava rajamiseks kandvas seinas asendatava müüriava ehitamine pole lubatud, sest et vahelaed tuginevad aktusesaali ja ruumi (pos.90) vahel asuvale seinale.
4.11 Keemiakabineti ( pos.93) ja abiruumide ( pos.94,95) rekonstrueerimine. Abiruum peab olema kahe uksega, millest üks avaneb keemiakabinetti ja teine koridori. Abiruumi tagada soojaveevarustusega ja ventilatsiooniga vastavalt tervisekaitsenormidele.
4.12 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Seinad peavad olema pestavad ja kaetud mitteläikiva kergesti puhastatava materjaliga. Tualett-ja duširuumide seinad ning põrandad peavad olema kaetud niiskust mitteimava, mittetoksilise ja kergesti puhastatava materjaliga. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
4.13 Elektrivarustuse rekonstrueerimine. Ruumide valgustus peab olema vastavalt terviskaitsenormidele kooliasutuses.
4.14 Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Ventilatsioon peab tagama õhu suhtelise niiskuse 30-70 %. 
4.15 Küttesüsteemi rekonstrueerimine. Küte peab tagama temperatuuri vastavalt kooli ruumide terviskaitsenormidele. Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22°C±3°C, võimlasaalis 18°C±3°C.
4.16 Vee ja kanalisatsiooni tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

	6. ERITINGIMUSED



6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
7.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.
7.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
        *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh     
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