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	Narva Linnavalitsuse korraldus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused
    Tallinna mnt. 15 hoone rekonstrueerimiseks.
Töö nr PT - 2006

NARVA

2006

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                           
	KÜ Tallinna mnt. 15

Aadress: Tallinna mnt. 15, Narva linn 20303

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Tallinna mnt. 15 
Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.02.06.a avaldus nr.185-11, 

  I. Lazareva, volitatud isik
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED



3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: olemasolev.

4.2 Korruste arv: olemasolev.

4.3 Katusekatte materjal: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.4 Katuse tüüp ja kalle: järgida olemasolevat.

4.5 Värvilahendus: sobitada piirkonna miljöösse; välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koossesus;

4.6 Trepikoda: akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

4.7 KÜ territooriumi heakorrastustööd: vajaduse korral lahendada projekti koosseisus.

4.8 Vihma veeäravoolu rekonstrueerimine.

	5. ERITINGIMUSED



5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia katuse konstruktsioonide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitusi     ja  järeldused võtta arvesse proekteerimisel.

5.2      Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Vakitsuse 02.02.2000.a  määrusele nr. 32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12 . 1992.a käskkirjale nr. 38.

	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.
Koostas:

Arhitekt




Darja Šramko

PAGE  
3

