	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva Linnavara-ja Majandusamet
Peetri plats 3, 20308 Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Pimeaia tn. 1 – lasteaed „Pääsuke”
Lasteaiahoone ehitisalune pindala  624,0 m2
Majandushoone ehitisalune pindala  71,0 m2
Hoonete vahelise silla pindala ≈ 57 m2
Rekonstrueeritav  pindala ≈ 128 m2
Maakasutuse sihtotstarve:

Ühiskondlike hoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 08.02.06.a avaldus nr.171/1-11, 
         Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja 
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoonete vahelise silla renoveerimine, majandushoone katusekatte ja silla katte rekonstrueerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.6 Arvestades üleminekusillakese ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).
3.7 Arvestamisele kuuluv „Sildade liikluskoormused” Eesti Projekteerimisnormid EPN-ENV 1.3.
3.8 Arvestamisele kuuluv „Raudbetoonkonstruktsioonid” Eesti Projekteerimisnormid EPN-ENV 2.1.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1. Esitada silla taladele mõjuvad koormused.
4.2. Kontrollida talade kandevõime.
4.3. Arvestada vajalik majandushoone katusekatte ja silla katte paksus.
4.4. Esitada  katte rekonstrueerimise lahendused.
4.5. Silla tallade renoveerimine vastavalt konstruktsiooni seisundi tehnilise ekspertiisile.

	5. ERITINGIMUSED



5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia silla konstruktsiooni seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	5. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
7.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.
7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
        *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh     
