	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	AS ARGO ELECTRONICS
Malmi tn. 8, Narva 2000

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Puškini tn. 10 - M2, M9
M2 mitteeluruumide pindala  386,2 m2
M9 mitteeluruumide pindala  343,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.01.06.a avaldus nr. 74/1-11
        Oleg Fjodorov – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumide rekonstrueerimine bürooruumide tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.6 Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 729,2 m².
4.2 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.3 Sissepääsud: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega.
4.4 Välisviimistlus ja fassaadid: fassaadide soojustamine ja rekonstrueerimine lubatud vastavalt terve hoone fassaadide rekonstrueerimise projektile. 
4.5 Ruumi rekonstrueerimine garaaži tarbeks (pos.59 inventeerimisplaanil).
4.6 Siseõue varikatuse rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadiga.
4.7 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.
4.8 Aknaraamide vahetamine: Malmi tn. poolse aknavitriini tegemiseks aknaava kõrguse muutmine, ühtlustada kõrvalasuvate vitriinakendega. Raamistuse ja peasissepääsu ukse muster lahendada ühtsena. Siseõue poolsete aknaraamide vahetamine - olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri. Aknaavade kinnimüürimine pole lubatud.

4.9 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.10 Ukseavade kinnimüürimine: trepikojas asuva seina siseviimistlus taastada ja lahendada ülejäänud viimistlusega harmoonilise tervikuna.
4.11 Korrustevahelise trepi ehitamine ruumide ühendamise tarbeks: lubatud ekspertiisi otsuse alusel, esitada trepi skeem, märkida mõõdud. 
4.12 Trepielementide tüüp: keerdtrepp, sirge trepp. 

4.13 Trepi materjal: puit, teras jne.

4.14 Trepi astmed: kasutada sihtotstarbele vastavalt kvaliteetmaterjali. 

4.15 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.
4.16 Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana.
4.17 Lammutatavad ehitisosad: näidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
4.18 Asendiplaan: anda parkimise lahendus.
4.19 Reklaami projekt esitada projekti koosseisus.

4.20 Lifti demonteerimine ja muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele.
5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.
	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada ruumide tehnilise seisukorra kohta ekspertiis.

6.2 Uue garaaži ukseava ehitamiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning silluse lõige.
6.3 Ruumide vahelisse ühendusseina ukseava tegemiseks esitada konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning silluste lõiked (pos.67-76, 76-80).
6.4 Vahelaes asendatava müüriava ehitamiseks konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis, milles on esitatud: vahelae kandevõime taastamise lahendused, soovitused teostatavate tööde kohta, soovitused kasutatavate materjalide ja tehnika kohta.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
7.2 Hoone kaasomanikud.

7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas: 
arhitekt   Irina Fominõhh

