
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Marina  Korolko

Aadress: Kevade tn. 11-3, Narva linn

	1.2  Asukoht, algandmed                                        
	Narva linn,
Männi tn. 19
Tehnilised andmed:

 Ehitis alunepind kuni 20 m²,

 krundi pind 600 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.02.2005.a. nr 227/1-11     Marina  Korolko
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK



2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on elumaja rekonstrueerimine koos sauna juurdeehitamisega.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.7 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

4.2 Sauna korruste arv: 1

4.3 Sauna kõrgus: kuni kuni 4 m. 

4.4 Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

4.5 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, min 5m;

4.6 Hoone kõrgus: kuni 9 m.

4.7 Katuse tüüp ja kalle: viilkatus; 

4.8 Katusekate: plekk, kivi jmt., tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.9 Välisviimistlus: sauna ja elumaja lahendada harmoonilise tervikuna; kasutada ajas kestvaid ning naturaalseid kvaliteetmaterjale (puit, kivi, krohv); vältida plastmaterjale; värvilahendus sobitada piirkonna miljöösse, naaberkinnistutega kooskõlas olevaks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada  projekti  koosseisus.

4.10 Aknad: lahendada projektiga.

4.11 Uksed: lahendada projektiga.

4.12 Sisseviimistlus: vajadusel  lahendada projektiga.

4.13 Piirde rekonstrueerimine: projekti koosseisus lahendada tänava poolne piire kõrgusega 1,2-1,5 m sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks.

4.14 Teed ja juurdepääsud: lahendada asendiplaanil, näidata katendid.

4.15 Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

5.2 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Projekteerimistingimused kooskõlastada enne projekteerimist naaberkinnistute omanikega.

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2.    Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. “
Koostas:

Arhitekt
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