                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kalda tn.5d hoone ehitamine äri- ja bürooruumideks )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 

Linnavolikogu otsustab:


1. Määrata projekteerimistingimused Kalda tn.5d hoone ehitamise ehitusprojekti koostamiseks äri- ja  bürooruumideks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	TÜ Analan
Tiimani tn. 5, Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kalda tn. 5d
Projekteeritav ehitisalune pindala: 344,0 m2
Projekteeritav suletud netopind: 688,0 m2
Projekteeritav korruste arv: 2

Krundi pind: 393 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa 

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.03.06.a avaldus nr.349/1-11 
         Andrei Konopljov – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Kalda tn.5d hoone ehitamine äri- ja  bürooruumideks.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Arvestamisele kuuluv Linnaturu maa-ala detailplaneering.
3.8 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.9 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.10 Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoonete arv krundil: 1.

4.2 Krundi maksimaalne täisehitus: vastavalt detailplaneeringule.
4.3 Suurim ehitusalune pindala: 344 m².

4.4 Hoone lubatud suurim kõrgus nullist:  11 m. 
4.5 Korruselisus: 2

4.6 Katusekalle: lamekatus või viilkatus. Lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused.

4.7 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.
4.8 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. 
4.9 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada põhivärvidena halle ning tuhme värvitoone. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.10 Välisvalgustus: projekteerida tänava ja hoone dekoratiivne valgustus. 

4.11 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.12 Tehnosüsteemide projekteerimine.

4.13 Piirded: pole lubatud.
4.14 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.15 Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. 
4.16 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.17 Heakorrastus: lahendada projektiga.
4.18 Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

4.19 Reklaami projekt esitada projekti koosseisus.

4.20 Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele.
5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.
	7. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.
6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

2.   Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.


3.   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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