                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Tootmishoone püstitamine territooriumil aadressiga Kadastiku tn. 51)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõige10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

24.05.2006 a. härra Jaanus Mälk, OÜ Aagenpitsi Tare juhatuse liige, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kadastiku tn. 51 territooriumil tootmishoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Kadastiku tn. 51 kinnistu omanik AS Nakro andis 12. mail 2006.a volituse OÜ Aagenpitsi Tare'le kõikide dokumentide vormistamiseks, mis on seotud metallangaari ehitamisega krundil aadressil Narva, Kadastiku tn. 51.

OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Kadastiku tn. 51 territooriumil tootmishoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.                     

	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija 
1.2 Omanik                                 
	OÜ Aagenpitsi Tare 

Reg.nr.10542245

Tiigi tn. 7, 20104 Narva
AS Nakro 

Reg.nr.10013788

Kadastiku tn.57, 21004 Narva

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Kadastiku tn. 51
Projekteeritav ehitisalune pindala: ≈  1080,0 m2
Krundi pind:  29 965,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.05.06.a avaldus nr.709/1-11,

        Jaanus Mälk - OÜ Aagenpitsi Tare juhatuse liige
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on metallangaari püstitamine puitmajade tootmiseks ilma detailplaneeringut koostamata.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.8 Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4). 
3.9 Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusalune pindala:  ≈  1080,0 m².

4.2 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega.
4.3 Hoone lubatud suurim kõrgus nullist: kuni 10 m. 
4.4 Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. 
4.5 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.6 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.
4.7 Tehnosüsteemide projekteerimine.

4.8 Välisvalgustus: lahendada projektiga. 

4.9 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.
4.10 Heakorrastus: vajadusel lahendada projekti koosseisus. 
4.11 Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile.
5.2 Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus ventilatsioonile ja küttele.
5.3 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.4 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
6.2 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.  
6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.
Mihhail Stalnuhhin

Esimees
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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