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Projekteerimistingimuste määramine

(Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




18.07.2011. a taotles Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, mille esindajana tegutseb linnavarade osakonnajuhataja direktori kohusetäitja ülesannetes Jelena Skulatšova, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamiseks detailplaneeringu alusel. 
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 1 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering ning olemasolu korral kohaliku omavalitsuse väljastatud lisatingimused, mis täpsustavad ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi, mida detailplaneering ei sisalda.
2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

2.4    Teeseaduse §19 lõike 5 kohaselt kohalike teede projekteerimise tingimused väljastab valla- või linnavalitsus.

	3. OTSUS




3.1 Määrata projekteerimistingimused Mõisa tn 4 kiriku püstitamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:
	3.1.1. ÜLDANDMED



	3.1.1.1  Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
3.1.1.1.1 Mõisa tn 4, katastriüksuse tunnus 51102:002:0056, ühiskondlike ehitiste maa 100%. krundi pindala 9 070 m2;
3.1.1.1.2 Mõisa tänav lõik 1, katastriüksuse tunnus 51102:002:0054, transpordimaa 100%.                    

	3.1.1.2  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.1.2.1 Narva Linnavolikogu 17.12.2009. a otsusega nr 192 kehtestatud Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering (edaspidi: kehtestatud detailplaneering);
3.1.1.2.2 Projekteerimistingimuste 18.07.2011. a taotlus nr 5490/1-14;

3.1.1.2.3 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Teeseadus, Asjaõigusseadus;

3.1.1.2.4 Narva linna üldplaneering;
3.1.1.2.5 Narva linna ehitusmäärus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel.
	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1    Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, määruste, projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas:
-  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile”;

   -  Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri” või Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus” (märkus: sõltuvalt projekti staadiumist); 

-  Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”;

-  Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

-  Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;
-  Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

-  Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;
-  Narva linna ehitusmäärus jne.

3.3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt. 

3.3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.4 Projekti koosseisus esitada spetsialistide originaalallkirjad ja ametiasutuse originaalkooskõlastused.
3.3.5 Esitada kooskõlastuste koondtabel.

3.3.6 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
3.3.7 Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise mõõdistuse alusel. Joonis esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada lisaks tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (nimetused, olulised tehnilised andmed, märkused) ning kinnistute tehnilised näitajad. Asendiplaanil näidata projekteeritava ala piirid.
3.3.8 Esitada tehnovõrkude koondplaan mõõtkavas 1:500. Tehnovõrkude koondplaanil esitada lisaks tabel „Projekteeritavate välisvõrkude eksplikatsioon” (nimetus, ehitisealune pind, pikkus, läbimõõt). Tehnovõrkude koondplaanil esitada tehnovõrkude valdajate ja maaomanike originaalkooskõlastused.
3.3.9 Esitada värvivaated mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata viited, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus, akende ja uste värvitoonid jne. Metallosade värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi. Esitada välisviimistluse ja värvilahenduse pass.
3.3.10 Projekti koosseisus esitada lisaks seinte ja põrandate spetsifikatsioon kood nende lõigetega, avade täitmise plaanid, avatäidete spetsifikatsioon, 2 hoone püstlõiget, siseruumide eksplikatsioon, evakuatsiooniskeem, siseviimistluse tabel jne. 

3.3.11 Projekti tellija lähteülesanne, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan ning tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud kehtivad tehnilised tingimused esitada ehitusprojekti lisadena.
3.3.12 Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

3.3.13 Kõikide projekteeritavate ehitiste tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“. Punktis „Muud oluliselt ehitist iseloomustavad andmed” esitada ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon (kood, kasutamise otstarbe, pindala). 

3.3.14 Ehitiste kasutamise otstarbed esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a määrusele nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”. 

3.3.15 Esitada projekti koosseisus hoone 3-D vaated (Narva linna ehitusmäärus § 23).
3.3.16 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne (Ehitusseadus § 20).
3.3.17 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).
3.3.18 Esitada ehitusplatsi plaan. Plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne.
3.3.19 Avalikult kasutatavate teede projekteerimiseks esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus § 251). Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999. a määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”, Eesti Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, vertikaalplaneerimise joonis, konstruktiivsed ristprofiilid, põhilised pinnakatete tööde mahud, liikluskorralduse joonis, liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon jne).
3.3.20 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”. Eskiisis esitada ka käesoleva korralduse punktiga 3.3.11 ettenähtud dokumentide kogum. Eskiisis esitada kooskõlastamiseks vähemalt 2 piirde eskiislahendust. Lisaks esitada väikevormide ja tänavavalgustuse valgustite näidised.
3.3.21 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt paberikandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris köidetuna formaadis A4.
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Lubatud hoonestusala: vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

3.4.2 Lubatud hoone põhimahu kõrgus: 15,0 m (ilma kõrgema torni kiivrit arvesse võtmata).
3.4.3 Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, kaasaegne, silmapaistva linnaehituslikku mahtu loov, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. Kiriku arhitektuurne kontseptsioon lahendada sarnaselt Novgorodi Püha Sofia katedraali arhitektuursele lahendusele.
3.4.4 Lubatud katusekate: tsingitud või vasest valtsplekk või sileplekk.
3.4.5 Lubatud välisseinte ja sokli välisviimistlus: dekoratiivkrohv.
3.4.6 Lubatud välisseinte värvilahendus: valge värvitoon või tooniga valge. 
3.4.7 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a määrusele nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. 
3.4.8 Näha ette kiriku dekoratiivne fassaadivalgustus, nt prožektoritega.
3.4.9 Näha ette maakaabliga kirikut ümbritseva piirkonna tänavavalgustus.
3.4.10 Näha ette väikevormid.

3.4.11 Väikevormid ja valgustimastidele paigaldatavad välisvalgustid: dekoratiivsete ja eksklusiivsete elementidega, lähtudes piirkonna eripärast. Esitada valgustite ja väikevormide näidised ehitusprojekti lisadena.
3.4.12 Näha ette kõrg- ja madalhaljastusega alad. Esitada puittaimede istutuse plaan. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu. 
3.4.13 Näha ette dekoratiivpiire. Lubatud piirde kõrgus: kuni 1,8 m. Kruntidevahelised piirded kooskõlastada naaberkinnistute omanike või nende seaduslike esindajatega. 

3.4.14 Lubatud piirde tüübid: sepispiire samast materjalist postidel, sepispiire kivist või krohvitud betoonist postidel, sepispiire kivist või krohvitud betoonist postidel koos 300-500 mm kõrguse alusmüüriga, metallvarbaed kivist või krohvitud betoonist postidel. Esitada piirde värvivaade, värvitoon, vundamendiosa lõige ning tehnilised näitajad (ehitisealune pind, kõrgus, pikkus). 
3.4.15 Transpordi juurdepääsuteede arv ja asukoht: 1, vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

3.4.16 Kõnnitee lahendus esitada sobiv lapsevankritega jalakäijatele ning ratastooli kasutajatele. Näha ette kõnniteelt laskumise alad.  

3.4.17 Parkimiskohad: lahendada Mõisa tn 4 kinnistu piirides vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Parkimisrea äärmiste parkimiskohtade laiuseks võtta 2,75 m (v.a invaparkimiskohad). Seletuskirjas esitada parkimiskohtade arvutus, lähtudes Eesti Standardi EVS 843:2003 “Linnatänavad” punktist 10.2.2. Arvutuses esitada ehitise liik, suletud brutopind, ehitise asukoht, parkimisnormatiiv (vt standardi tabel 10.1). Esitada arvutuslik ja projekteeritav arv.
3.4.18 Lubatud teekatted: asfalt, teekattekivid, murukivid.
3.4.19 Parkla ja juurdepääsutee peavad olema valgustatud.

3.4.20 Vajadusel näha ette kõvakattega prügikonteineri plats. Esitada konstruktiivne lõike ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. Prügimaja projekteerimise puhul esitada ehitise tehnilised näitajad, värvitoon ning näidis (nt pildid või vaated).

3.4.21 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning Eesti Vabariigis kehtivate määruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettenähtud nõuetele.
	3.5  ERITINGIMUSED VÄLISVÕRKUDE PAIGALDAMISEKS



3.5.1    Välisvõrkude paigaldamiskohad: vastavalt detailplaneeringule ning tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele. 

3.5.2    Välisvõrkude ehitusprojektid peavad vastama Eesti Standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrusele nr 67 „Nõuded ehitusprojektile”. 

3.5.3    Välisvõrkude ehitusprojektide koosseisus esitada tehnovõrkude koondplaani koopia koos kooskõlastustega.
3.5.4    Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude valdajatelt ja maaomanikelt. 
3.5.5    Avalikult kasutatavat teed läbivate välisvõrkude paigaldamiseks tuleb esitada projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt koostatud ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

	3.6 KOOSKÕLASTUSED




3.6.1  Ida-Eesti Päästekeskus.

3.6.2  Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.
3.6.3  Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

3.6.4  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 09.08.2013. a.
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Aleksander Ljudvig
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Abilinnapea linnapea ülesannetes
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Marina Sorgus
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