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Projekteerimistingimuste määramine

(Okka tn 617 aiamaja laiendamine ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine)

	1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK




22.06.2012. a taotlesid Tamara Donskihh Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Okka tn 617 aiamaja laiendamiseks ja kõrvalhoonete rekonstrueerimiseks. Rekonstrueeritav ja laiendatav hoone on aiamaja. Rekonstrueeritavad hooned on saun ja kuur. Kasvuhoone rajamine.
	2. ÕIGUSLIKUD ALUSED



2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

	3. OTSUS




Kinnitada projekteerimistingimused Okka tn 617 aiamaja laiendamiseks ja kõrvalhoonete rekonstrueerimiseks järgnevalt:
	3.1. ÜLDANDMED



	3.1.1  Ehitisregistri olulised andmed: 

3.1.1.1 Aiamaja, ehitisregistri kood 118004132, ehitisealune pind 55 m2;

3.1.1.2 Saun, ehitisregistri kood 118004133, ehitisealune pind 17 m2;

3.1.1.3 Kuur, ehitisregistri kood 220447092, ehitisealune pind 8 m2;

3.1.1.4 Käimla, EHR kood 220447093, ehitisealune pind 2 m2;

3.1.1.3 Kaev, EHR kood 220447094, ehitisealune pind 2 m2;

3.1.2  Kinnistusraamatu andmed: 
             Katastriüksuse tunnus 51107:016:0185, elamumaa pindala 751,0 m2.            

	3.1.3  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

3.1.3.1 Projekteerimistingimuste 22.06.2012. a taotlus nr 5730/1-14;

3.1.3.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Asjaõigusseadus, Narva linna üldplaneering, Narva linna ehitusmäärus;
3.1.3.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja laiendamine ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine.

	3. 3 ÜLDNÕUDED


3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
           normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67 

    „Nõuded ehitusprojektile“;

           - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude, 

              tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;
  - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna 
    ehitusmäärus”;

  - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

    seletuskiri”;

  - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

  - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

  - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

  - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

           alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või
           kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 
           lõige 4 punkt 1).

3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Aiamaja laiendamine
           ja  kõrvalhoonete rekonstrueerimine“.

3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

           mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed
           (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.
3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.
3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

            paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

	3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Ehitusala: Okka tn 617 krundi piirides.
3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont. 

3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.
3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).
3.4.5    Lubatud suurim laiendatav ja rekonstrueeritav aiamaja kõrgus: kuni 8m planeeritud

            maapinnast..     
3.4.6    Laiendatava aiamaja korruste arv: 2 ( sh mansardkorrus).
3.4.7    Aiamaja kõrguse muutmine: suurendamine.
3.4.8    Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
            (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või 1:50.

            Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste

            värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

            värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.9    Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.10  Vajadusel piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

3.4.11  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.
            Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

3.4.12  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

            Juurdepääs krundile: Okka tänavalt. 

3.4.13  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

            soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

            käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.
            Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

            kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25). 

3.4.14  Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.15  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise
            mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:
            „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

            Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

            kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

            lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult 

            kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav
            hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa.  Anda parkimise lahendus. 
3.4.16  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

3.4.17  Projekti koosseisus esitada lisaks: 
    - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt, 

    - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

    - akende ja uste spetsifikatsioon.
	3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

           tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

           Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

           materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele 

           taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED




3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui 

            need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

            tuleohutuskujad).

3.6.3    Okka 617 kinnistu omanik.

3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

	


4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.07.2014. a.
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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