PAKKUMISE KUTSE:

ÜLDSÄTTED

Narva Linnavalitsus korraldab „põhitraktor-suusarajamasin ja lumetootmise süsteem” avatud  pakkumismenetluse. 

Hankekonkurss toimub kooskõlas kehtiva Riigihangete seadusega (edaspidi RHS)

Kõikidel isikutel, kes vastavad Riigihangete seaduse ja käesoleva riigihankekonkursi poolt kehtestatud tingimustele, on õigus teha pakkumine. 

1. OSTJA NING ÜLDINFORMATSIOON

1.1 Narva  Spordikool  „Energia”, Võidu 4, Narva 21001, registrikood 75009177

1.2 Pakkumisel osalemiseks tagatist ei nõuta.

1.3 Pakkumise sisu: uue põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi liising (kapitalrent)

1.4 Hankelepingu täitmise maksimaalne tähtpäev: 30. jaanuar 2017.a.

1.5 Ostja kontaktisikuks ja vastutavaks isikuks on Narva Spordikooli direktor Ivan Maštakov, kes

annab täiendavat informatsiooni telefoni teel: 35 73 504 või aadressil: Võidu 4, Narva 21001, 

(1. korrus) Spordikooli Energia direktori kabinet, elektronposti teel: Spordikool.energia@neti.ee
1.6 Pakkumise kutse dokumendid saab kätte eelneva etteteatamisega aadressil Narva  Spordikool  „Energia” , Võidu 4, Narva 21001, 1. korrus, Spordikooli Energia direktori kabinet, tööpäeviti kell 09.00-15.00.

1.7 Pakkumise kutse dokumentide väljastamisel kinnitab pakkuja dokumentide kättesaamist vastavasisulise blanketi allkirjastamisega

2. PAKKUMISE ETTEVALMISTAMISE JA ESITAMISE JUHEND

2.1 Pakkumised ja kõik nende juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

2.2 Pakkumine, sh lisad, koopiad ja muud käesolevas pakkumiskutses nõutud dokumendid, tuleb esitada kirjalikult ja kinnises pakendis (ümbrikus), rakendades abinõusid, mis hajutaksid kahtluse pakkumise võimalikust eelnevast avamisest enne punktis 5.1. nimetatud aega.

2.3 Pakkumise pakendile kantakse järgmised kirjed: 

2.3.1 Ostja nimetus ja aadress: Narva  Spordikool  „Energia”, Võidu 4, Narva 21001.

2.3.2 Pakkumise nimetus: „põhitraktor-suusarajamasin ja lumetootmise süsteem liising”

2.3.3 Pakkumise esitaja nimetus ja aadress

2.3.4 Hoiatusmärge „Mitte avada enne hanke avaistungit” 

2.3.5 Kui välimisel ümbrikul puuduvad punktides 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ja 2.3.4 loetletud andmed, ei võta ostja endale vastutust pakkumise eelneva avamise eest

2.3.6 Pakkumise dokumendid peavad olema esitatud firmablanketil ja alla kirjutatud pakkumise esitanud ettevõtte juhi või tema poolt volitatud esindaja poolt.

2.3.7 Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja alla kirjutatud igal lehel pakkumise esitanud ettevõtte juhi või tema poolt volitatud esindaja poolt

3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI TINGIMUSED

3.1. Pakkuja esitab kvalifitseerumiseks järgnevad dokumendid:

3.1.1 Ettevõtte blanketil vormistatud pakkumisel osalemise taotlus, millel on ettevõtte juhi või tema poolt volitatud isiku allkiri. Taotlus peab sisaldama kinnitust konkursi tingimustega nõustumise kohta.

3.1.2 Väljavõte (mitte varem kui 15 päeva enne esitamist) äriregistri registrikaardist, mis on kinnitatud äriregistri poolt.

3.1.3 Pakkuja maksevõimelisust tõestavad dokumendid:

- Maksu-ja Tolliameti tõendi originaaleksemplar riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste

 puudumise kohta, mitte varem kui 30 päeva enne pakkumise esitamise tähtaega

- Pakkuja dokument, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

- kirjalik ülevaate kolmel eelneval (2003-2005) aastal riigihangete osas sõlmitud lepingute täitmise kohta koos ostjate andmetega (ostja nimetus, ostja registrikood, ostjaga hankelepingu kehtivuse periood).

3.1.4 Pakkuja majanduslikku seisundit tõestavad dokumendid:

- pakkuja õiend pakkuja eelneva kolme (2003-2005) majandusaasta käibe kohta suusaraja masinate ja lumetootmise süsteemi liisingute osas.

- pakkuja õiend sotsiaalmaksu tasumise kohta 3 (kolme) viimase (2003-2005) aasta jooksul oma töötajatele makstud töötasudelt  

3.1.5 muud dokumendid:

- pakkuja kirjalik nõusolek , et ostja võib teha järelpärimisi Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile ja/või  pakkujale tema kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkuja poolt esitatud dokumentides toodud andmete õigsuse kontrollimiseks.
- pakkuja kirjalik tõend, et pakkuja garanteerib põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi remondi ja hoolduse Eesti Vabariigi territooriumil
4. PAKKUMISTE ESITAMISE VIIS, KOHT JA TÄHTPÄEV

4.1 Pakkumised esitatakse ühes eksemplaris kinnises pakendis (ümbrikus) paberkandjal kuni 

11. detsember 2006.a. hiljemalt kella 11.00 aadressil: Narva  Spordikool  „Energia”, Võidu 4, Narva 21001, 1. korrus, Spordikooli Energia direktori kabinet tööpäeviti kuni 11.12.2006.a. kell 

09.00-15.00. 11. detsember 2006.a. pakkumised esitatakse kell 09.00-11.00. Pakkumiste esitamise viimane tähtaeg 11.12.2006.a. kell 11.00.

5. PAKKUMISTE  AVAMINE

5.1 Pakkumiste avamine toimub 11.detsembril 2006.a. kell 13.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaalis (1. korrusel) aadressil Peetri plats 5, Narva.

5.2. Kõigil pakkujatel on  õigus isiklikult või volitatud isikute kaudu osaleda pakkumiste avamisel.

6. PAKKUMISE TEHNILINE KIRJELDUS
Põhitraktor-suusarajamasin

Traktor

Kahe kohaline kabiin
Töölaius min. 2500 mm
Mootor min. võimsus 150 hj., peab vastama vähemalt EUR 3 nõuetele
Rooljuhtimine
Mootorisoojendus (elektriline)
Hüdroõlisoojendus (elektriline)
Esisahk: töölaius min. 2500 mm, vähemalt 8-toimeline

Traktori lindid peavad võimaldama ka õhema lumekihiga raja ettevalmistust


Frees-lumepurustaja:
Üldlaius min. 2900 mm, võimalusega suurendada lumetasandusala külgedele
Freesi töölaius min. 2200 mm
Hüdrauliline tõstmine ja allalaskmine ning kiiruse ja pöörlemissuuna muutmine töötegemise ja liikumise ajal, 
Freesi hüdrauliline lukustus jäigaks
Freesi ja rajajäljehöövlite hüdrauliline surve lisamine

Suusaraja-jäljehöövlid:
Kaks jäljehöövlit, millel vähemalt ühel (parempoolsel) hüdrauliline siirdamise võimalus kogu freesi töölaiuse ulatuses s.h. 
*hüdrauliline tõstmine ja allalaskmine;
*liikuval jäljehöövlil hüdrauliliselt võimalik muuta jälgede vahet vastavalt vajadusele;
liikuva suusarajahöövli jälje lisafrees, kindlustamaks, et ka jäistes rajaoludes oleks võimalik freesida sisse korralikud klassikajäljed.

Muud tingimused-võimalused:      
Kasutus- ja hooldus juhised

  

Garantii:                                                      
2 aastat kättesaamisest.
Kasutus- ja hooldekoolitus kahele inimesele koos kättesaamisega samal ajal

Lumetootmise süsteem 

1. Lumetoomissüsteem peab võimaldama  toota  miinus 2-kraadise temperatuuri juures  40 kuupmeetrit lund tunnis.

2. Vett pumbatakse looduslikust veekogust   

3. Lumetootmise süsteem koosneb:

3.1. Pumbast

3.1.1. Pump peab olema varustatud lisaseadmetega, mis kaitseks teda automaatselt kahjustuste eest elektrikatkestuste või vee lõppemise korral.

3.1.2. Pump peab töötama ilma ettesöödupumbata. 

3.1.3. Pump peab olema võimeline andma vähemalt 9,5 liitrit vett sekundis ja olema võimeline tekitama vähemalt  25 atmosfäärilist survet 

3.1.4. Pump peab olema kergesti teisaldatav (nt. ratastel).

3.1.5. Pump peab olema täiskomplektne

· imemisvooliku komplektis peab sisalduma sõel, tagasivooluklapp, vähemalt  7 meetri pikkune veekoguni ulatuv imemisvoolik;

· süsteemi peab olema hõlpsasti tühjendatav

· pumbasüsteem peab olema varustatud kriitiliste kohtade jäätumisvastase seondussüsteemiga. 

· Pumba kõrgsurveosal peavad olema paigaldatud survemõõdikud ja pumbast peab olema vähemalt kaks väljavõttu trassi.

3.1.6. Pumba garantii vähemalt 1 aasta  ja täielik kasutamise koolitus.

3.2. Lumekahur
3.2.1. Lumekahuri tootlikkus peab võimaldama toota 40 kuupmeetrit lund tunnis miinus 2 ºC  kraadise temperatuuri juures.

3.2.2. Lumekahur  peab  olema kergekaaluline, kergesti teisaldatav, energiasäästlik, mobiilne (võimalik suvehooajaks ladustada) ja võtma ladustamisel võimalikult vähe ruumi.

3.2.3. Lumekahur peab maksimaalselt ära kasutama pumba tootlikkust.

3.2.4. Lumekahur  peab olema külmakindel ja automaatselt tühjenev elektrikatkestuste ja survelanguste korral. 

3.2.5. Lumekahuri garantii minimaalselt 3 aastat ja täielik kasutamise koolitus.

3.3. Lumetegemiseks vajalike kõrgsurve veevoolikutest:

3.3.1. kiirliitmikega varustatud 2 tolliste vahevoolikute lahendusena kogumahus vähemalt 100 m. Vahevoolikud peavad kannatama vähemalt 60  atmosfäärist pidevat töörõhku.

3.3.2. Vahevoolikute garantii vähemalt 1 aasta. 
7. HANKE ÜLDREEGLID JA TINGIMUSED

7.1 Pakkumise esitamine tähendab pakkuja täielikku nõustumist kõigi käesoleva hanke tingimustega, mis on esitatud käesolevas pakkumiskutses.

7.2 Pakkumismenetluses osalejal ei ole õigust nõuda ostjalt pakkumise tegemisega seotud kulude hüvitamist.

 7.3 Hinnapakkumine peab olema kehtiv vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva.

7.4 Alternatiivseid pakkumisi mitte esitada 

8. PAKKUMISE STRUKTUUR 

8.1   Sisukord

8.2   Ettevõtte blanketil vormistatud pakkumisel osalemise taotlus, millel on ettevõtte juhi või tema poolt volitatud isiku allkiri. Taotlus peab sisaldama kinnitust konkursi tingimustega nõustumise kohta.

8.3 Väljavõte (mitte varem kui 15 päeva enne esitamist) äriregistri registrikaardist, mis on kinnitatud äriregistri poolt.

8.4 Maksu-ja Tolliameti tõendi originaaleksemplar riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste

 puudumise kohta, mitte varem kui 30 päeva enne pakkumise esitamise tähtaega

8.5 Pakkuja dokument, mis tõendab, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

8.6 Kirjalik ülevaade kolmel (2004-2006) aastal riigihangete osas sõlmitud lepingute täitmise kohta koos ostjate andmetega (ostja nimetus, ostja registrikood, ostjaga hankelepingu kehtivuse periood).

8.7 Pakkuja õiend pakkuja eelnevate kolme (2003-2005) majandusaasta käibe kohta suusaraja masinate ja lumetootmise süsteemi liisingute osas.

8.8 Pakkuja õiend sotsiaalmaksu tasumise kohta 3 (kolme) viimase (2003-2005) aasta jooksul oma töötajatele makstud töötasudelt  

8.9 Pakkuja kirjalik nõusolek , et ostja võib teha järelpärimisi Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile ja/või  pakkujale tema kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkuja poolt esitatud dokumentides toodud andmete õigsuse kontrollimiseks.

8.10 Pakkumise hind (koos käibemaksuga) Eesti kroonides või Eurodes
8.11 Liisingu perioodi kestvus 

8.12 Aastane intress
8.13 Põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi tarneaeg alates hankelepingu sõlmimise päevast
8.14 Liisingu maksete graafik

8.15 Muud pakkumise kutse dokumentatsioonis nõutavad andmed ja dokumendid

9. HINDAMISKRITEERIUMID

9.1 Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustega.

9.2 Vastavaks tunnistatud pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel kasutatakse hindamiskriteeriumitena majanduslikult kõige soodsama pakkumise tuvastamiseks väärtuspunktide süsteemi järgmiste kriteeriumide alusel suhtelise tähtsuse järjekorras: 

   9.2.1   Pakkumise maksumus (hind):  osakaal 50 väärtuspunkti. 

· Punktide andmine toimub väärtuspunktide meetodil

· Madalaima hinnaga pakkumisele antakse maksimaalne punktide arv (50)

· Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem
  9.2.2   Liisingu kestvuse periood: osakaal 30 väärtuspunkti. 

· Punktide andmine toimub väärtuspunktide meetodil

· Suurima liisingu kestvuse perioodiga pakkumisele antakse maksimaalne punktide arv (30)

· Teistele väiksema liisingu kestvuse perioodiga pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem
  9.2.3 Liisingu keskmine aastane intress liisingu kehtivuse aja jooksul: osakaal 10 väärtuspunkti 

· Punktide andmine toimub väärtuspunktide meetodil

· Madalaima keskmise aastase intressiga pakkumisele antakse maksimaalne punktide arv (10)

· Teistele suurema keskmise aastase intressiga pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem
9.2.4   Põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi tarneaeg alates hankelepingu  sõlmimise päevast: osakaal 10 väärtuspunkti. 

· Punktide andmine toimub väärtuspunktide meetodil

· Väiksema põhitraktor-suusarajamasin ja lumetootmise süsteemi tarneaja kestvuse perioodiga pakkumisele antakse maksimaalne punktide arv (10)

· Teistele suurima põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi tarneaja kestvuse perioodiga pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem
  9.3  Edukaks tunnistatakse pakkumine, mis saavutab suurima punktide arvu hindamiskriteeriumide kogusummana. 

  9.4 Kui mitu pakkumist kogub võrdse arvu punkte, tunnistatakse edukaks pakkumine, mis esitati ajaliselt varem.
10. PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE 

10.1 Ostja jätab endale õiguse tagasi lükata need pakkumised, mis ei vasta käesoleva kutse dokumentides esitatud vormistus-, kvalifikatsiooni -ja tehnilistele tingimustele

10.2  Ostja jätab endale õiguse pakkumised tagasi lükata, kui need ületavad põhitraktori- suusarajamasinat ja lumetootmise süsteemi liisinguks ettenähtud rahalised vahendid. 

10.3.    Ostja kõrvaldab pakkuja pakkumiste menetluselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega või võltsinud dokumente

Märkus: Tellija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumised RHS &44 lõige 1 tingimustel enne hankelepingu sõlmimist.

11. HANKELEPINGU TINGIMUSED
11.1 Põhitraktor-suusarajamasina ja lumetootmise süsteemi tarneaeg: hiljemalt 30 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise päevast

11.2 Vastavalt sõlmitud lepingu maksegraafikule esimese sissemakse summa (koos maksudega) peab moodustama 10% lepingu kogumaksumusest.

11.3 Hankeleping sõlmitakse eesti keeles
12. HANKELEPINGU SÕLMIMINE

12.1 Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkujaga vastavalt 

RHS &52

12.2 Kui edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja keeldub 14 päeva jooksul arvates edukaks tunnistatud pakkumise vastuvõtmisest, hankelepingu sõlmimisest või takistab muul viisil hankelepingu sõlmimist, on ostjal õigus tunnistada edukaks pakkumiste hindamisel teiseks jäänud pakkumine.

13. MAKSETINGIMUSED

13.1 Hanke finantseerimine toimib vastavalt hankelepingu maksegraafikule. 

14. KAEBUSED

14.1 Kõik kaebused (pretensioonid) esitatakse ja menetletakse RHS ettenähtud korras.

