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Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Narva jõe piirkonnas piirivalve vaatlusradade sildade projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
07.03.2013. a Politsei- ja Piirivalveamet,  registrikood 70008747, asukoht Süsta tn 15, Tallinn, keda esindab Jelena Pettai, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva jõe piirkonnas piirivalve vaatlusradade sildade ehitusprojekti koostamiseks. 
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 
2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Narva jõe piirkonnas kahe piirivalve vaatlusradade silda ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:       
	3.1 ÜLDANDMED



	3.1.1  Tellija


	Politsei- ja Piirivalveamet,  registrikood 70008747
Süsta tn 15, 11717 Tallinn   

	3.1.2  Asukoht                                         
	Riigimaa, Väikesaare tn 37 (51104:005:0029)  kinnistu lähedal ja Paadi tn 2b (51104:002:0104) kinnistu lähedal vastavalt esitatud skeemile (Lisa 1)

	3.1.3  Projekteerimistingimuste koostamise alus:     

          07.03.2013. a avaldus nr 2271/1-12.2.

	3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks Narva jõe piirkonnas kahe piirivalve vaatlusradade silda rajamine.

	3.3 ÜLDNÕUDED




3.3.1 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

3.3.2 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest.
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud geodeesia spetsialisti poolt.
3.3.3 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

3.3.5 Projekti tellija lähteülesanne, geodeetilist krundi alusplaani, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.
3.3.6 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. 
	3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


3.4.1 Konstruktiivne projektiosa esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus.

3.4.2 Sildade konstruktsioonides eelistada valdavalt puitu.

3.4.3 Ette näha sildade piirded mõlemal pool.

3.4.4 Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumide heakorrastamine.

3.4.5 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

	3.5 KOOSKÕLASTUSED




3.5.1   Kinnistute omanikud ja kaasomanikud.

3.5.2   Politsei- ja Piirivalveamet.
3.5.3   Keskkonnaamet.

3.5.4   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	4.  RAKENDUSSÄTTED




4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.04.2015. a
4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.
4.3  
Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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