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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Vaivara tn.8 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Vaivara tn.8 hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.   
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Krundi omanik

	OÜ JOALA ELEKTER,  reg.kood: 10446903
Joala tn. 22a, 20104 Narva

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Vaivara tn.8
Ehitisalune pindala:  181,0 m2
Hoone maht: 1140,0 m3
Korruste arv: 2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.11.06.a avaldus nr.1701/1-11
         Igor Andrejev – juhatuse liige
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine koos katusekorruse väljaehitamisega.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.8 Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)
3.9 Esitada Arhitektuuriametile hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks. 
3.10 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a määrusele nr.32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12.1992.a käskkirjale nr.38. 
3.11 Autoparkla ehitamiseks esitada tee-ehitus projekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked ). Kasutada eraldi kausta.
3.12 Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.
3.13 Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Mansardikorruse juurdeehitamine: mitte ületada 33% olemasolevast Vaivara tn.8 maapealsest mahust.
4.2 Arhitektuur: hoone arhitektuurne lahendus peab olema kõrgetasemeline, sobitudes piirkonna miljöösse. Lahendus peab moodustama olemasolevate hoonetega arhitektuurse terviku.
4.3 Katusekalle ja kuju: viilkatus. Tõstetav katus sobitada olemasoleva hoone mahuga. 
4.4 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele, värvitoon ühtlustada naaberhoonetega.
4.5 Lubatud on katuseakende paigaldamine.
4.6 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, pruun värvitoon. 
4.7 Akna raamistuse ja peasissepääsu ukse muster lahendada ühtsena.
4.8 Varikatus: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused, ühtlustada fassaadiga.
4.9 Välisviimistlus: krohvitud pind. Mitte kasutada plekki ja plastikmaterjale. Kasutada mahedaid kombineeritud värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.10 Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele 13.2.

4.11 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. 

4.12 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.13 Territooriumi heakorrastus: sissepääsu ette planeerida kõnnitee ja platsi sillutamine dekoratiivplaatidega.

4.14 Välisvalgustus: lahendada normikohane, sissepääsudel.
4.15 Piirded: ei ole lubatud.
4.16 Parkimiskohad: lahendada Vaivara tn.8 krundi piires, vastavalt normatiivile.

4.17 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.18 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted. 
4.19 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

- lammutatavate seinte plaan,

- ruumide planeerimislahendus,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,
- seadmete paigutuse plaan,

- reklaamiprojekt.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, elektrivarustusele, ventilatsioonile ja küttele.

5.2 Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

5.3 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Esitada hoone konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis ning otsus lisada projekti kausta. 
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus. 

7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1 Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2 Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


PAGE  
2

