
	
	Narva Linnavolikogu otsus

___ . ___ . 2005.a. nr ________


Projekteerimistingimused

Vee tn 185 aiamaja ja sauna ehitamiseks
Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Sergei Gorbenko

Aadress: Tallinna mnt 32-101, Narva linn 21006

Tehnilised andmed: krundi pind 1420 m²;
Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Vee tn 185, AÜ Adonos ja Salvia

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 27.06.2005.a. nr 718/1-11

        Andres Veski
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja ja sauna ehitamine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehituspind: 196 m²;

4.2 Hooneste arv krundil: max 2;

4.3 Korruste arv: 1+mansardkorrus, saun eraldi hoonena;

4.4 Katus: viilkatus;

4.5 Harjajoon: vaba;

4.6 Katusekatte materjal: vaba, tuldtõkestav;

4.7 Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;
4.8 Välisviimistlus: krohvitud pind, looduslikud materialid; vältida plastmaterjale. Sauna välisviimistlus sobita/ühtlustada aiamajaga; 

4.9 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

4.10 Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;
5.2 Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;
5.3 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Naaberkruntide omanikud;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

	7. LISA




7.1 Asukohaskeem;

7.2 Asendiplaan;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt



Svetlana Maslova
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