Lisa II a. Nõuded haljastute hooldusklassidele aastal 2014
Tehniline kirjeldus 
	Tööd
	I hooldusklass
	II hooldusklass
	III hooldusklass
	IV hooldusklass

	1. Haljasalade hooldustööd
	

	1.1. Niitmine
	NB! I ja II hooldusklassi haljasaladel tagada ühtlase rohtkatte ja korraliku muru olemasolu kogu hooaja jooksul, vajadusel ette näha muru hooldustööd: parandamine, külvamine, kastmine, taastamine jt. 

Trimmeriga ei tohi niita noorte puude ümbrust ja heki/põõsaste aluseid, vältimaks tüvekahjustusi.

Hooldustööde käigus (trimmeri-, muruniiduki vm tehnikaga) vigastatud puud ja põõsad asendab Töövõtja omal kulul.

	1.2. Muru, rohtkate kõrgus niitmise hooajal (mai – september, vastavalt ilmastikutingimustele ja haljasalade seisukorrale)
	Maksimaalselt 7-8 cm
	Maksimaalselt 10-12 cm
	Maksimaalselt 15 cm

	Niitmine vastavalt Lisale II b (iga objekti kohta näidatud eraldi):

· niitmine 3 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 15.06., teine niide hiljemalt 20.07., kolmas niide hiljemalt 01.09.
· niitmine 2 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 22.06.; teine niide hiljemalt 24.08.

	1.3. Niitmise jäägid (kõnni- ja sõiduteedele sattunud niitmisjäägid eemaldada koheselt igal juhtumil ja objektil)
	Niitmine nii sagedasti, et nähtavaid niitmisjääke ei teki või need siis kohe (samal päeval) eemaldada
	Nähtavate niitmisjääkide tekkimisel – nende eemaldamine haljasaladelt, sh kindlasti sõidu- ja kõnniteedele sattunud
	Haljasaladelt niitmisjääke ei eemaldata välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud
	Haljasaladelt niitmisjääke ei eemaldata välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud

	1.4. Takistuste ümbrused (postid, puud, üksikud põõsad, põõsarühmad, piirded jms)
	Ei tohi erineda muust ümbrusest
	Ei tohi erineda muust ümbrusest
	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest
	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest


	1.5. Kevadine haljasalade riisumine ja kokkukogutud prügi väljavedu
	Hiljemalt 25.aprilliks
	Hiljemalt 30.aprilliks
	Hiljemalt 07.maiks (välja arvatud alad, kus on lubatud lehtede purustamine)


	Ei teostata välja arvatud prügi kokkukogumine ja väljavedu vastavalt punktile 1.9. ja 1.10.

	1.6. Sügisene lehtede koristus ja väljavedu (Kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus kevadel koos kevadise haljasalade riisumise ja kokkukogutud prügi väljaveoga samadel tähtaegadel (vt p.1.5.)
	Koristus üle nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada. 
	Koristus üle kahe nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne. Vallid ja lehehunnikud ei ole lubatud, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada.
	Koristus 2 korda sügise jooksul. Esimesel koristusel kokku kogutud lehtede väljavedu peab olema tehtud 2 päeva jooksul peale kokku kogumist, aga enne puhkepäevi ja riigipühadeks. Teine koristus peale enamuse lehtede langemist, selle koristuse algus kooskõlastatakse Tellijaga, peale selle 10 päeva jooksul lehekoristus ja äravedu lõpetatud. Esimese ja teise lehtede koristuse vahel lehed eemaldatakse sõidu- ja kõnniteedelt haljasaladele, vallid ja hunnikud ei ole lubatud. Tellijaga kooskõlastatult lubatakse kasutada vastava tehnika lehtede purustamiseks kohapeal (välja arvatud tänavaäärsed haljasalad), sel juhul lehtede korralikult purustatud jäägid võivad jääda haljasalale ühtlase tasandamise tingimusel  välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud 
	Ei koristata

	1.7. Muru kate
	Hooajal ja suvel muru katte kahjustamine kõikidel objektidel ning kõikide tööde teostamisel on keelatud.

	1.8. Talve- ning sügishooldusega objektiivsetel põhjustel kahjustatud muru ja katted (Ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed iga hooldusklassi kõikidel objektidel kahjustamise vältimiseks)
	Talve- ja/või sügishooldusega kahjustatud muru; kõik sellega  rikutud ja kahjustatud kõnniteede servad ja murupinnad taastatakse: 

· I, II, III hooldusklass – hiljemalt 01.05., 

· erandkorras (lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa) kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist
	Ei teostata



	1.9. Praht


	Iga päev kell 07.30. puhas, üldilme alati korrektne
	Iga päev hiljemalt kell 08.30. puhas, üldilme on alati korrektne.
	Koristamine kaks korda nädalas (esmaspäev ja neljapäev), kell 14 puhas
	Koristamine 1 kord kuus, kuu esimesel teisipäeval kellaks 16.00.

	1.10. Prahi väljavedu
	Keelatud on jäätmete ja prügi jätmine haljasalale või paigutamine avalikesse prügiurnidesse või –konteineritesse. Kokkukorjatud praht ära vedada sama tööpäeva lõpuks, mitte ladustada mingil moel murule haljasala territooriumil. Lubatakse kokkukorjatud prahiga kottide või teiste selleks kasutatud mahutite hoidmine tööpäeva lõpuni kõvakattega mittesilmatorkavates kohtades.

	1.10.1. Omavolilised prügiladestused (kõikidel hooldatavatel objektidel mitte mingite prügiladestuste olemasolu ei ole lubatud) 
 
	Kohustuslik väljavedu 1 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Kohustuslik väljavedu 2 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Kohustuslik väljavedu 3 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne
	Väljavedu 1 kord kuus pärast maa-ala koristust



	2. Puistu hooldustööd

	Juure-, kännu-, tüvevõsude lõikus kogu suveperioodi vältel.

Sõidu-, kõnniteede ja treppide kohalt eemaldada segavad oksad.
Põõsastik, võsa – sõidutee, kõnniteede ja treppide ääres ei tohi neid olla 2 m ulatuses. 
Murdunud puud, puuoksad, puuharud, murdunud ja langenud põõsad eemaldada kohe pärast murdmise avastamist.

Murdumisohtlike puude ja puuharude (nähtavad lõhed) eemaldada kohe pärast avastamist.

Hooldatavatel territooriumidel erinevatel põhjustel langenud puud eemaldada koheselt teavitades sellest Tellijat.
Kõikidel hooldusele kuuluvatel territooriumidel avastatud kuivade puude raie kooskõlastades Tellijaga.
Kõigi raiete puhul raiejäätmed veetakse ära vastavalt Heakorra eeskirjadele (12 tunni jooksul), mitte ladustada haljastu territooriumil. 
	Ei teostata



	2.1. Hekid


	Pügamine 2-3 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); heki alune rohitud; hekkides ei ole umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud. 
	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud.


	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehekiliigid, kuivanud oksad kõrvaldatud
	Ei teostata



	2.2. Tänavapuud, alleed
	Lõigata oksad sõidutee ja kõnnitee kohalt nii, et sõidutee kohal oleks vaba ruum 4,5 m kõrguselt, kõnnitee kohal 2,5 m. Tööde teostamisel arvestada puude lõikuse teostamise lubatud aega. 

	3. Istutusalad
	

	3.1. Lillepeenrad (lillevaasid, -kastid)
	Ajal mil peenardes (vaasides, kastides) lilli ei ole (novembri algusest aprilli lõpuni), hoitakse nende pinnad siledate ja puhastena (prahikoristus vastavalt objekti hooldusklassile), elementaarses korras, üldilme on alati korrektne. Siia kuuluvad ka lillevaasid ja –kastid, kuhu on talveks männi- või kadakaoksad pandud. 

	4. Linnamööbli hooldus
	Vajadusel inventari (pingid, prügikastid, lillevaasid ja –kastid või muu) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ootamatute vajaduste korral.

	4.1. Pingid – hooldus, demontaaž ja tarne
NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut
	Kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine – kooskõlastatakse Tellijaga), värvitakse kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult (värvimine vastavalt esialgsele värvitoonile ja materjalile); vajadusel ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus) tagades, et pingid oleksid alati terved ja nende väljanägemine korrektne. Pinkide puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) teostatakse jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades.

	Maikuus 2014 kõikidel objektidel pinkide ülevaatus, 01.juuniks 2014 kooskõlastades Tellijaga amortiseerunud pinkide demontaaž, kõikide jäävate pinkide remont (vajadusel laudade vahetus, keevitus, puhastamine, värvimiseelne pahteldamine) ja värvimine. Värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.juuniks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult. Vajadusel ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus) tagades, et pinkide väljanägemine oleks korrektne. NB! Ette näha juunikuus 2014 kõikide demontaaži kuuluvate pinkide asendamine uutega  kooskõlastades Tellijaga tarned.
	Arvestada punktis 4.9. näidatut


	4.2. Pinkide talvine hooldus
	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 07.30.
	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 08.30.
	Pingid ja nende ümbrus puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 10.00.
	Ei teostata



	4.3. Prügikastid

	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 07.30. 
	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 08.30.
	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üle päeva
	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üks kord kuus

	4.3.1.
	Lisas II b (objektide loetelus) *-märgiga näidatud territooriumid – pöörata erilist tähelepanu prügikastide täitumisele ning tagada iga tööpäeva jooksul korrektne väljanägemine. Puhkepäevadel (sh riigipühad, tähtpäevad, nädalavahetused, erinevate ürituste läbiviimise päevad jms) ette näha pidev prügiurnide täitumise kontroll päeva jooksul ning puhastamine vastavalt täitumisele. 
	Ei teostata


	4.3.2.
	Talvisel hooldusel jälgida, et prügikastide ämbrid ja nende ümbrus oleks lumest puhastatud.
	Ei teostata


	4.4. Prügikastide hooldus ja asendamine/tarne
NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut 


	Kõik prügikastid remonditakse (välja arvatud betoonosad; vajadusel kinnituste, kaante, ämbrite vahetus, värvimiseelne ettevalmistus; kõik vajalikud tööd kooskõlastatakse Tellijaga) ja värvitakse kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine hooaja jooksul. Puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafity jms) jooksvalt, et prügikastid oleksid kogu aeg puhtad. Prügikastide elemendid (kinnitused, kaaned, ämbrid ja muud) peavad olema alati terved; rikutud või puuduolevad asendatakse jooksvalt, tagades, et prügikastid oleksid alati korras, terved ja nende väljanägemine korrektne; jälgida, et prügikastid oleksid ettenähtud kohtades (vajadusel urnide oma kohtadele paigutamine). NB! Ette näha aastal 2014 amortiseerunud prügikastide asendamine uutega kooskõlastades Tellijaga tarned.  

	4.5. Mängu- ja spordiväljakud koos turvaalaga
	Koristus vastavalt II hooldusklassile, arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. Tulemus – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivaalad, kummimattidest alused ja muru on tervikuna puhastatud hommikul kella 9.00-ks; kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmust, klaasikiludest, umbrohust jms vastavalt hooldusklassile).
	Ei ole

	4.6. Mänguelemendid (ka üksikult paiknevad) ja liivakastid
	Koristus vastavalt II hooldusklassile, arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. Tulemus – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivaalad, kummimattidest alused ja muru on tervikuna puhastatud hommikul kella 9.00-ks; kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmust, klaasikiludest, umbrohust jms vastavalt hooldusklassile).
	Ei ole

	4.7. Talveliiva kastid


	Korrektsed (terved, värvitud) kastid paigutatakse kõnniteedega (parklatega) hooldusalale libeduse saabudes (paigutada kastid mittesilmatorkavasse kohta, konkreetsed haljasalad ja kastide asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale lumikatte sulamist viiakse ära.
	Nõue ei esitata



	4.8. Muu hooldatavatel objektidel asuv linnavara: purskkaevud, monumendid, mälestussambad, 
-märgid, -tahvlid (Lisas II b näidatud  ka hoonetel asuvad), infokivid,  skulptuurid, piirded, käsipuud, kellad, pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused, riietuskabiinid, lipumastid ja lipud jt
	Linnavara hooldatakse vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Tagatakse linnavara puhtus: jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited, mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras. 

Metallpiirded, käsipuud värvitakse hiljemalt 01.06. Hooajal tagada nende korrasolekut ja korrektset väljanägemist, vajadusel nende remont ja täiendav värvimine.
Skulptuurid, riietuskabiinid värvitakse hiljemalt 01.06. 
Monumendid, mälestusmärgid, mälestustahvlid, infokivid – jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheited, mustus, tolm, grafity, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras. Lilled, pärjad, kimbud jms eemaldada kohe pärast närtsimist, kunstlilled ja pärjad – pärast nende kõlbmatuks muutumist. 
Purskkaevud hoitakse pidevas korras ja puhtad, koristus (praht, lehed, oksad jms) toimub iga päev hiljemalt kell 09.00.
Kellad: kontroll, vajadusel pesemine ja puhastamine 1 kord kuus, kuu esimesel esmaspäeval.

Pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused: NB! maikuus 2014 kõikidel objektidel nende ülevaatus, 01.juuniks 2014 kooskõlastades Tellijaga amortiseerunud pesukuivatite demontaaž, kõikide jäävate pesukuivatite remont (vajadusel keevitus, puhastamine, värvimiseelne pahteldamine) ja värvimine. Värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – teostada hiljemalt 15.juuniks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult. Vajadusel ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus) tagades pideva hooldusega, et et need oleksid alati korras, terved, puhtad ja väljanägemine korrektne. 
Lipumastid ja lipud: lipumastide (sh ka nööride) kontroll, vajadusel lipumastide remont ja värvimine, nööride asendamine; lippude pesemine ja vahetamine (vahetamiseks lipud antakse Tellija poolt) – mitte rohkem, kui 4 korda aastas.

	4.9. Vallasasjade (linna inventari ehk linnamööbli) säilivuse tagamine
	Piirkondades haljasaladel (konkreetsetel objektidel) asuvad vallasasjad antakse Hankija poolt üle üleandmise-vastuvõtuakti alusel Lepingu sõlmimisel, kus Hankija ise jääb nimetatud vallasasjade suhtes kaudseks valdajaks. Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise akti (HD Lisa III Hankelepingu projekt Lisa 3) allkirjastamise hetkest läheb linna inventari juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijalt üle Töövõtjale.

	5. Jalakäijate teed
	

	5.1. Trepid
	Koristamine (pühkimine) toimub vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Talvel puhastatud lumest või jääst ning vajadusel teostatud libeduse tõrje (vajadusel – vastavalt ilmastikutingimustele – teostada täiendavalt libeduse tõrjet päeva jooksul). Treppide rentslite lagunemisest, uhtumisest kohe teatada Tellijale.

	5.2. Kõnniteed (parklad)

Märkus: sõiduteed ei kuulu hooldusesse välja arvatud 

Lisas II b näidatud objektidel.


	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 07.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – graniitkivi sõelmetega, fraktsioon 1-8 mm (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.5. näidatud tähtaegadel  kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust, haljasaladele sattunud killustik eemaldada; sügisel ei tohi olla puulehtede tõttu libedad; kõnniteede pesemine nii, et need oleksid alati puhtad; piirid selged ja teed umbrohuvabad;  teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud). Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne.
	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 08.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.5. näidatud tähtaegadel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; vajadusel kõnniteede pesemine; piirid selged ja teed umbrohuvabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne. 
	Kõnniteed (parklad) tööpäeviti kell 12.00. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.5. näidatud tähtaegadel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; vajadusel kõnniteede pesemine; piirid selged ja teed umbrohuvabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne. 
	Nõue ei esitata



	5.2.1. Killustikukattega kõnniteed
	Kevadel hiljemalt 07.05. (erandkorras: lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa – kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist) kõik killustikukattega teed tehakse korda (tasandamine, killustiku lisamine – vastavalt olemasolevale materjalile). Kõik killustikukattega teed peavad olema umbrohuvabad.

	Nõue ei esitata



	6. Veekogud, Narva jõgi, Joaorg (avalik supelrand), nende kaldad, ümbrused (NB! Joaorg – vee ja põhja puhastamine toimub eraldi lepingu alusel) 
	Veekogude, nende kallaste ja ümbruste puhastamine vastavalt objekti hooldusklassile; prahi eemaldamine kaldalähedasest veest kuni 1,5 – 3,5 kauguselt kaldast (sõltub objektist!); prahi eemaldamine põhjast (sõltub objektist, nähtav ala – mitte rohkem, kui 3,5 m kaldast) kevad, sügis ja suvehooajal – I kord nädalas (IV hooldusklass – 1 kord kuus vastavalt punktile 1.9. ja 1.10.), talvehooajal – vastavalt vajadusele. 
Jõeäärne promenaad – pärast objekti kasutusele ja hooldusesse võtmist iga päev kontrollida prügi puudumist tugiseinte piirkonnas, vees. 
Kaldapealse võsastiku olemasolul ette näha kevadel 2014 võsastikust osaline puhastamine (vees kasvav võsa ja vette sattuvad põõsaste ja puude oksad – kindlasti) kooskõlastades Tellijaga ja edasi – veekogude, nende kallaste ja ümbruste pidev kontroll ja võsastikust puhastamine.

	7. Peetri surnuaed
	- Niita 3 korda hooajal

- Surnuaia territooriumil niita trimmeriga ja ainult haudade väljaspool (NB! Lisas II b on näidatud kogu surnuaia pindala!)

- Koristustööd ja prügi väljavedu 1 kord kuus (vastavalt IV hooldusklassi nõuetele punktis 1.9., 1.10. ja 1.10.1.)
- Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 2 päeva enne 1.Nelipüha ja 1 päeva jooksul pärast 2.Nelipüha (kuupäeva kontrollida!)
- Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 1 päev enne Suurt Reedet ja 1 päeva jooksul pärast 2.Ülestõusmispüha (kuupäeva kontrollida!)  

- Ette näha langenud, murdunud, ohtlike puude likvideerimine – vähemalt 20 puud (kooskõlastatakse Tellijaga).

	8. Uued kasutusele võetud ja võetavad objektid (Lossi park, Joaorg, jõeäärne promenaad, Pimeaed, Koidula tänava haljasala (Jõe tänav 1c), Puškini skväär (A.Puškini tänav T1), sadam)
	Hooldamisel ette näha:

· puude ja põõsaste väetamine

· rajatud muru hooldus

· rohimine

· graniitsõelmetest teede tasandamine

· kõikidel teedel, sh ka munakivist) ja müüridel umbrohutõrje

· lume koristamine ainult käsitsi või kummiga varustatud lumekoristusmasinad
Hooldamisel on keelatud:

· mittekülmunud jalgteedel tehnika liikumine

· istutustele lume lükkamine 
· soola kasutamine 
	Ei ole
	Ei ole


Üldised nõuded:

1. Haljasalade hooldustööde korraldamisel ning teostamisel järgida käesolevat tehnilist kirjeldust, kehtivaid jäätmehooldus- ja

heakorra eeskirju, Hankija juhiseid ning head kutsetava.
2. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed keskkonnaohutuse tagamiseks.
3. Haljasalade risustamise korral kolmandate isikute poolt teavitada Hankijat tekkinud olukorrast koheselt pärast avastamist.

4. Tagada Hankija kohese informeerimise hooldatavatele objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest

sündmustest, mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada või omandanud ebasündsa väljanägemise.

5. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed Hankija vara ohutuseks, säilimiseks

ja korrasolekuks ning kolmandate isikute vara ohutuseks.
6. Kõnniteede mehhaanilisel puhastamisel võivad liikuda ainult hooldussõidukid Liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras. Liikluseeskirja § 17 kohane maaomaniku luba liiklemiseks väljaspool teed väljastatakse Hankija poolt kirjalikus vormis koheselt pärast hankelepingu sõlmimist. Eduka pakkumuse esitanud pakkuja esitab hiljemalt pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. päevaks hankijale vastavasisulise kirjaliku taotluse, lisades sellele hooldussõidukite loetelu koos registreerimistunnistuste koopiatega. Teedeväliseks liiklemiseks kasutatavate hooldussõidukite registrimass ja laius ei tohi takistada lepingu kohast täitmist ega tekitada kahju keskkonnale ja Hankija varale. Hankija poolt aktsepteeritud taotluses nimetamata sõidukite kasutamine teedeväliseks liiklemiseks on keelatud.
